구입 예정량 및 납품특수조건

1. 건    명 : 분석용 고순도가스 구입

2. 품    목 : 고순도 액체 아르곤 외 6종

3. 구매 예정량 : 총 165통(예상)

품 목	구매예정량 (예상)
합 계	140통
액체질소 (175ℓ, 99.999%)	30통
액체아르곤 (175ℓ, 99.999%)	20통
고순도 질소 (47ℓ, 99.999%)	40통
고순도 헬륨 (47ℓ, 99.999%)	25통
고순도 수소 (47ℓ, 99.999%)	10통
ZERO 에어 (47ℓ, 99.999%)	40통

※ 주의사항 : 구매 예정량은 검사 수요량에 따라 달라질 수 있으므로

실제납품 지시량이 변동되더라도 이의를 제기할 수 없음.

4. 납품기간 : 최초 납품요구일로부터 ‘14년 12월 31일까지

5. 납품조건

가. 계약자는 고압가스안전관리법에 의한 고압가스판매업허가를 득한 자로서 계약전에 허가증 사본 및 공급계약서 사본을 제출한다.

나. 계약자는 공급요청시간 3일내에 봉화군농업기술센터(농산물안전성분석센터) 가스공급실까지 공급을 하여야 하며 만약 공급지연으로 인해 수반되는 제반사고에 대한 책임은 계약자가 진다.

다. 계약자는 운반 과정, 및 납품 중 안전사고에 유의해야 하며 부주의 및 과실로 인한 안전사고, 기물 파손 시 담당직원에게 통보하고 이에 대한 책임 및 배상은 계약자 부담으로 처리해야 한다.

라. 계약자는 분석가스 납품을 성실히 수행해야 하며 연구소의 사전 허가 없이는 타인에게 재위탁할 수 없다.

마. 계약자는 분석가스 납품을 이행할 수 없는 경우가 발생되면 즉시 그 사유를 서면으로 보고해야 하며 그 결과는 연구소의 의견에 따라야 한다.

바. 계약자가 납품하는 모든 가스의 용기는 검사기관의 합격품이어야 하고 사양에 의한 도장 및 표시가 되어 있어야 하고 납품 제품의 중량 및 압력은 규격의 ±5%이내여야 한다.

사. 납품용기의 밸브 및 연결부는 마모 등의 이상이 있을 시는 즉시 새것으로 교체 하여야 한다.

아. 계약자는 공급 장소까지 성실히 납품하여야 하고 담당자의 검수를 필하여야 한다.

자. 중량 계근 등이 필요한 경우에는 공인 계근표를 납품자 부담으로 필하여야 한다.

차. 계약자는 자체용기를 충분히 확보하여 공급에 차질이 없도록 한다.

카. 기타 의문사항은 봉화군농업기술센터 관계직원과 상의해야 하며 그 결과는 봉화군농업기술센터 관계직원의 의견에 따라 처리해야 한다.

6. 납품장소 : 봉화군농업기술센터 농산물안전성분석센터 가스보관함