	탄소중립 프로그램

1		탄소중립(Carbon Neutral)이란?

□ 목 적

ㅇ 개인 및 기업, 단체의 자발적 온실가스 감축문화 확산 및 참여 확대를 통해 기후변화에 대응

* 개인 및 기업․단체 등 全국민을 대상으로 온실가스 배출형태, 감축방안에 대한 정보를 제공하고, 사회전반의 인식전환유도

□ 개 념

ㅇ 일상생활에서 배출되는 이산화탄소 발생량 확인 후 감축 활동을 통해 발생량을 상쇄하여 탄소배출량(Carbon)을 중립(Neutral)시키는 프로그램

1. 이산화탄소 배출
2. 이산화탄소 감축
3. 탄소 중립 실현

2		참여방안

□ 참여절차

온실가스 배출원 파악 및 배출량 산정		참여자
□
감축목표 및 감축방안 결정		참여자
□
참여신청서 제출 (http://zeroco2.kemco.or.kr)		참여자 → 공단
□
탄소저감활동 실시		참여자
□
결과보고서 제출 (http://zeroco2.kemco.or.kr)		참여자 → 공단
□
(표준상쇄방안 선택시) 상쇄금 납부* ① 우리은행 1005-401-697934 (사)한국로하스협회 또는 ② 우리은행 1005-901-722693 (사)한국이벤트협회		참여자 → 공단
□
탄소중립 참여인증서 발급		공단 → 참여자

□ 참여신청

ㅇ (참여주체) 개인, 기관, 지자체 등 이산화탄소 배출의 주체는 모두 참여 가능합니다.

ㅇ (참여기간) 탄소중립 참여기간은 1일에서 1년 내에서 참여자가 자발적으로 설정합니다.

ㅇ (참여부문) 행사진행시 전력소비 및 참여자의 운송수단 이용으로 발생하는 배출량, 건물의 에너지 소비로 인한 배출량, 개인의 출퇴근시 차량이용으로 인한 배출량 등 다양한 부분의 참여가 가능합니다.

ㅇ (참여시기) 탄소중립 프로그램은 상시 참여가 가능하며, 행사의 경우 행사 개최 이전이나 이후 모두 참여하실 수 있습니다.

□ 중립방안 (온실가스 저감방안)

① 자체감축활동(예시)

- 에너지절약 : 전기, 난방 사용 절감 및 대중교통 이용 등

- 신재생에너지설비 설치, 산림조성 등

② 표준상쇄방안(3가지)

- KCER 구매 : 5,000원/1톤(한시적으로 구매가 불가하나, 추후 재개 예정임)

- 신재생설비 설치 지원 : 15,000원/1톤

- 나무심기 지원 : 50,000원/1톤

※ 상쇄방안을 위해 납입되는 금액은 복지시설 및 학교 등의 신재생에너지설비 설치, 산림조성 등 공익적 목적을 위해 사용됩니다.

□ 탄소중립 참여실적

ㅇ 연도별 참여현황 (’10.12월말 기준)

연 도	2008	2009	2010	합 계
참여건수	33	66	471	570
참여량(kg)	10,480,448	5,765,477	11,784,095	28,030,020

ㅇ 상쇄금 지원현황

가평꽃동네 노인요양원 태양광(10kW)	가평꽃동네 자애병원 태양열(120m2)

3		참여 가이드라인

① 배출원 선정 → ② 활동데이터 입력 → ③ 배출량 계산 → ④ 감축목표(중립목표) 설정 → ⑤ 배출량 저감 및 상쇄활동

1. 배출원 선정

ㅇ 기본원칙 : 탄소중립 참여자가 통제 가능한 범위의 배출원을 선정

- 예) 불특정 다수가 참여하는 행사의 경우, 불특정 다수의 참석여부는 통제가 불가능하므로 배출원에서 제외하고 행사 주최 측 참여자 등 통제가능한 부분만 배출원으로 설정

ㅇ 참여자가 원할 경우 통제권한 밖의 배출원도 포함 가능하나, 배출량의 정확한 계산을 위해 가급적 지양

2. 활동데이터 입력 및 배출량 계산 (참고2)

ㅇ 이산화탄소 배출량을 가장 정확히 산출하는 방법은 배출되는 가스의 양을 직접 측정하는 것이지만 이는 현실적으로 불가능합니다.

ㅇ 따라서 연료사용량 또는 온실가스 배출을 유발하는 활동을 근거로 이산화탄소 배출량을 계산하는 것이 일반적인 방법입니다.

- 예) 난방유 소비량, 전력사용량, 대중교통 이용 횟수 등

배출량 = ∑ (배출계수* × 활동데이터**)

* 배출계수는 자체개발 배출계수 또는 탄소중립 프로그램 배출계수(별첨1) 사용

** 활동데이터는 연료 소비량, 자동차 이동 횟수, 행사장 이용 건수 등 온실가스 배출을 유발하는 모든 활동을 의미

3. 중립목표(감축목표) 설정

ㅇ (행사) 행사의 경우 일회성 배출이 이루어지기 때문에 전량(100%) 감축하는 것을 권장합니다.

- 예) 에너지관리공단의 ‘신재생에너지 발전전략보고대회’ 행사 개최시 15톤이 배출될 것으로 예상되며 이를 100% 감축할 목표 수립

ㅇ (건물) 배출 기준년도가 존재하고, 기준년도 대비 감축목표를 수립할 경우 배출량의 일부를 감축목표로 설정할 수 있습니다.

- 예) A기업은 2009년 3월~8월 건물의 전력 및 냉․난방 사용으로 인한 배출량이 125톤이었고, 2010년 3월~8월에는 동일 건물의 배출량을 전년 대비 배출량을 10% 감축할 계획을 수립

4. 중립방안 결정 및 시행

ㅇ (행사) 기 배출된 온실가스에 대한 상쇄만 인정이 가능합니다. 배출 이전의 에너지 절약은 중립방안으로 인정되지 않습니다.

- 예) ‘전등 끄기 캠페인’을 개최할 때, 전등을 끄는 행위는 탄소중립 방안이 아니며 캠페인 진행을 위한 전력 사용으로 인해 배출된 이산화탄소를 KCER 구입으로 상쇄

ㅇ (건물) 에너지 절약 및 상쇄방안 모두 활용이 가능합니다.

- 예) 2009년도 대비 2010년도 배출량을 10% 감축 계획. 5%는 에너지 절약으로 달성하고, 나머지 5%는 신재생에너지설비 설치로 추진

< 상쇄방안의 종류 >

1. 표준상쇄방안 : 자체적으로 상쇄계획 수립 및 집행이 어려운 경우, 공단을 통해 ① KCER구입 (5,000원/tCO2), ② 신재생에너지설치 (15,000원/tCO2), ③ 나무심기 (50,000원/tCO2)의 비용으로 온실가스 배출량 상쇄

2. 자체상쇄방안 : 자체적으로 예산을 조달하여 신재생에너지설비를 설치하거나, 산림을 조성

※ 탄소중립 참여 기준(안)

구분	행사부문	건물부문
내 용	행사 개최시 발생되는 이산화탄소 배출량	건물의 전기 및 난방사용으로 인한 이산화탄소 배출량
배출원	① 행사장 전력 및 난방 사용 ② 주최측 행사참여자(수송)	① 건물내 전력사용 ② 건물내 난방사용
감축목표	배출량의 100%	기준년도 동기간 대비 3% 이상 감축 * 기준년도 배출량과 참여기간 배출량이 동일하다고 가정
감축방안	① KCER 구입 ② 신재생에너지설비 설치 ③ 산림 조성 * 에너지절약은 불인정	① KCER 구입 ② 신재생에너지설비 설치 ③ 산림 조성 ④ 에너지절약

※ 자체방안 인정 기준

(자체방안을 시행할 때는 반드시 ‘탄소중립’의 일환임을 명시하여야 함)

ㅇ 신재생에너지설비 설치

- 에너지원별 환산기준* × 설치용량 × 3.183tCO2/toe**

* <별첨>의 신재생에너지 환산기준 참조

** toe를 tCO2로 환산하는 계수(에너지원 파악이 불가능한 경우)

ㅇ 산림 조성

연평균 ha당 탄소흡수량 (단위 : 탄소 톤, tC/ha)
임령 수종	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
강원지방소나무	2.12	2.22	2.28	2.29	2.28	2.25	2.20	2.15	2.09	2.02	1.96
중부지방소나무	1.40	1.90	2.09	2.12	2.05	1.95	1.83	1.72	1.62	1.52	1.43
잣나무	1.68	1.88	1.98	2.02	2.03	2.01	1.99	1.95	1.91	1.87	1.83
낙엽송	2.58	2.62	2.62	2.60	2.57	2.54	2.50	2.47	2.44	2.41	2.38
리기다소나무	1.74	2.03	2.17	2.21	2.19	2.12	2.05	1.96	1.88	1.80	1.72
편백	1.56	1.70	1.77	1.79	1.77	1.74	1.70	1.65	1.60	1.55	1.50
상수리나무	2.71	2.85	2.91	2.92	2.91	2.88	2.85	2.80	2.76	2.71	2.66
신갈나무	2.94	2.86	2.72	2.61	2.52	2.43	2.35	2.27	2.21	2.15	2.09

* 출처 : 국립산림과학원,

* 해당 수목이 없을 경우 ‘잣나무 20임령’을 적용

* ha = 100m×100m, 어린 잣나무는 1ha당 3,000그루 식재 가능

<별첨> 신재생에너지 환산기준

에너지원	세부구분	환산계수	비고
태양열		0.064 toe/㎡	시스템효율 44%
태양광	자가용	0.292 toe/kW	이용률 15.5%
바이오	바이오디젤	9050 kcal/L	경유발열량 기준
	성형탄	0.42 toe/ton	평균발열량 기준
	임산연료	2,800 kcal/kg	산탄 발열량 기준
풍력	자가용	0.377 toe/kW	이용률 20%
연료전지	자가용	1.789 toe/kW	이용률 95%
폐기물	폐가스, 산업폐기물, 폐목재, 생활폐기물	539,000 kcal/ton	증기발생량 기준
	시멘트킬른보조연료	7,650 kcal/kg	폐타이어, 폐고무
	정제연료유	9,900 kcal/L	벙커C유 기준
지열	냉방	0.174 toe/RT	부하율 60%
	난방	0.444 toe/RT	부하율 70%

※ 출처 : 2008 신재생에너지보급통계 (지식경제부, 신재생에너지센터)

※ 표에 불포함된 신재생에너지원은 실제 발전량 또는 실제발생열량 기준으로 계산

4		참여 예시

1. 행사부문

A씨는 본인의 결혼식을 탄소중립으로 진행코자 함

결혼식은 200㎡ 규모의 예식장에서 1시간 가량 진행되며, 하객은 200명 가량 참석, 신혼여행은 런던으로 다녀올 예정임

① 배출원 결정 : 결혼식장, 신혼여행(항공)

※ A씨가 하객의 참석여부를 통제할 수 없기 때문에 배출원에서 제외

② 활동데이터 결정

- 결혼식장 : 상업용 건물 200㎡, 1시간

- 항공 : 하와이 왕복, 2인

③ 배출량 계산

- 결혼식장 : 200㎡ × 1시간 × 0.012 kgCO2/㎡ = 2.4 kgCO2

- 항공 : 2인 × 2회(왕복) × 1,361 kgCO2/인 = 5,444 kgCO2

④ 감축목표 및 방안 결정

- 5,446.4 kgCO2 전량(100%)을 KCER 구매로 상쇄 계획

⑤ 참여신청서 제출

- 홈페이지 (http://zeroco2.kemco.or.kr)

⑥ 결과보고서 제출

- 홈페이지 (http://zeroco2.kemco.or.kr)

⑦ 상쇄금 지급

- 6 tCO2 × 5,000원/tCO2 = 30,000원

⑧ 탄소중립 참여인증서 발급

2. 건물부문

B사는 2009년 대비 2010년 건물의 배출량을 3% 감축할 예정임

2009년 건물의 전력소비량은 500kWh였고, 지역난방 사용량은 1,000Mcal임

① 배출원 결정 : 전력, 지역난방

② 활동데이터 결정

- 전력소비량 : 500kWh

- 지역난방 사용량 : 1,000Mcal

③ 배출량 계산 : 420.5 kgCO2

- 전력 : 500kWh × 0.469 kgCO2/kWh = 234.5 kgCO2

- 난방 : 1,000Mcal × 0.186 kgCO2/Mcal = 186 kgCO2

④ 감축목표 및 방안 결정

- 420.5 kgCO2 중 12.6kgCO2(3%)을 에너지절약으로 감축계획

⑤ 참여신청서 제출

- 홈페이지 (http://zeroco2.kemco.or.kr)

⑥ 에너지절약 : 2010년도 에너지사용량

- 전력 : 450kWh × 0.469 kgCO2/kWh = 211 kgCO2

- 난방 : 900Mcal × 0.186 kgCO2/Mcal = 167.4 kgCO2

⇒ 2010년도 배출량은 378.4 kgCO2 로 전년도 대비 42.1 kgCO2 (10%) 감축 ⇒ 목표달성

⑦ 결과보고서 제출

- 홈페이지 (http://zeroco2.kemco.or.kr)

⑧ 탄소중립 참여인증서 발급

<참고1> CO2 1톤의 의미

◈ 지구 대기중에서 적외선을 흡수하는 대표적인 온실가스로서 대기중의 CO2 농도는 387 ppm (’09년 기준)

◈ CO2는 탄소나 그 화합물이 완전 연소하거나, 생물이 호흡 또는 발효할 때 생기는 기체로서 대기의 약 0.038%를 차지 (공업적으로는 석회석을 가열하거나 산을 가하면 발생)

산업체

□ 일반적인 제조공장에서 평균적으로 1/2일(반나절) 가동시 배출되는 량 (연간 근무일 260일 적용시)

♠ 다소비업종(철강, 석유화학, 비금속 등)을 제외한 제조업체의 사업장당 연간 에너지사용에 따른 CO2 배출량은 520톤 (제조업 전체로는 사업장당 연간 1,803톤)

* 사업장당 연간 배출규모(tCO2) : 식품담배(833.4), 섬유의복(353.9), 제지인쇄(828.4), 석유제품(141,489.0), 화학제품(7,814.0), 고무플라스틱(628.4), 비금속(5,584.5), 1차금속(27,252.2), 기타제조(462.6), 석탄광업(2,254.4), 금속광업(1,378.3)

※ 출처 : 제조업․광업부문 국가에너지 종합분석(에관공, ’05.12월)

교통수단

□ “서울 ↔ 부산”(왕복 800㎞)을 승용차로 7번 주행하거나, 버스로 2.5회 운행할 때 배출되는 량

* 승용차(2,000cc급 휘발유)로 5,556㎞를 주행하거나, 버스(26인이상 경유)로 2,064㎞ 운행시 CO2 1톤을 배출

구 분	주행거리당 배출량(gCO2/㎞)			주행연비(㎞/ℓ)
	휘발유	경유	LPG	휘발유	경유	LPG
승용차(1,501～2,000cc)	180.0	173.8	179.8	11.8	14.9	9.2
승합차(26인이상)	-	484.4	-	-	5.4	-

※ 출처 : 수송부문 국가에너지 종합분석(에관공, ’07.12월)

건물

□ 일반적인 상업용 건물(5층이상으로 연면적 5,000㎡)에서 하루동안 에너지를 사용할 때 배출되는 량 (연간 근무일 260일 적용시)

♠ 서비스업의 사업장당 연간 에너지사용에 따른 CO2배출량은 266톤 (제조업은 사업장당 1,803톤)

♠ 중대형 건물(5층규모이상 11천개 조사)의 건물당 연간 에너지사용에 따른 CO2 배출량은 1,255톤 (단위면적당 배출량은 연간 52kg.CO2/㎡)

* 사업장당 연간 배출규모(tCO2) : 도소매(289), 숙박음식(505), 운수(차량부문제외, 150), 통신(574), 금융보험(114), 부동산임대(141), 사업서비스(150), 공공행정(221), 교육서비스(242), 보건복지(516), 문화스포츠(719), 일반서비스(526)

* 단위면적당 연간 배출규모(kg.CO2/㎡) : 업무용(60), 상업용(69), 교육용(27), 호텔(98), 병원(95), 전화국(78), 일반건물(43)

※ 출처 : 가정․상업부문 국가에너지 종합분석(에관공, ’06.12월)

주택

□ 일반 가정(100㎡ 아파트)에서 3개월간 에너지를 소비할 때 배출되는 량

♠ 가구당 연간 에너지사용(원유환산 1.39톤)에 따른 CO2배출량은 3.95톤

* 단위면적당 연간 배출규모(kg.CO2/㎡) : 단독주택(62.5), 아파트(43.7), 연립주택(62.2), 다세대주택(68.8), 상가주택(58.6)

※ 출처 : 가정․상업부문 국가에너지 종합분석(에관공, ’06.12월)

삼림

□ 신갈나무 100 그루(30년생)가 심어진 숲에서 1년간 흡수되는 량

♠ 산림은 탄소흡수원이며, 평균적인 1ha의 숲은 연간 7.3톤의 CO2를 흡수

♠ 30년생 신갈나무 한 그루당 매년 CO2 10kg을 흡수

* ha(100m×100m)당 30년생 나무의 연간 흡수량(tCO2) : 신갈나무(13.68), 상수리나무(12.09), 잣나무(9.67), 소나무(5～8)

* ha당 본수(30년생 그루) : 신갈나무림(1,345), 상수리나무림(861), 잣나무림(719), 소나무림(657～1,283)

※ 출처 : 지구온난화와 산림 그리고 탄소나무계산기(국립산림과학원, ’06.11월)

□ CO2 1톤에 해당되는 에너지원별 사용량

ㅇ 휘발유 476ℓ : 중형차(탱크용량 65ℓ)에 약 7회 가득넣었을 경우 해당량

ㅇ 경유 385ℓ : 버스(탱크용량 400ℓ)에 약 1회 가득넣었을 경우 해당량

ㅇ 프로판 345kg : 가정용 LPG(용기 20kg) 17통 사용할 경우 해당량

ㅇ 보일러 등유 400ℓ : 가정용 온수보일러(대표용량 250Mcal/h, 효율 85%)를 11시간 가동할 경우 해당량

ㅇ 중유(B-C) 333ℓ : 산업용 증기보일러(5ton/h, 효율 85%)를 1시간 가동할 경우 해당량

ㅇ 무연탄 526kg : 연탄(3.5kg) 150개 사용할 경우 해당량

ㅇ 유연탄 435kg : 석탄 화력발전소(효율 39.3%)에서 전기를 1,240kWh 생산할 경우 해당량

ㅇ 도시가스 455N㎥ : 한 가구에서(주택 월평균 56.4N㎥, ’09년 도시가스협회) 8개월 동안 난방․취사에 사용할 경우 해당량

ㅇ 전기 2,132kWh : 한 가구에서(주택 월평균 285.4kWh, ’08년 에너지총조사) 약 7개월 동안 사용시 해당량

ㅇ 공급 열 5.4Gcal : 아파트 한 세대에서(동계 아파트 가구당 1.8Gcal/월, ’08년 에너지총조사) 겨울철 약 3개월 동안 사용시 해당량

< 에너지원별 사용단위당 온실가스배출량 (단위 : kg.CO2) >

석 유					석 탄(1㎏당)		도시가스 (1N㎥당)	전기 (1kWh당)	지역난방 (온수 1Gcal당)
휘발유 (1ℓ당)	경유 (1ℓ당)	프로판 (1㎏당)	등유(보일러) (1ℓ당)	중유(B-C) (1ℓ당)	국내 무연탄	유연탄 (연료용)
2.1㎏	2.6㎏	2.9㎏	2.5㎏	3.0㎏	1.9㎏	2.3㎏	2.2㎏	0.469㎏	186㎏

	CO2 감축을 위한 접근방법
◈ 고효율설비․제품 교체 설치(Stock), 에너지절약 운전․관리(Flow), 산업공정 변경(Non-CO2 감축), 신재생설비(태양광발전, 태양열 온수기, 풍력발전, 지열 히트펌프, 바이오연료, 바이오매스 등), 화석연료전환, 메탄회수이용, 삼림(식수), 열병합발전, 원자력발전, CCS(탄소포집저장) 등

<참고2> 이산화탄소 배출량 계산

□ 직접 배출 (연료 사용)

이산화탄소 배출량 = ∑[연료별 소비량 × 발열량 × 환산계수 × 온실가스 배출계수]
활동데이터 선별	연료별 사용량
발열량	고체(MJ/kg), 액체(MJ/ℓ), 기체(MJ/N㎥) 연료원별 발열량 <표 1> 참조
환산계수	1TJ = 106MJ
CO2 배출계수	연료원별 CO2 배출계수 <표 2> 참조

□ 간접 배출 (전기, 난방)

이산화탄소 배출량 = 사용량 × 배출계수
활동데이터 선별	연료별 사용량
CO2 배출계수	전기 : 0.469 kgCO2/kWh (전력거래소) 지역난방 : 0.186 kgCO2/Mcal (한국지역난방공사)

□ 계산예시 (일상생활의 배출량을 중립시키려는 개인 홍길동씨)

ㅇ 배출원 : ①자동차(휘발유) 운전, ②가정 전력소비

ㅇ 활동데이터(사용량) : ①휘발유 50L, ②전기 50kWh

ㅇ 배출량 계산

구분	사용량	발열량	환산계수	배출계수	배출량 (kgCO2)
휘발유	50 L	31.0MJ/L	ITJ = 106MJ	72,233 kgCO2/TJ	111.96
	계산식 : 50L × 31.0MJ/L × 1 TJ/106MJ × 72,233kgCO2/TJ = 111.96 kgCO2
전기	50kWh	-	-	0.469 kgCO2/kWh	23.45
	계산식 : 50 kWh × 0.469 kgCO2/kWh = 23.45kgCO2

<표 1> 연료원별 발열량

연료 구분			단위	저위발열량
IPCC 기준		국내에너지원 기준
Crude Oil		원유	MJ/㎏	42.3
Orimulsion		-	MJ/㎏	27.5†
Natural Gas Liquids		-	MJ/㎏	44.2†
Gasoline	Motor Gasoline	휘발유	MJ/ℓ	31.0
	Aviation Gasoline	-	MJ/㎏	44.3†
	Jet Gasoline	JP-8	MJ/ℓ	34.3
Jet Kerosene		JET A-1	MJ/ℓ	34.3
Other Kerosene		실내 등유	MJ/ℓ	34.3
		보일러 등유	MJ/ℓ	35.0
Shale Oil		-	MJ/㎏	36.0†
Gas/Diesel Oil		경유	MJ/ℓ	35.4
		B-A	MJ/ℓ	36.6
Resident Fuel Oil		B-B	MJ/ℓ	38.1
		B-C	MJ/ℓ	39.1
Liquefied Petroleum Gases		LPG(프로판)	MJ/㎏	46.3
Ethane		-	MJ/㎏	46.4†
Naphtha		납사	MJ/ℓ	31.2
Bitumen		아스팔트	MJ/㎏	39.1
Lubricants		윤활유	MJ/ℓ	36.2
Petroleum Coke		석유코크	MJ/㎏	32.9
Refinery Feed Stocks		정제원료(반제품)	MJ/㎏	43.0†
Other Oil	Refinery Gas	정제가스	MJ/㎏	49.5†
	Paraffin Waxes	파라핀왁스	MJ/㎏	40.2†
	White Sprit and SBP	용제	MJ/ℓ	30.8
Other Petroleum Products		기타	MJ/㎏	40.2†
Anthracite		국내 무연탄	MJ/㎏	19.3
		수입 무연탄	MJ/㎏	26.8
Coking Coal		원료용 유연탄	MJ/㎏	28.3
Other Bituminous Coal		연료용 유연탄	MJ/㎏	24.9
Sub-Bituminous Coal		아역청탄	MJ/㎏	20.9
Lignite		갈탄	MJ/㎏	11.9†
Oil Shale and Tar Sands		-	MJ/㎏	9.40†
Peat		이탄	MJ/㎏	9.76†
Brown Coal Briquettes		-	MJ/㎏	20.7†
Patent Fuel		-	MJ/㎏	20.7†
Coke	Coke Oven Coke and Lignite Coke	코크스	MJ/㎏	29.3
	Gas Coke	-	MJ/㎏	28.2†
Coal Tar		-	MJ/㎏	28.0†
Derived Gases	Gas Works Gas	-	MJ/㎏	38.7†
	Coke Oven Gas	코크스가스	MJ/㎏	38.7†
	Blast Furnance Gas	고로가스	MJ/㎏	2.47†
	Oxygen Steel Furnace Gas	전로가스	MJ/㎏	7.06†
Natural Gas		천연가스(LNG)	MJ/㎏	49.2
			MJ/m3	40.0
Municipal waste(non-biomass fraction)		-	MJ/㎏	-
Industrial Waste		-	MJ/㎏	-
Waste Oil		-	MJ/㎏	40.2†
Solid Biofuels	Wood/Wood Waste	-	MJ/㎏	15.6†
	Sulphite lyes(Black Liquor)	-	MJ/㎏	11.8†
	Other Primary Solid Biomass	-	MJ/㎏	11.6†
	Charcoal	-	MJ/㎏	29.5†
Liquid Biofuels	Biogasoline	-	MJ/㎏	27.0†
	Biodiesels	-	MJ/㎏	27.0†
	Other Liquid Biofuels	-	MJ/㎏	27.4†
Gas Biomass	Landfill Gas	-	MJ/㎏	50.4†
	Sludge Gas	-	MJ/㎏	50.4†
	Other Biogas	-	MJ/㎏	50.4†
Other non-fossil fuels	Municipal Waste(Biomass fraction)	-	MJ/㎏	11.6†
†: 국가 발열량이 존재하지 않는 연료원으로, IPCC 2006 가이드라인에서 제시하는 저위발열량 출처 : 에너지기본법 시행규칙(제5조 1항), 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories

<표 2> 연료원별 CO2 배출계수

연료 구분			CO2배출계수 (kgCO2/TJ)
IPCC 기준		국내에너지원 기준
Crude Oil		원유	73,333
Orimulsion		-	77,000†
Natural Gas Liquids		-	64,200†
Gasoline	Motor Gasoline	휘발유	72,233
	Aviation Gasoline	-	70,000†
	Jet Gasoline	JP-8	72,233
Jet Kerosene		JET A-1	72,233
Other Kerosene		실내 등유	71,500
		보일러 등유	71,500
Shale Oil		-	73,300†
Gas/Diesel Oil		경유	72,600
		B-A	74,067
Resident Fuel Oil		B-B	75,167
		B-C	75,900
Liquefied Petroleum Gases		LPG(프로판)	64,900
Ethane		-	61,600†
Naphtha		납사	69,667
Bitumen		아스팔트	77,367
Lubricants		윤활유	72,233
Petroleum Coke		석유코크	93,867
Refinery Feed Stocks		정제원료(반제품)	73,300†
Other Oil	Refinery Gas	정제가스	57,600†
	Paraffin Waxes	파라핀왁스	73,300†
	White Spirit and SBP	용제	70,033
Other Petroleum Product		기타	73,300†
Anthracite		국내 무연탄	111,100
		수입 무연탄	98,300†
Coking Coal		원료용 유연탄	90,200
Other Bituminous Coal		연료용 유연탄	90,200
Sub-Bituminous Coal		아역청탄	97,900
Lignite		갈탄	101,000†
Oil Shale and Tar Sands		-	107,000†
Brown Coal Briquettes		-	97,500†
Patent Fuel		-	97,500†
Coke	Coke Oven Coke and Lignite Coke	코크스	107,000†
	Gas Coke	-	107,000†
Coal Tar		-	80,700†
Derived Gases	Gas Works Gas	-	44,400†
	Coke Oven Gas	코크스가스	44,400†
	Blast Furnance Gas	고로가스	260,000†
	Oxygen Steel Furnace Gas	전로가스	182,000†
Natural Gas		천연가스(LNG)	56,467
Municipal waste (non-biomass fraction)		-	91,700†
Indutstrial Waste		-	143,000†
Waste Oil		-	73,300†
Peat		이탄	106,000†
Solid Biofuels	Wood/Wood Waste	-	112,000†
	Sulphite lyes (Black Liquor)	-	95,300†
	Other Primary Solid Biomass	-	100,000†
	Charcoal	-	112,000†
Liquid Biofuels	Biogasoline	-	70,800†
	Biodiesels	-	70,800†
	Other Liquid Biofuels	-	79,600†
Gas Biomass	Landfill Gas	-	54,600†
	Sludge Gas	-	54,600†
	Other Biogas	-	54,600†
Other non-fossil fuels	Municipal Waste (Biomass fraction)	-	100,000†
†: 국가 온실가스 배출량이 존재하지 않는 연료원으로, IPCC 2006 가이드라인에서 제시하는 연료원별 CO2 배출계수 출처 : 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories

<참고3> 탄소중립 프로그램 배출계수

항목	입력내용	구분			배출계수
건물	전기사용량	전기			0.469 kgCO2/kWh
	난방사용량	실내등유			2.452 kgCO2/L
		보일러등유			2.502 kgCO2/L
		도시가스(LNG)			2.258 kgCO2/㎥
		연탄			7.719 kgCO2/장
		지역난방			0.186 kgCO2/Mcal
	건물(면적)
		업무용			0.008 kgCO2/㎡․시간
		상업용			0.012 kgCO2/㎡․시간
		교육용			0.006 kgCO2/㎡․시간
		호텔			0.015 kgCO2/㎡․시간
		병원			0.015 kgCO2/㎡․시간
		아파트			0.005 kgCO2/㎡․시간
수송	자가용	승용차	1000cc 이하	휘발유	0.131 kgCO2/km
			1000~1600cc	휘발유	0.163 kgCO2/km
				경유	0.141 kgCO2/km
			1600~2000cc	휘발유	0.200 kgCO2/km
				경유	0.203 kgCO2/km
				LPG	0.190 kgCO2/km
			2000~3000cc	휘발유	0.232 kgCO2/km
				경유	0.229 kgCO2/km
			3000cc 초과	휘발유	0.252 kgCO2/km
				경유	0.304 kgCO2/km
		승합차	1000cc 이하	LPG	0.149 kgCO2/km
			2000~3000cc	경유	0.242 kgCO2/km
				LPG	0.252 kgCO2/km
		화물차	1000cc 이하	LPG	0.141 kgCO2/km
			1600~2000cc	경유	0.221 kgCO2/km
			2000~3000cc	경유	0.233 kgCO2/km
				LPG	0.214 kgCO2/km
			3000cc 초과	휘발유	0.390 kgCO2/km
	대중교통	철도			0.700 kgCO2/인
		지하철			0.127 kgCO2/인
		시외(고속)버스			4.647 kgCO2/인
		시내버스			1.145 kgCO2/인
		택시			1.750 kgCO2/인

※ 출처 : 2008년도 에너지총조사보고서(지식경제부), 에너지기본법, IPCC 가이드라인

<참고4> 관련 양식

탄소중립 참여신청서
탄소중립 참 여 자	참여주체		□ 개인 □ 기관
	구 분		□ 행사 □ 기타
	성명(기관명)
		담당자 성명	*기관만 작성
	주소
	전화번호
	이메일
탄소중립 참여계획	참여대상활동
	CO2 배출기간		년 월 일 ～ 년 월 일
	CO2 배출량		tCO2
	중립 참여기간		년 월 일 ～ 년 월 일
	중립 목표량		tCO2 배출량의 ( )%
	중립 방안		□ 자체방안	*입력하세요	tCO2
			□ 표준상쇄방안	□ KCERs 구매	tCO2
				□ 신재생설비설치지원	tCO2
				□ 나무심기 지원	tCO2
	상쇄 예상비용		*자동계산
첨부 1. 배출량 산정 내역
본인(기관)은 위와 같이 온실가스 감축을 위한 탄소중립(Carbon Neutral) 프로그램에 참여하며, 최대한 온실가스를 감축토록 노력하고, 남은 이산화탄소 배출량에 대해서는 상쇄방안을 실천할 것을 다짐합니다. 년 월 일 참여자 : (인)

탄소중립 결과보고서
탄소중립 참 여 자	성명(기관명)
		담당자 성명
	주소
	전화번호
	이메일
중립내역	내용(행사명)
	중립참여기간		년 월 일 ～ 년 월 일
	중립목표량		tCO2
	감축 방안		□ 자체방안	*입력하세요	tCO2
			□ 표준상쇄방안	□ KCERs 구매	tCO2
				□ 신재생설비설치지원	tCO2
				□ 나무심기 지원	tCO2
	상쇄 금액		*자동계산
첨부 1. 탄소중립 활동 내역
본인(기관)은 위와 같이 온실가스 감축을 위한 탄소중립(Carbon Neutral) 활동을 시행하였음을 보고합니다. 년 월 일 참여자 : (인)