여름철 재해예방 농작물․농업시설물 관리기술

1	집중호우

〈 벼 〉

○ 논․밭두렁, 제방 사전점검·정비, 배수로 잡초제거 및 배수구 정비

○ 식물체가 완전히 물에 잠기게 되면 피해가 크기 때문에 최소한 잎 끝을 공기중에 노출시켜 산소공급이 잘 되도록 배수 실시

○ 흙앙금, 오물 등을 씻어주어 식물체의 광합성 촉진

- 물에 잠긴 상태에서 물이 빠질 때는 장대를 활용 오물 제거

- 물이 빠진 후에는 고압분무기, 광역방제기 등을 이용하여 세척

○ 침수 피해시 논물을 일찍 빼내어 뿌리의 활력을 높여주고 깨끗한 물로 걸러대기 실시

○ 물을 뺀 후 곧바로 살균제를 처리하여 도열병, 흰잎마름병을 방제

〈 밭작물 〉

○ 배수구정비, 참깨 줄 지주를 설치로 쓰러짐 방지

○ 잦은 비로 수확지연시 품질저하, 병해충 발생이 증가하므로 맑은 날을 선택하여 적기 수확실시

○ 배수불량지역 배수로 관리, 겉흙이 씻겨 내려간 포기 북주기 실시

○ 집중호우로 농작물이 물에 잠겼을 때는 서둘러 물을 빼줌

○ 토양 과습시 뿌리의 기능이 약해 양수분 흡수 능력이 떨어지므로 요소 0.2%액이나 제4종복비를 뿌려주어 생육을 회복 촉진

○ 폭우·강풍·병해충·생리장해 등의 원인으로 포장에 떨어진 열매, 잎, 줄기, 병든 포기 등 땅속에 묻거나 불에 태워 전염원 제거

○ 잎에 묻은 오물은 분무기나 호스를 이용 깨끗한 물로 씻어줌

○ 맥류 등 수확보관 중인 생산물은 수분 재흡수로 변질되지 않도록 비닐 등으로 밀봉 보관

〈 노지채소 〉

○ 배수로를 깊게 설치하여 습해예방

○ 고추는 줄 지주, 개별지주를 보강하여 쓰러짐 방지

○ 피복한 비닐이 날리거나 벗겨지지 않도록 고정

○ 잦은 강우로 비료 유실시 질소+칼리혼용 살포 및 엽면시비

○ 붉은 고추, 수박 등 수확기가 된 과채류는 비 오기 전에 수확

○ 쓰러진 농작물 세우기, 겉흙이 씻겨 내려간 포기 북주기

○ 생육 불량한 포장은 요소비료 엽면시비

○ 고추, 수박 등은 무름병, 돌림병, 탄저병 등 병해충 방제

○ 병․상처 입은 열매는 빨리 제거하여 다음 열매 자람 촉진

〈 시설채소 〉

○ 시설하우스 주변에 배수로를 정비하고, 잦은 강우시 높은 습도로 병해충 발생이 증가하므로 비가 그친 틈을 타서 환기를 실시

○ 피복재에 흙앙금․오물은 깨끗한 물로 세척하여 광투과성 유지

○ 수경재배 시설이 침수된 경우는 깨끗한 물로 씻은 후 반드시 소독 후 다음 작물 재배

* 수경재배 시설을 소독할 때는 반드시 약액을 완전히 씻어낸 후 다음 재배작물을 정식하여 약해 방지

○ 침․관수피해가 심하거나 병든 식물체는 조기에 제거하여 전염원 차단

○ 경미한 피해를 받은 포장은 분무기나 호스를 이용 깨끗한 물로 씻은 후 적용약제를 신속히 살포하여 병해충 방제

○ 지나친 수분으로 뿌리의 기능이 떨어져 생육이 부진한 작물은 요소 0.2%액 또는 제4종복비 엽면살포

○ 호우피해 이후 햇빛이 강할 때는 차광망을 설치하여 일사피해 예방

○ 피해를 받아 회복이 불가능한 포장은 철거 후 조기에 다음 작물재배

- 토마토, 오이, 멜론 등 가을 재배를 위한 조기육묘

〈 과 수 〉

○ 과수원의 도로나 경사지의 흙이 유실되지 않도록 비닐 부직포 등을 덮어 주고, 저지대 등 침수 우려지역은 제방 등을 점검

○ 토양 유실 우려가 있는 과수원은 풀, 볏짚 등을 피복하여 토양유실 방지

* 경사지 또는 새로 개원한 과원은 토양유실이 되기 쉬우므로 짚, 비닐 등으로   지면을 덮어 주되 짚은 10㎝정도 두껍게 덮어줌(짚 피복시 소요량은 1,000∼1500kg/10a)

<경사도별 토양유실량>

경사도	토양유실량(kg/10a)	물 유 출 율(%)
5。	65.9	12.7
10	124.0	14.0
15	205.4	15.0
20	441.0	17.0

○ 수확기가 된 과실은 서둘러 수확하여 출하한다.

○ 침수된 과원은 배수로를 정비하여 물이 빨리 빠지도록 함

○ 잎에 묻은 흙앙금이나 오물은 스프링클러․SS기 등을 이용 씻어줌

○ 병든 과실․잎은 일찍 따주고, 비가 갠 후 병해충 방제약제 즉시 살포

○ 토양이 유실된 과수원은 뿌리가 마르지 않도록 조기에 흙을 채워 줌

○ 토양이 마른 다음 얇게 경운하여 통기성 증대로 뿌리의 기능 활력화 촉진

○ 유기물이 많이 쌓인 과원은 시비량을 줄이고, 쌓인 토사는 빨리 제거

○ 피해가 심하여 복구가 어려운 과원은 재개원을 고려함

○ 땅이 마르기 전에 도복된 나무를 세워 고정해 주고, 뿌리 주변에 흙을 채운 후 예취한 풀로 덮어줌

○ 장시간 강우나 강한 비바람으로 잎이 많이 손상된 나무는 수세 회복을 위하여 요소 0.3%액이나 제4종복비 등을 엽면 살포

○ 주요 병해충 적기방제

- 병해 : 사과․배 역병, 사과 겹무늬썩음병, 사과 갈색무늬병, 복숭아   잿빛무늬병, 사과․포도 탄저병, 포도 노균병․꼭지마름병

- 해충 : 점박이응애, 진딧물, 나무좀류 등

〈 인 삼 〉

○ 잦은 강우시 병 발생이 증가하므로 장마 중 이라도 맑은 날 약제 살포

○ 배수가 불량한 논이나 물 빠짐이 좋지 않은 고랑은 배수로 정비

○ 장마기 때 친환경제재인 보르도액 살포시 인삼 잎 약해가 발생되므로 사용 자제

〈 축 산 〉

○ 붕괴 위험이 있는 축대 보수 및 축사 주변 배수로 정비

○ 축사 내 전선 안전점검을 실시하여 바람이나 비로 인한 누전을 사전 차단하여 축사 화재 예방

○ 초지나 사료작물 포장 배수로를 정비하여 습해 방지

○ 바닥의 짚을 자주 갈아 축사를 청결히 하고 축사소독 실시

○ 사료는 비가 맞지 않도록 잘 보관하여 변질을 방지하고, 변질된 사료 급여 금지

○ 축사주위 배수로 정비, 축사 침수 우려시 가축 안전지대로 대피

○ 축사 침수시 가축을 안전한 장소로 신속하게 대피

○ 피해 발생시 시설 응급복구 및 철저한 예방접종 실시

○ 젖은 풀이나 변질된 사료를 주지 않도록 하여 고창증 예방

○ 땅이 질고 습한 초지에는 방목을 시키지 않도록 하여 목초피해 및 토양유실 방지

2	태풍 대비 농작물·시설물 관리요령

〈 벼 〉

○ 출수기 이후 태풍 통과시 가능한 물을 깊이 대어 도복피해 경감

○ 중만생종은 유수형성기 이전에 중간물떼기로 무효분얼 억제 및 새뿌리 유도

○ 침수된 논은 조기배수, 바닷물 침수시 조기 환수, 병해충 방제 등

〈 밭작물 〉

○ 개화기 전까지 생육이 과번무 포장 순지르기 실시

○ 지주시설 설치 및 보강으로 도복피해 예방

○ 침ㆍ과수대비 사전 고랑 및 배수로 정비

○ 태풍통과 전․후 병해충 방제 및 이병주 제거, 생육부진 포장 엽면시비

○ 도복된 농작물 세우기(1~2일 이내), 김매기를 겸한 표토 긁어주기로 뿌리 활력 촉진

〈 과 수 〉

○ 바람에 의하여 찢어질 우려가 있는 가지는 유인하여 묶어주고 늘어진 가지는 유인하여 묶어주고 늘어진 가지는 받침대를 받쳐 줌

○ 밀식재배에서는 철선지주를 점검하여 선의 당김 상태를 점검하고, 가지를 지주시설에 고정

○ 수확기에 가까운 과실은 태풍이 올 경우 대비 미리 수확

○ 태풍 통과후 찢어진 가지는 잘라낸 후 적용약제 발라주기

○ 쓰러진 나무는 토양이 젖어있는 상태에서 뿌리가 손상되지 않도록 세우고 보조지주를 설치, 나무를 세운 후 잎이 시들 경우에는 주지 등 가지와 과실수를 줄여줌

○ 염분피해 우려시 태풍경과 1시간 이내에 지하수로 염분세척

○ 잎, 줄기 등에 묻은 오물을 씻어 주고 병해충 방제와 엽면시비

〈 채 소 〉

○ 고추는 줄 지주, 개별지주를 보강하여 쓰러짐을 방지

○ 피복한 비닐이 날리거나 벗겨지지 않도록 고정

○ 병․상처 입은 열매는 빨리 제거하여 다음 열매 자람을 촉진

○ 수박 등 덩굴이 꼬인 포기는 펴주고, 덩굴간격을 알맞게 관리

〈 축 산 〉

○ 비바람으로 쓰러진 사료작물은 비가 그친 후 곧바로 베어서 담근먹이로 하고, 후작으로 연맥(귀리), 유채 등 사료작물을 파종

○ 땅이 질고 습한 경사 초지에서는 일정기간 방목을 중지하고 목초피해 및 토양 유실 방지

○ 축사의 습도 증가는 에너지 소모를 현저히 증가시켜 가축의 생산성을 저하시키므로 충분한 통풍 환기 및 수시 분뇨 제거로 유해가스 발생방지

○ 오물 확산 방지를 위한 퇴비사 및 분뇨처리장 점검

○ 전염병 등 질병 발생시 방역기관 신고 및 방역 등 신속한 조치

○ 전염병에 의한 폐사축은 방역관의 지시에 따라 소각 또는 매몰

○ 축사주변 배수 및 소독 철저로 질병 전파방지

〈 농업시설물 〉

○ 태풍으로 인하여 피해예상시 농기계, 기자재 등은 안전한 곳으로 이동

○ 태풍 통과시 비닐하우스를 밀폐하고 고정끈을 고정하여 골재와 비닐을 밀착시켜 피해 예방

○ 하우스 주변 배수로 정비 및 파손 비닐 재피복, 시설물 보강

○ 복구가 가능한 하우스는 신속히 복구하고, 복구가 불가능한 하우스는 가능한 일찍 철거

○ 시설재배 작물은 별도 육묘상을 설치하여 안전육묘

○ 양액재배 시설 침관수 시 베드 청소 및 소독 실시 후 양액공급 또는 작물재배