2023년 과수 개화기 저온피해 관리 대책

봉화군농업기술센터 농업기술과(2023.04.07.)

	< 과수 생육 기점 >
◈ 사과 : 발아시(時) 3월 18일 > 만개(후지) 4월 20일(추정. 평년대비 -7일) ※ 평년 : 발아시(時) 3월 27일 > 만개(후지) 4월 27일

□ 중기 기상전망(4/8일, 9일 : 최저기온 –2℃ 예보)

□ 화기발달 단계 / 전망

		강우 후 날씨가 흐리고 최고기온이 높지 않아 화기발달은 지연될 것으로 전망
현재단계<녹뢰기 → 화총기>	4/08~09일 전망<화총기 → 분홍초기>

□ 화기 단계별 한계 온도

□ 사과 개화기 저온관리 대책

○ 저온 예방대책 : 사전 지표관수, 미세살수, 방상팬, 연소법 등 가용방법 동원

○ 고온 및 짧은 개화기, 화분매개충 부족 등 결실불량 대책 수립 : 암술의 정상여부 확인, 인공수분, 타품종 수삽, 화분매개충 도입

참고		과수 개화기 전후 저온피해 예방기술

□ 송풍법

○ 지상 1m보다 지상 10m에 있는 공기가 보통 2~3℃, 때로는 5℃ 높으므로 따뜻한 공기와 아래쪽의 찬 공기를 섞어주는 원리(1.6대/10a)

○ 프로펠라로부터 32m까지 영향을 주며, 송풍기 가까이는 2℃, 약간 떨어진 곳에서는 1.5℃ 높일 수 있음

□ 살수법

○ 서리가 내리기 전날 낮에 지표면 관수 : 물은 비열이 크므로 낮에 관수하여 태양열로 물을 따뜻하게 하여 밤에 방열, 1℃ 상승

○ 서리가 내리기 직전 수관 하부 살수 : 따뜻한 지하수(10~14℃)가 갖고 있는 열을 방출, 물이 얼면서 방출되는 열(80cal/g)을 이용, 1.5℃ 상승

해가 뜬후 수체 온도가 상승될때까지 지속 살수

○ 서리가 내리기 직전 수관 상부 살수 : ②번과 동일한 원리이나 꽃에 직접 물이 닿으므로 훨씬 효과적, 0℃ 이하로 내려가지 않음

- 해가 뜬후 수체 온도가 상승될때까지 지속 살수

○ 많은 물이 필요 함(스프링클러 : 30톤/시간/ha, 포그시스템 : 16톤/시간/ha)

□ 연소법

○ 왕겨, 톱밥, 등유, 파라핀 등을 태워 과수원의 기온 저하를 막아 줌

○ 저온피해가 예상되면 미리 연소자재가 든 용기를(20∼40개/10a) 준비하여 과수원의 온도가 일정온도(2∼3℃)로 내려가면 점화 시킴

○ 화재예방을 위해 주변의 마른풀 등 인화물질을 사전에 제거. 연소자재는 반드시 금속성 연소용기에 넣어 배치

방상팬	미세살수장치	연소법