2023년 송이산환경개선사업 추진계획

□ 송이버섯 발생 및 가능 임지에 대한 환경개선사업을 통한 생산량 증대 및 고품질의 송이버섯 생산으로 임업인 소득 향상에 기여

사업개요

❍ 기    간 : 2023년 2월 ~ 2023년 12월

❍ 대 상 자 : 송이산주 또는 송이산 임차인

※ 임차인의 경우 산주 동의서 및 인감증명서 각 1부 첨부

❍ 대 상 지 : 관내 송이산

❍ 사업내용 : 간벌, 가지치기, 하층식생정리, 지피물제거, 관수시설

추진계획

❍ 수요조사 : 2022년 8월 22일까지(읍·면)

❍ 대상자 확정 및 보조금심의 : 2023년 2월 중

❍ 보조금 교부결정 : 2023년 2월 ~ 3월

❍ 보조사업 시행 및 보조금 정산 : 2023년 3월 ~ 12월

지원기준

❍ 신규 대상지 우선 선정(최근 5년이내 추진 대상지는 후순위)

❍ 사업비 적용 기준(1ha)

• 간벌 : 소나무지배형(유령림) 1,679,700원/10인

• 가지치기 : 839,850원/5인

• 하층식생정리 : 839,850원/5인

• 지피물제거 : 1,485,100원/10인

• 관수시설 : 스프링클러, 양수기, 동력기, 호스 등의 구입재료비

❍ 보조비율 : 보조 50%. 자부담 50%

※ 산림현황에 따라 적용 인력 및 단가는 변경될 수 있음

행정사항

❍ 본 수요조사는 2023년 송이환경개선사업 추진을 위한 본예산 편성을 위한 기초 자료로 활용

❍ 제출기간 : 2022. 8. 22.(월)까지

❍ 제출서류 : 신청서, 임야도, 등기부등본(본인소유가 아닐 경우 소유주 인감이 날인 된 동의서 및 인감증명서)

2023년 송이산환경개선사업 신청서

신청자	성 명		생년월일					연락처
	주 소							송이버섯 재배경력			년
신청내역	사 업 명	2023년 송이산환경개선사업
	사업예정지	경상북도 봉화군 읍‧면 리 번지
	사 업 비	세부사업	기준단가 (1ha/천원)		사업비(천원)
					계		보조(50%)			자부담(50%)
사업량(ha)				이전 송이산환경개선사업 추진 년도
위와 같이 산림소득사업(송이산환경개선사업)을 신청합니다. 년 월 일 신청자 : (인) 봉화군수 귀하
첨부서류 □ 소유권 확인서류(등기부등본 등) 1부. □ 동의서(신청자와 소유권자가 동일인이 아닌 경우) 1부 ※동의서는 반드시 소유주 인감날인 및 소유주 인감증명서 1부 첨부 □ 지적도 또는 임야도 1부.

송이산주 동의서

□ 사 업 명 : 2023년 송이산 환경 개선사업

□ 대상지 지번 : 봉화군       읍·면       리       번지(면적      ㎡)

봉화군       읍·면       리       번지(면적      ㎡)

봉화군       읍·면       리       번지(면적      ㎡)

□ 사업신청자

○ 성    명 :

○ 주    소 :

○ 주민등록번호 :

○ 연 락 처 :

□ 송이산주

○ 성    명 :

○ 주    소 :

○ 주민등록번호 :

○ 연 락 처 :

본인은 위 대상지 송이산 소유주로서 봉화군에서 시행하는 2023년 송이산 환경개선사업에 대하여 사업신청자(             )가 신청하고자 하는 사업내용대로 사업을 추진하는 것에 대하여 동의합니다.

202  .     .      .

송이산주   성   명 :                  □

(별첨 : 산주 인감증명서 1부.)

봉 화 군 수 귀하

참고	송이산가꾸기사업 실행방법

Ⅰ. 총  론

1. 작업 방법

□ 간 벌

○ 공간조절을 위한 간벌로서 나무 사이의 거리가 나무 키의 35% 수준이 되도록 조정하는 것을 원칙으로 함 (※ 상대공간지수가 35 내외)

(예) 소나무림의 수고(樹高)가 10m인 경우에는 나무 사이의 거리가 3.5m내외가 되도록 하며, 수고가 5m인 경우에는 나무사이의 거리가 1.8m내외가 되도록 공간유지를 위한 간벌을 실시

	<작업전>

□

	<작업후>

<그림> 송이산의 공간조절을 위한 간벌 작업방법

※ 소나무 간벌은 최대한 억제하되 상대공간지수를 유지하기 위하여 일정한 범위내의 소나무도 제거하며, 참나무류라 할지라도 너무 간격이 멀게 되는 경우에는 남겨둠.  참나무류는 맹아 발생 억제를 위하여 가슴높이 정도에서 절단시키고, 싸리 철쭉류는 1～2개의 줄기만 남기고 모두 제거함.

※ 상대공간지수(RSI) =	나무 사이의 간격(m)	× 100(%)
	숲의 나무 키 평균치(m)

○ 맹아(萌芽)발생이 잘 되는 참나무류는 첫 해에 가슴높이(1.2～1.5m)에서 잘라내어 나무 줄기가 남아 있도록 처리

⇒ 2～3차년도에는 하층식생 정리작업을 통하여 새로 돋아난 잔가지만 정리하다가 4～5차년도에 완전히 제거하는 방법을 사용

○ 간벌은 산물 반출 작업을 포함하며, 나뭇가지 등과 더불어 반드시 사업대상지 밖으로 반출하여야 함

□ 가지치기

○ 공간조절을 위한 간벌을 실시하여 나무간의 거리를 넓혔음에도 불구하고 땅에 그늘이 너무 많이 지는 경우에 실시

○ 작업공간 유지를 위하여 지상 2m 이하의 가지를 우선적으로 제거

- 가지가 3번 이상 겹쳐지면서 그늘을 만들 경우에는 2번만 겹쳐지는 수준이 되도록 가지치기를 실시

□ 하층식생 정리

○ 진달래 및 철쭉 종류와 싸리류는 줄기 중에서 2～3개만 남기고 밑동을 절단하여 제거

○ 참나무류를 1.2～1.5m의 높이에서 잘라 새 가지가 나온 경우에는 다시 윗부분을 잘라 1.2～1.5m 부분에서 나무가 옆으로 퍼지는 형태가 되도록 만들고, 처음 자른 지 4년 이상 경과한 경우에는 완전히 잘라냄

□ 지피물 제거

○ 낙엽층의 두께가 5cm 이상일 경우에는 낙엽층이 모두 없어질 정도로 긁어냄

○ 신선한 낙엽이 아니라 썩고 있는 낙엽층일 경우에는 3cm 이상의 낙엽층은 모두 지표면(흙)이 나타나도록 제거

○ 초본류는 큰 영향을 미치지 않으므로 높이 20cm 이하의 작은 초본은 무시

- 높이 20cm가 넘는 초본류와 조릿대 등 습지성 초본류는 풀베기 또는 굴취를 통하여 제거

<그림> 지표 손질작업(낙엽긁기) 작업

2. 작업 시기

○ 간벌, 하층식생 정리 및 가지치기는 나무의 종류 판단과 그늘진 정도의 확인이 쉬우며 맹아 발생을 억제하는 효과가 높은 여름철에 실시하는 것이 가장 좋음

○ 송이 발생림의 경우 낙엽 긁기는 송이를 채취한 후(10월 중순～11월)에 실시하는 것이 바람직함

○ 다만 송이 미발생림의 경우에는 여름철에 모든 작업을 실시하는 것도 무방하며, 발생림은 송이 채취 후 모든 작업을 실시하는 것도 가능함

Ⅱ. 각  론

1. 송이 발생림

□ 작업 원칙

○ 현재 송이가 발생하고 있는 숲이므로 급격한 환경변화를 피하고 소규모로 잘 다듬어 주는 형태로 관리

○ 숲의 나이와 활엽수가 차지하는 비율에 따라 각각 다른 기법을 적용함

□ 유령림(16～35년생)

○ 소나무 지배형

- 1차년도 : 공간조절을 위한 간벌을 상대공간지수가 35 수준이 되도록 실시하며 하층식생 정리와 지피물 제거 작업을 실시

- 2차년도 : 가지치기와 하층식생 정리만 실시하면서 전체적으로 안정을 이룰 수 있도록 유도

○ 활엽수 침입형

- 1차년도 : 공간조절을 위한 간벌을 상대공간지수가 30 수준이 되도록 실시하되 소나무는 최대한 남기고 활엽수를 주로 제거, 기타 하층식생 정리와 지피물 제거 작업을 실시

- 2차년도 : 상대공간지수가 35 수준이 되도록 추가 간벌과 하층식생 정리를 실시하며 가지치기를 통하여 숲의 그늘진 정도를 조절

- 3차년도 : 가슴높이에서 자른 참나무류의 하층식생 정리와 가지치기를 실시하며 지피물 제거작업을 추가로 실시

□ 장령림(36～50년생)

○ 소나무 지배형

- 격년 간격으로 하층식생 정리, 가지치기, 지피물 제거 작업을 실시

○ 활엽수 침입형

- 1차년도 : 소나무를 남겨두고 활엽수만 제거하면서 상대공간지수가 35 수준이 되도록 간벌, 하층식생 정리, 지피물 제거 작업을 실시

- 2차년도 : 가지치기와 하층식생 정리만을 실시

- 3차년도 : 가지치기, 하층식생 정리와 더불어 지피물 제거작업을 추가로 실시

- 4차년도 : 하층식생 정리를 통하여 수세(樹勢)가 약해진 참나무류를 완전히 제거하고, 가지치기를 통하여 나뭇가지가 3번 이상 겹쳐지며 그늘이 형성되는 곳이 없도록 함

2. 송이 발생림 주변

□ 1차년도

○ 소나무는 최대한 유지하되 상대공간지수가 35 수준이 될 수 있도록 참나무류를 제거하며, 하층식생 정리, 가지치기, 지피물 제거 실시

□ 2차년도

○ 숲의 그늘진 정도를 다시 확인, 가지치기를 실시하고 하층식생을 정리

□ 3차년도

○ 하층식생 정리와 더불어 낙엽층을 비롯한 지피물 제거작업을 다시 실시

3. 송이 미발생림

□ 1차년도

○ 강도의 간벌로서 상대공간지수가 35의 수준이 될 수 있도록 실시

○ 필요한 경우에는 소나무도 간벌 대상에 포함

○ 가지치기, 하층식생 정리를 실시하여 숲의 그늘진 정도를 줄이며 지피물 제거는 지표면 흙이 보일 수 있는 정도로 실시

□ 2차년도

○ 가지치기로 나무가지가 3번 이상 겹쳐지며 그늘이 형성되는 곳이 없도록 함

○ 하층식생을 정리하여 빛이 지표면에 많이 와 닿을 수 있도록 처리

4. 관수시설 설치사업

○ 관수시설 설치는 가능한한 7월말 이전에 완료

○ 기타 구체적인 작업방법은 관수시설을 설치하는 지역의 지형 등 지역적 여건을 고려하여 실행