비닐하우스 강풍 대처 요령

□ 사전 대비

○ (배수로 정비) 태풍은 많은 강우를 동반하므로 물이 하우스 안으로 스며들지 않도록 배수로를 정비하도록 한다.

○ (피복자재 보수) 태풍이 불 때 피복자재의 찢어진 틈새 부분으로 바람이 들어가게 되면 하우스가 부상하게 되어 기초가 뽑히거나 시설 전체가 피해를 입을 수 있다. 따라서 찢어진 곳은 비닐테이프로 보수하고 출입문, 천․측창 개폐부위, 비닐패드 등을 확인하여 내부로 바람이 들어오지 않도록 한다.

○ (피복자재 고정) 피복재가 골조에 밀착되지 않고 펄럭일 경우 바람의 영향을 더 크게 받으므로 피복재를 하우스 끈으로 당겨두도록 한다.

○ (주변정리) 주변에 나뭇가지나 유리조각 등 작은 파편이 강풍에 날려 피복재를 파손시킬 수도 있으므로 하우스 주변을 정리해 두도록 한다.

○ (하우스 구조보강) 기존규격 단동하우스는 안전풍속이 10～24m/s 정도로 구조적으로 취약하다. 상부에서 내려누르는 힘에 의해 주요 골조가 휘어질 수 있으므로 보조지지대를 폭설대비 때에서와 같이 설치하여 하우스를 보강하도록 한다. 횡 방향의 힘에 대비하기 위해 보조중방을 설치하면 더욱 좋다.

○ (기초인발력 보강) 비닐하우스에 바람이 불 경우 지붕아치 부근의 강한 유속으로 국부 압력이 낮아져 하우스를 들어 올리는 힘이 작용한다. 기존규격 단동하우스는 지중에 묻힌 서까래 표면의 지중 마찰에만 의존하여 인발저항력이 약하다. 따라서 일정 간격으로 길이 90cm 정도의 철항(철근)을 지중에 박고 지표면 도리에 연결하여 토양 인발력이 증가되도록 한다.

○ (방풍망 설치) 순간최대풍속 14m/s 이상에서 과수 낙과율은 급속히 증가한다. 특히 과실이 거의 다 자란 이후에는 그 피해가 더욱 커진다. 과수원에 일반적으로 사용되는 방풍망은 네트 4mm로서 약 20%의 풍속저감 효과가 있다. 방풍망이 경사지에 설치되어 있을 경우에는 상향 풍하중이 작용하여 주기둥이 뽑히는 피해를 볼 수 있으므로 기초인발력이 충분한지 미리 살펴두어야 하며 태풍이 불어오는 주방향으로 설치해야 효과를 볼 수 있다. 네트가 촘촘할수록 방풍효과는 커지나 파이프가 약할 경우 방풍시설이 쓰러질 우려가 있으므로 주기둥의 외경과 두께 그리고 간격이 적정한 지 미리 살펴보아야 한다. 네트가 큰 방조망도 비스듬이 불어오는 바람에 대해 큰 풍속저감 효과를 가진다.

○ (피복자재 찢기) 태풍에 의해 골조가 파손될 우려가 있다고 판단될 경우에는 신속하게 피복재를 찢도록 한다. 피복재 찢기는 바람이 부는 반대방향의 피복재부터 찢어야 쉽게 작업을 할 수 있고 측고 높이 위를 찢어야 골조 피해를 최소화할 수 있다. 피복재 찢기 작업 중 안전에 더욱 주의를 기울여야 하며, 바람세기가 강해 질 때에는 하우스가 넘어지거나 뽑혀 날아갈 위험이 있으므로 접근을 피해야 한다.

□ 태풍 이후의 대책

○ 하우스가 다습해질수록 병 발생이 많아지므로 환기를 적극적으로 실시하고 살균제를 적절히 살포하여 병을 사전에 예방할 수 있도록 한다.

○ 태풍으로 인하여 기존 규격시설이나 내재해형 규격시설이 피해를 입었을 경우에는 읍면사무소 및 농업기술센터 등에 신고하여 피해복구 지원을 받을 수 있도록 한다.

○ 피해 복구 시에는 반드시 내재해형 규격으로 설치하여야 향후 피해 발생시 정부의 지원을 받을 수 있다.

- 내재해형 규격시설은 농촌진흥청 홈페이지(www.rda.go.kr)→농업기술 정보안내→영농기술보급→시설표준설계도에서 확인할 수 있다.

< 참고사진 >

<비닐하우스 태풍피해>      <파이프줄기초>    철근 이용 기초인발력 보강>