소규모 벼 육묘공장 공사 주요 시방서

[육묘 하우스]

1) 공사개요

◦ 형식 및 구조 : 내재해형 연동형 비닐하우스

◦ 기본사양 : 하우스 폭 14m, 하우스 길이 12m, 측고 2.7m, 동고 4.5m, 면적 168㎡(50평)

◦ 기본시설 : 기초 공사, 골조 공사, 피복 공사, 출아실 공사, 천창․측창 개폐공사, 컨테이너 제작

2) 적용범위

◦ 본 시방서는 연동수 및 육묘장 길이 장･단에 관계없이 준용 할 수 있음

3) 설계변경

◦ 협의변경 : 다음의 경우 건축주는 시공전문가 또는 공사감독공무원과 협의하여 변경 할 수 있다.

∙ 지역의 기후 지반 여건에 따른 기초 및 골조의 보강

∙ 출입문 위치 또는 개소의 변경, 준비 작업실의 위치 또는 면적 변경

∙ 측면 및 전후면 방풍 . 보강벽 설치

◦ 승인변경 : 하우스 및 파이프의 규격 변경

4) 기초공사

◦ 지반은 통로 배수로 등을 포함하여 충분한 면적을 수평으로 정지해야 한다.

◦ 성토 지역은 충분한 다짐이 이루어진 후 시공해야 한다.

◦ 철근과 거푸집과의 간격은 스페이서, 세퍼레이터 등으로 정확히 하여

피복 두께를 일정하게 시공한다.

◦ 철근의 배근은 구조도면의 배근 기준도를 원칙으로 하여 배근한다.

◦ 바닥 콘크리트(두께150mm)는 180kg/m2품질이상을 사용 한다

◦ 콘크리트 바닥은 컨테이너의 이동이 용이하도록 한다.

◦ 바닥의 콘크리트는 지반이 균열되지 않도록 와이어메쉬(#6*200*200)을 사용 한다

5) 철골공사

◦ 기둥은 백관 60*60*2.3t을 사용하여 지면과 수직으로 설치하며,

기둥파이프는 콘크리트에 매립 설치 하거나 L형 앵커를 사용한다.

(세트앵커, 스트롱앵커의 사용불가)

◦ 모든 조립구 및 볼트 넛트는 아연도금 및 용융도금품을 사용한다.

◦ 모든 철재는 가공 및 용접후 방수 처리를 해야 한다.

◦ 기둥과 기둥 사이는 브렛싱을 고정해야 한다.

◦ 비닐패드는 파이프 접합부마다 피스로 고정하고 반드시 패드연결핀으로 연결한다.

◦ 물받이 홈통공사

∙ 물받이는 칼라강판 0.5t이상을 사용하고 이음이 없도록 설치한다.

∙ 홈통은 중앙에서 양단을 향해 1/600의 구배를 주어 설치한다.

6) 출입문 설치공사

◦ 출입문은 1중으로 설치한다.

◦ 출입문 하부는 컨테이너의 이동이 용이하도록 행가를 사용하지 않고 평면으로 한다.

7) 피복공사

◦ 외부 피복은 두께 0.1m/m이상을 사용 시공하고, 물과 결로수가 원활히 흘러 내리게 팽팽하게 설치한다.

◦ 처마 피복 고정

∙ 측면처마 부분의 피복은 지표면 상부 60cm부분에 패드로 고정하고 20cm이상 지하에 매설한다.

◦ 도면에 의거하여 필름을 피복하되 누수 우려가 있는 곳은 보호필름을 사용토록 한다.

◦ 하우스 필름의 고정끈의 간격은 1.2m간격으로 설치한다.

8) 환기장치

◦ 곡부 및 측면 개폐는 권취식 수동으로 한다.

◦ 지붕 곡부 개폐는 곡부처마 끝에서 1m이상 개폐되도록 설치한다.

◦ 개폐 장치는 밀폐가 양호하고 유연하여야 한다.

9) 수평차광장치

◦ 차광망은 중방파이프 상단에 하우스크립을 이용 팽팽하게 고정한다.(고정식)

10) 출아실 공사

◦ 출아를 균일하게 시키는 장소로서 출아실은 내부의 온도가 30～32℃롤 균일하게 하고 광(光)이 필요 없으므로 암실상태를 유지시킨다.(벽면,지붕판넬 50T 사용)

◦ 온도유지가 중요하므로 바닥에 온수보일러를 설치한다.(X-L파이프 난방배관)

◦ 바닥은 육묘컨테이너가 이동하기 용이하게 콘크리트 바닥을 잘 고른다.

◦ 출입문은 빛이 들어가지 않도록 설치하고, 육묘컨테이너의 출입이 가능하게 충분한 여유를 준다.

◦ 출아시는 습도가 70～80%가 알맞으므로 가습장치를 설치하여 습도센서에 의해 자동 습도조절이 되도록 한다.

◦ 지붕판넬의 처짐을 방지하기 위하여 C형강보강 또는 지붕판넬을 사용한다.

11) 일반시방사항

◦ 제반 자재는 도면 표시품을 사용함을 원칙으로 하며, 도면 표시품이 생산되지 않을시는 감독관이나 시공전문과와 협의하여 선택한다.

◦ 도면, 시방서 내역서에 이의가 있을때는 감독관과 협의하여 시공하고, 설계도 및 시방서에 명기되지 않은 사항이라도 당연성이 있는 경미한 변경 또는 추가 사항은 감독관이 필요하다고 인정시 도급자는 이를 협의 수용하여야 한다.

◦ 모든 공사는 관계 법규 및 조례 등을 준수하여 시공하고, 타기관과의 인.허가에 제반수속 및 경비 부담은 발주자가 행한다. (전기인입, 수질검사, 형질변경)

◦ 공사 시공중 추락, 낙하방지등의 안전에 필요한 제반설비사의 진행에 지장이 없도록 설치하며, 공사중 도급자의 과오로 발생한 모든 사고는 도급자가 책임진다.

◦ 현장관리

∙ 도급자는 공사 현장의 기기 및 재료등을 항상 깨끗하게 정리하고 청소하며, 화재 . 도난사고 방지에 최선을 다한다.

∙ 공사가 완료되었을 경우 가설물 등을 신속히 철거하고 청소 및 뒤처리한다.

∙ 공사를 시공함에 있어서 발주자 또는 제3자에게 인적 물적 손해를 가했을 경우 도급자는 이의없이 책임져야 한다.

◦ 본 시방서에 기재되지 않은 사항은 관련공사 표준시방서에 준한다.

12) 기타사항

◦ 모든 공사가 완료되면 도급자는 시설소유주 또는 시설소유주가 지정하는 자에게 제반 작동 및 기능 상태를 적정 기간동안 완전히 숙지 시켜야하며, 사양서․설계도서 현장 설명과 관련 시방서에 의거 시공되었는지 검사하고 완전하다고 인정될 때 준공계를 제출한다.

◦ 기타 누락된 사항은 각종 법규 및 관행에 준한다.

[육묘 컨테이너]

1) 개요

◦ 형식 : 기계 육묘상자 적재 및 운반용 컨테이너

◦ 구조 : 2바퀴 회전용

◦ 기본사양 : 폭 605㎜, 길이 1,200㎜, 높이 2,180㎜(바퀴높이 포함)

∙ 컨테이너는 17단으로 제작하되, 단과단사이의 높이는 11㎝규격으로 하며, 원활한 작업을 위하여 최하단부와 최상단부는 22㎝로 제작하며 육묘상자의 이탈을 방지하기 위하여 L형강 20*30㎜ 이상의 규격을 사용 68상자를 적제할 수 있도록 한다.

2) 일반시방사항

◦ 컨테이너 이동 바퀴는 후면 2개는 전후바퀴를 사용하고, 전면 2개는 회전바퀴를 사용하여 컨테이너 이동을 용이하게 한다.

◦ 모든 철재로는 아연 및 용융도금을 하여야 하며, 운반이나 시공중 도금이 벗겨진 부분과 용접 부위는 아연프라이머 등으로 철저히 도포한다.

◦ 제작된 컨테이너가 뒤틀림이나 변형이 되지 않아야 한다.

◦ 각 파이프의 양단은 용접 부분에 대하여는 완전하고 견고하게 용접하되, 용접 부분이 취급에 불편함이 없도록 매끄럽게 드레싱을 하여야 한다.

◦ 구동바퀴는 4인치 이상 KS제품을 사용하되 2톤이상 무게에 변형이 없는 제품으로 구동이 원활하여야 한다.

◦ 제품제작이 완료되면 도급자는 제품소유주 또는 제품소유주가 지정하는 장소까지 운반 입고 후 제반작동 및 기능상태를 적정기간동안 완전히 숙지시켜야 하며, 사양서 및 시방서에 의거 제작되었는지 검사하고, 완전하다고 인정될 때 준공계를 제출한다.

◦ 기타 누락된 사항은 각종 법규 및 관행에 준한다.

[농자재 구입]

◦ 농기계(종자발아기, 육묘용 파종기 등)는 국가로부터 형식승인이 검증된 제품으로 구입하고 한국농기계공업협동조합에서 발행한 농업기계가격 적용

◦ 관수ㆍ양수장치 설치는 반드시 수질검사 후 농업용수에 적합한 수질을 사용토록 한다.

※ 기타 사항은 "경상북도 벼 육묘공장(대형) 지원사업 지침"을 준용

벼 육묘공장 설계도 구조해석 결과(도자체)

연 번	유 형	형 태	구조해석
1	대형	대형 비닐하우스 (폭14m×길이42m=588㎡)	풍속 25m/s이하 적설 30cm이하 가능
2	소형 (Ⅰ형)	소형 비닐하우스 (폭14m×길이12m=168㎡)	풍속 25m/s이하 적설 30cm이하 가능
3	소형 (Ⅱ형)	소형 비닐하우스 (폭14m×길이15m=210㎡)	풍속 25m/s이하 적설 30cm이하 가능
4	소형 (Ⅲ형)	소형 폴리카보네이트하우스 (폭12m×길이14m=168㎡)	풍속 30m/s이하 적설 30cm이하 가능
5	소형 (Ⅳ형)	소형 폴리카보네이트하우스 (폭10m×길이18m=180㎡)	풍속 25m/s이하 적설 30cm이하 가능

벼 육묘공장 설계도 구조해석 결과(시군 승인)

연 번	유 형	형 태	구조해석
1	소형 (2연동형)	소형 비닐하우스 (폭12m×길이15m=180㎡)	풍속 30m/s이하 적설 30cm이하 가능
2	소형 (단동형)	소형 비닐하우스 (폭8m×길이21m=168㎡)	풍속 25m/s이하 적설 30cm이하 가능
3	소형 (단동형)	소형 비닐하우스 (폭8m×길이21m=168㎡)	풍속 30m/s이하 적설 30cm이하 가능
4	소형 (단동형)	소형 비닐하우스 (폭7m×길이24m=168㎡)	풍속 30m/s이하 적설 30cm이하 가능
5	소형 (2연동형)	소형 비닐하우스 (폭14m×길이12m=168㎡)	풍속 30m/s이하 적설 30cm이하 가능
6	소형 (2연동형)	소형 비닐하우스 (폭12m×길이15m=180㎡)	풍속 25m/s이하 적설 30cm이하 가능
7	소형 (2연동형)	소형 비닐하우스 (폭12m×길이17.5m=210㎡)	풍속 30m/s이하 적설 30cm이하 가능
8	소형 (2연동형)	소형 비닐하우스 (폭12m×길이20m=240㎡)	풍속 40m/s이하 적설 40cm이하 가능
9	대형	대형 비닐하우스 (폭14m×길이42m=588㎡)	풍속 25m/s이하 적설 30cm이하 가능