{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["신기술 농업기계 지정현황"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"신기술 농업기계 지정현황","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["신기술 농업기계 지정현황"]
[]
["번호","지정일자","신기술 농업기계","형식 및 규격","업체명","핵심기술 요약","지정기간","비고"]
["1","2019.01.18","동력파종기(HADA-GPS9T)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: HADA-GPS9T\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 9조(1두둑)","(주)하다","· 천공형 점파식 마늘파종기로 6열 배열의 기어를 원판에 삽입하여 원판이 회전하면서 연속운전이 가능한 구조로 정확한 간격을 유지하고 파종함","2019.1.18.~2022.1.17.","밭농업기계"]
["2","2019.01.18","동력파종기(JDTF-3R)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: JDTF-3R\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 조파점파 겸용식, 3조(3두둑)","(주)장자동화","· 콩, 옥수수 등 대립종자를 파종하는 파종기로 2중 호퍼로 된 경사원판식 파종부에 들어온 종자를 막힘없이 순차적으로 배출하여 결파율을 낮추고 종자를 일정한 간격으로 파종함","2019.1.18.~2022.1.17.","밭농업기계"]
["3","2019.01.18","동력파종기(JDTF-4R)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: JDTF-4R\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 조파점파 겸용식, 4조(2두둑)","(주)장자동화","· 배수골을 형성할 수 있는 휴립기를 적용한 논콩 재배용 파종기로 2중 호퍼로 된 경사원판식 파종부에 들어온 종자를 막힘없이 순차적으로 배출하여 결파율을 낮추고 종자를 일정한 간격으로 파종함","2019.1.18.~2022.1.17.","밭농업기계"]
["4","2019.03.27","감자파종기(RDK-PJ1)","· 기종명: 감자파종기\r\n· 형식명: RDK-PJ1\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 수공급식, 2조(1두둑)","(주)로뎀코리아","· 2조 1두둑(80~100㎝)을 형성하면서 헛골수를 줄이고, 조기파종시 냉해피해를 적게함\r\n· 이송체인의 캠기어드 모터를 이용한 진동으로 1개의 씨감자를 자동 선별함","2019.3.27.~2022.3.26.","밭농업기계"]
["5","2019.03.27","감자파종기(RDK-PJ3)","· 기종명: 감자파종기\r\n· 형식명: RDK-PJ3\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 수공급식, 3조(3두둑)","(주)로뎀코리아","· 3조 3두둑(35~45㎝/1두둑)을 형성하며 다수확 생산 지역에서 사용하며, 종자 크기에 따라 배종컵을 원터치 방식으로 교환하고 배종컵 구동 체인 장력 자동조절장치로 종자 손상을 최소화함","2019.3.27.~2022.3.26.","밭농업기계"]
["6","2019.03.27","땅속작물수확기(DR-950AN)","· 기종명: 땅속작물수확기\r\n· 형식명: DR-950AN\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 굴취식, 굴취폭 95㎝","두루기계통상","· 굴취폭 95㎝의 땅속작물수확기로 1두둑 2줄 재배(평두둑)에 사용하며, V자 형태의 골파개 장치를 이용하여 작물 유실을 방지함\r\n· 트랙터 유압을 이용한 작물모음장치를 상하로 작동하여 일정한 방향으로 감자를 모아서 수확함","2019.3.27.~2022.3.26.","밭농업기계"]
["7","2019.03.27","땅속작물수확기(DR-1500AN)","· 기종명: 땅속작물수확기\r\n· 형식명: DR-1500AN\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 굴취식, 굴취폭 150㎝","두루기계통상","· 독립적으로 작물모음장치를 좌우 방향으로 움직이며 감자를 일정한 방향으로 모아서 수확함\r\n· 작물 유실 방지를 위한 V자 형태의 골파개 장치를 부착해 수확 작업시 감자가 고랑에 굴러 떨어지는 현상을 방지하고 1두둑 1줄 재배의 경우 2두둑(2줄)을 한꺼번에 수확함","2019.3.27.~2022.3.26.","밭농업기계"]
["8","2019.04.11","동력제초기(BYM-1200A)","· 기종명: 동력제초기\r\n· 형식명: BYM-1200A\r\n· 형식 및 규격: 무선조종형 수직축구동식, 제초폭 118㎝","보영엔지니어링","· 원격조종이 가능한 무선조종형 동력제초기로 기계높이를 낮추고 과수 그루터기 및 처진 나뭇가지 아래 미제초 구역을 최소화 함\r\n· 충전배터리 직류모터 주행으로 제초와 주행을 분리하여 자동제어하며 자가발전이 가능한 구조로 연속작업함","2019.04.11.~2022.04.10.",""]
["9","2019.04.11","관리기(AMC-600M)","· 기종명: 관리기\r\n· 형식명: AMC-600M\r\n· 형식 및 규격: 보행구동형, 가솔린 3.9KW","(주)아세아텍","· 모듈(module)화 방식의 퀵히치 시스템, 지지대 자동 안착 기술 적용으로 1인이 관리기에 다양한 작업기를 손쉽게 부착하여 사용함\r\n· 협폭형 조향클러치 시스템으로 좁은 고랑 진입을 가능하게 하고 관리기의 무게 중심점을 하향화한 최적의 균형 설계로 작업자의 운전을 용이하게 함","2019.04.11.~2022.04.10.",""]
["10","2019.05.01","동력파종기(T660K)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: T660K\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 4조(2두둑)","대호(주)","· 폭, 거리, 높이, 수평 조절이 가능하고 탈부착이 용이한 매칭 프레임으로 다양한 파종장치와의 호환성을 높이며 논에 콩을 파종함","2019.5.1.~2022.4.30.","밭농업기계"]
["11","2019.06.11","관리기(K1-HC)","· 기종명: 관리기\r\n· 형식명: K1-HC\r\n· 형식 및 규격: 승용자주식, 디젤 14KW","동양물산기업(주)","· 트랙터 작업기와의 장착이 가능 하도록 3점 링크방식을 적용하여 다양한 작업기 장착이 가능\r\n· 경량형 변속기 설계기술을 적용(기어트레인부를 3개에서 2개로 단순화하고 부품수를 최소화)한 농업기계 경량화로 여성 등 농작업자가 이용하기 편리함","2019.06.11~2022.06.10.",""]
["12","2019.06.14","동력파종기(HG40VP)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: HG40VP\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 4조(2두둑)","황금파종기","· 십자날 배출구에 비닐을 절개하는 절개날을 설치하여 두둑에 멀칭된 비닐을 십자형으로 절개하여 파종함    (무, 참깨 등)\r\n· 배출구의 커버가 좌우 연속적으로 개폐작동 하여 흙이나 이물질을 밀어내어 배출구가 막히지 않도록 함","2019.6.14.~2022.6.13.","밭농업기계"]
["13","2019.08.16","동력파종기(TGS-7R)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: TGS-7R\r\n· 형식 및 규격: 승용형점파식, 7조(1두둑)","㈜지엠티","· 본기와 파종부의 속도가 연동이 되는 시스템을 적용하여 주간거리를 일정하게 유지함  \r\n· 마늘 파종부의 전자식 유압 제어 시스템을 적용하여 상하, 좌우 수평제어를 통한 경사지 균일 깊이 파종이 가능함","2019.8.16.~2022.8.15.","밭농업기계"]
["14","2020.01.08","동력정식기(DRP-3003SRN)","· 기종명: 동력정식기\r\n· 형식명: DRP-3003SRN\r\n· 형식 및 규격: 트랙터 부착형 수공급식, 3조(3두둑)","두루기계통상","· 묘 손상없이 수평으로 정식되며 경작인이 원하는 간격과 깊이로 정식가능\r\n· 두둑성형 및 정식작업, 물공급을 동시에 수행 가능\r\n· 작업자가 정식기에 탑승하여 묘 공급 집게에 묘를 물려 정식하는 반자동구조\r\n· 적용대상작물: 고구마\r\n","2020.1.8.~2023.1.7.","밭농업기계"]
["15","2020.01.08","땅속작물수확기(SH-B1500)","· 기종명: 땅속작물수확기\r\n· 형식명: SH-B1500\r\n· 형식 및 규격: 트랙터 부착형(굴취폭 150cm)","신흥공업사","· 수확되는 땅속작물의 양과 토양의 상태에 따라 작업기의 진동 폭을 조절하여 작물의 손상률을 줄일 수 있는 기술\r\n· 적용대상작물: 감자","2020.1.8.~2023.1.7.","밭농업기계"]
["16","2020.01.08","땅속작물수확기(SH-1400WN)","· 기종명: 땅속작물수확기\r\n· 형식명: SH-1400WN\r\n· 형식 및 규격: 트랙터 부착형(굴취폭 140cm)","신흥공업사","· 수확되는 땅속작물의 양과 토양의 상태에 따라 작업기의 진동 폭을 조절하여 작물의 손상률을 줄일 수 있는 기술\r\n· 굴취삽 위치 조절에 의한 흙 밀림 방지 기능\r\n· 후방배토판 장착으로 수확작물의 고랑 낙하 방지 기능\r\n· 적용대상작물: 양파","2020.1.8.~2023.1.7.","밭농업기계"]
["17","2020.01.31","농업용 트랙터\r\n(RT135)","· 기종명: 농업용 트랙터\r\n· 형식명: RT135\r\n· 형식 및 규격: 4륜구동형, 디젤 82kW(PTO 최대출력)","(주)로보드림","· 노면 충격흡수로 작업자 보호 및 차축, 미션 등의 기계적 파손을 방지하기 위하여 완충기능을 갖춘 독자적 일체형 프레임 구조\r\n· 조향각 100도 이상으로 조작하여 제자리 선회가 가능토록 한 기술","2020.1.31.~2023.1.30.",""]
["18","2020.03.10","비료살포기(ILS-6000A)","· 기종명: 비료살포기\r\n· 형식명: ILS-6000A\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 붐식, 탱크용량 1500L","익산농기계","· 유압동력으로 일괄작동하며 이동 시 붐대를 접어 이동이 편리\r\n· 살포폭이 6m이고 살포 시 고르게 살포\r\n· 살포배출구의 크기를 조절하고 원하는 양을 더욱 세밀하게 조절 가능\r\n· 톤백마대에 담겨진 토양개량제(석회분말)를 한 번에 처리","2020.3.10.~2023.3.9.",""]
["19","2020.03.10","콤바인(DSF85)","· 기종명: 콤바인\r\n· 형식명: DSF85\r\n· 형식 및 규격: 보통형, 예취폭 210cm","대동공업(주)","· 콩, 보리, 밀, 메밀 등 수확가능\r\n· 국산(대동)엔진 적용 및 차체 수평 기능\r\n· 탈곡통 내부를 판으로 감싸 탈곡, 선별 효율 증대\r\n· 버켓이송 구조 적용으로 곡물 손상 개선\r\n· 예취 역회전 시 엔진 RPM 자동제어와 역회전 동력 라인 개발\r\n· 예취/클러치 통합 레버 적용\r\n· 엔진 진동 저감 방진고무 개발과 오거모터 손상 방지 제어 기술 적용","2020.3.10.~2023.3.9.","밭농업기계"]
["20","2020.05.06","이앙기(RGO-650)","· 기종명: 이앙기\r\n· 형식명: RGO-650\r\n· 형식 및 규격: 승용형산파식, 6조","국제종합기계(주)","· 37주(주간 30cm × 조간 30cm)에 적용되는 편심기어 시스템 개발로 모 도복 방지\r\n· 일반 이앙기의 식부침을 드문모심기용에도 적용\r\n· 포기당 3개 전후의 묘취량을 위해 횡 이송 조절범위를 30회까지 되도록 식부 미션의 횡 이송기어 추가\r\n· 식부자세 불량 및 이앙 시 식부부 진동 방지를 위해 기계식 속도 제어 시스템 설계","2020.5.6.~2023.5.5.",""]
["21","2020.05.06","이앙기(RGO-700)","· 기종명: 이앙기\r\n· 형식명: RGO-700\r\n· 형식 및 규격: 승용형산파식, 6조","국제종합기계(주)","· 37주(주간 30cm × 조간 30cm)에 적용되는 편심기어 시스템 개발로 모 도복 방지\r\n· 일반 이앙기의 식부침을 드문모심기용에도 적용\r\n· 포기당 3개 전후의 묘취량을 위해 횡 이송 조절범위를 30회까지 되도록 식부 미션의 횡 이송기어 추가\r\n· 식부자세 불량 및 이앙 시 식부부 진동 방지를 위해 기계식 속도 제어 시스템 설계","2020.5.6.~2020.5.5.",""]
["22","2020.06.22","동력파종기(DPM-1400BJ1)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: DPM-1400BJ1\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 조파․점파 겸용식, 2조(1두둑)","대풍기계(주)","· 두둑성형, 약제살포, 시비, 비닐피복, 파종 등의 일관형 작업 가능\r\n· 두둑의 폭․높이와 주간․조간의 폭 조절 기능, 유압실린더 작동구조로 작업기 좌․우 이동 기능, 파종장치 및 피복장치 접이식 기능\r\n· 약제 살포 밸브가 트랙터 PTO 회전 시 열리고, 정지 시 닫히는 구조","2020.6.22.~2023.6.21.","밭농업기계"]
["23","2020.06.22","동력파종기(DPM-1700BJ2)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: DPM-1700BJ2\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 조파․점파 겸용식, 2조(2두둑)","대풍기계(주)","· 두둑성형, 약제살포, 시비, 비닐피복, 파종 등의 일관형 작업 가능\r\n· 두둑의 폭․높이와 주간․조간의 폭 조절 기능, 유압실린더 작동구조로 작업기 좌․우 이동 기능, 파종장치 및 피복장치 접이식 기능\r\n· 약제 살포 밸브가 트랙터 PTO 회전 시 열리고, 정지 시 닫히는 구조\r\n","2020.6.22.~2023.6.21.","밭농업기계"]
["24","2020.06.22","동력파종기(DPM-1400BH1)\r\n","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: DPM-1400BH1\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 2조(1두둑)","대풍기계(주)","· 두둑성형, 약제살포, 시비, 비닐피복, 파종 등의 일관형 작업 가능\r\n· 두둑의 폭․높이와 주간․조간의 폭 조절 기능, 유압실린더 작동구조로 작업기 좌․우 이동 기능, 파종장치 및 피복장치 접이식 기능\r\n· 약제 살포 밸브가 트랙터 PTO 회전 시 열리고, 정지 시 닫히는 구조","2020.6.22.~2023.6.21.","밭농업기계"]
["25","2020.06.22","동력파종기(DPM-1700BH2)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: DPM-1700BH2\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 2조(2두둑)","대풍기계(주)","· 두둑성형, 약제살포, 시비, 비닐피복, 파종 등의 일관형 작업 가능\r\n· 두둑의 폭․높이와 주간․조간의 폭 조절 기능, 유압실린더 작동구조로 작업기 좌․우 이동 기능, 파종장치 및 피복장치 접이식 기능\r\n· 약제 살포 밸브가 트랙터 PTO 회전 시 열리고, 정지 시 닫히는 구조\r\n","2020.6.22.~2023.6.21.","밭농업기계"]
["26","2020.06.22","동력파종기(ISM-1850-22)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: ISM-1850-22\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형, 2조(2두둑)","익산농기계","· 비료살포-경운-두둑성형-비닐피복-파종의 일괄 작업형\r\n· 비료량 조절과 두둑별 비료살포가 가능한 컨트롤러 부착으로 과다시비 방지\r\n· 작물 뿌리 발육 상태에 따른 확산 살포관과 비확산 살포관 선택 장착\r\n· 3중의 텐션기능이 부착된 비닐피복장치","2020.6.22.~2023.6.21.","밭농업기계"]
["27","2020.06.22","동력파종기(ISM-2100-22)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: ISM-2100-22\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형, 2조(2두둑)","익산농기계","· 비료살포-경운-두둑성형-비닐피복-파종의 일괄 작업형\r\n· 비료량 조절과 두둑별 비료살포가 가능한 컨트롤러 부착으로 과다시비 방지\r\n· 작물 뿌리 발육 상태에 따른 확산 살포관과 비확산 살포관 선택 장착\r\n· 3중의 텐션기능이 부착된 비닐피복장치","2020.6.22.~2023.6.21.","밭농업기계"]
["28","2020.06.22","동력파종기(ISM-2400-24)\r\n","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: ISM-2400-24\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형, 4조(2두둑)","익산농기계","· 비료살포-경운-두둑성형-비닐피복-파종의 일괄 작업형\r\n· 비료량 조절과 두둑별 비료살포가 가능한 컨트롤러 부착으로 과다시비 방지\r\n· 작물 뿌리 발육 상태에 따른 확산 살포관과 비확산 살포관 선택 장착\r\n· 3중의 텐션기능이 부착된 비닐피복장치","2020.6.22.~2023.6.21.","밭농업기계"]
["29","2020.09.10","동력파종기(AS25)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: AS25\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 2조(2두둑)","오페주식회사","· 두둑성형-1차 진압-파종-복토-2차 진압의 일괄작업형\r\n· 광폭 2중 진압롤러 장착으로 두둑 평탄화 및 일정 파종 깊이 유지\r\n· 배종판 구동 파종 방식으로 습한 토질에서도 막히지 않고 결주 없이 안정적으로 파종 가능\r\n· 포장상태 및 작업환경에 따라 레버로 6cm까지 파종 깊이 조절 가능","2020.9.10.~2023.9.9.","밭농업기계"]
["30","2020.09.10","동력파종기(AS35)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: AS35\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 3조(3두둑)","오페주식회사","· 두둑성형-1차 진압-파종-복토-2차 진압의 일괄작업형\r\n· 광폭 2중 진압롤러 장착으로 두둑 평탄화 및 일정 파종 깊이 유지\r\n· 배종판 구동 파종 방식으로 습한 토질에서도 막히지 않고 결주 없이 안정적으로 파종 가능\r\n· 포장상태 및 작업환경에 따라 레버로 6cm까지 파종 깊이 조절 가능","2020.9.10.~2023.9.9.","밭농업기계"]
["31","2020.09.10","동력파종기(AS45)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: AS45\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 4조(4두둑)","오페주식회사","· 두둑성형-1차 진압-파종-복토-2차 진압의 일괄작업형\r\n· 광폭 2중 진압롤러 장착으로 두둑 평탄화 및 일정 파종 깊이 유지\r\n· 배종판 구동 파종 방식으로 습한 토질에서도 막히지 않고 결주 없이 안정적으로 파종 가능\r\n· 포장상태 및 작업환경에 따라 레버로 6cm까지 파종 깊이 조절 가능","2020.9.10.~2023.9.9.","밭농업기계"]
["32","2021.02.19","이앙기(DRP60DS)","· 기종명: 이앙기\r\n· 형식명: DRP60DS\r\n· 형식 및 규격: 승용형산파식, 6조"," ㈜대동공업","․ 타원기어 1쌍을 추가하여 모심음 자세 및 결주 발생 개선\r\n․ 묘 탑재대의 횡이송 조절 범위를 기존 26회에서 30회까지 변경가능\r\n․ 37주, 43주 이앙주수 조절 시 안정적인 이앙성능을 위해 속도 감속 장치 개발","2021.2.19.~2024.2.18.",""]
["33","2021.04.15","동력파종기(JI-08T)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: JI-08T\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 8조(1두둑)","진일산업","· 엘리베이터식 이송컵 적용으로, 마늘을 지면으로부터 20cm 높이에서 뉘운 자세로 자유낙하시켜 뉘어심기 가능\r\n· 상부링크 가변방식을 통해 일정한 깊이로 종자를 파종하며, 파종-약제분무-멀칭 동시 작업 가능\r\n· 마그네틱 전자접촉기 적용으로 운전 및 정지에 따라 파종 자동제어\r\n· 마늘 종구 잔량 알림센서 부착","2021.4.15.~2024.4.14.","밭농업기계"]
["34","2021.04.15","동력파종기(DS-C002NH1)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: DS-C002NH1\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 2조(1두둑)","대성농기계\r\n","· 경운폭 및 두둑폭 조절이 가능해 다양한 작물에 적합한 두둑 형성\r\n· 두둑판 핸들 조절 및 볼트 고정하여 두둑 높이 조절이 가능\r\n· 파종종자 및 비닐 잔량 감지센서 부착으로 종자나 비닐 부족 시 경보 발생","2021.4.15.~2024.4.14.","밭농업기계"]
["35","2021.04.15","동력파종기(DS-C002NH2)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: DS-C002NH2\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 2조(2두둑)","대성농기계\r\n","· 경운폭 및 두둑폭 조절이 가능해 다양한 작물에 적합한 두둑 형성\r\n· 두둑판 핸들 조절 및 볼트 고정하여 두둑 높이 조절이 가능\r\n· 파종종자 및 비닐 잔량 감지센서 부착으로 종자나 비닐 부족 시 경보 발생","2021.4.15.~2024.4.14.","밭농업기계"]
["36","2021.04.15","동력파종기(DS-C003NH3)\r\n","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: DS-C003NH3\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 3조(3두둑)\r\n","대성농기계\r\n","· 경운폭 및 두둑폭 조절이 가능해 다양한 작물에 적합한 두둑 형성\r\n· 두둑판 핸들 조절 및 볼트 고정하여 두둑 높이 조절이 가능\r\n· 파종종자 및 비닐 잔량 감지센서 부착으로 종자나 비닐 부족 시 경보 발생\r\n\r\n","2021.4.15.~2024.4.14.","밭농업기계"]
["37","2021.04.15","동력파종기(DS-C004NH2)\r\n","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: DS-C004NH2\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 4조(2두둑)\r\n","대성농기계\r\n","· 경운폭 및 두둑폭 조절이 가능해 다양한 작물에 적합한 두둑 형성\r\n· 두둑판 핸들 조절 및 볼트 고정하여 두둑 높이 조절이 가능\r\n· 파종종자 및 비닐 잔량 감지센서 부착으로 종자나 비닐 부족 시 경보 발생\r\n","2021.4.15.~2024.4.14.","밭농업기계"]
["38","2021.04.15","동력파종기(DS-C004NH4)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: DS-C004NH4\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 4조(4두둑)\r\n","대성농기계\r\n","· 경운폭 및 두둑폭 조절이 가능해 다양한 작물에 적합한 두둑 형성\r\n· 두둑판 핸들 조절 및 볼트 고정하여 두둑 높이 조절이 가능\r\n· 파종종자 및 비닐 잔량 감지센서 부착으로 종자나 비닐 부족 시 경보 발생\r\n","2021.4.15.~2024.4.14.","밭농업기계"]