{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["신기술 농업기계 지정현황"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"신기술 농업기계 지정현황","index":0,"n_rows":56,"n_cols":8,"rows_kept":56,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["신기술 농업기계 지정현황"]
[]
["번호","지정일자","신기술 농업기계","형식 및 규격","업체명","핵심기술 요약","지정기간","비고"]
["1","2015.03.16","콩 콤바인","· 기종명 : 콩 콤바인\r\n· 형식명 : ABC 270\r\n· 형식 및 규격 : 보통형, 예취폭 136cm(2조)","오페주식회사","· 이송벨트가 콩대를 파지함과 동시에 예취하고 이송\r\n· 예취 조간거리를 무단으로 조절\r\n· 2단 급등의 탈곡장치 및 곡립선별체를 2중으로 설치된 선별장치","2018.03.16~2021.03.15","밭농업기계"]
["2","2018.05.29","보통형콤바인","· 기종명: 보통형콤바인\r\n· 형식명: TH752\r\n· 형식 및 규격: 보통형, 예취폭200cm","동양물산기업(주)","· 예취부 좌우 왕복동날 형식으로 예취부 내의 콩 수확뿐만 아니라 수수,율무 등 다양한 종류의 밭작물 수확가능\r\n· 예취부 역회전 장치가 있어 예취부 막힘 시 해소가 편리","2018.05.29~2021.05.28","밭농업기계"]
["3","2018.05.29","감자파종기","· 기종명: 감자파종기\r\n· 형식명: KG-PH9000\r\n· 형식 및 규격: 트랙터 부착형, 2조(1두둑)","㈜강 농","· 경운부는 국내 포장지 면적에 적합하도록 유압을 이용한 편심이동으로 면적 손실이 적도록 작업 가능\r\n· 배종부는 감자 배종장치에 각도를 줌으로써 감자 종자가 충격에 떨어지지 않도록 결주율 최소화 ","2018.05.29~2021.05.28","밭농업기계"]
["4","2018.07.05","랩 피복기","· 기종명: 랩 피복기\r\n· 형식명: BWR2-150P\r\n· 형식 및 규격: 트랙터 탑재형 회전암식, 래핑베일크기 ø1125×125㎝","㈜죽암엠앤씨","· 트랙터 유압의 영향을 전혀 받지 않는 독립  유압시스템으로 베일래퍼를 단독으로 제어할  수 있고, 래핑작업과 베일 이동 작업을 동시에 수행 가능\r\n· 클러치장치 기어박스 장착으로 세움 장치 사용시 베일에 손상이 없음 ","2018.07.05~2021.07.04",""]
["5","2018.07.16","감자파종기","· 기종명: 감자파종기\r\n· 형식명: DRP-1002RN\r\n· 형식 및 규격: 트랙터 부착형 수공급식, 2조(1두둑) ","두루기계통상","· 두둑 성형부는 두둑의 형상, 높이와 폭을 조절할 수 있고 쇄토부와 파종부 사이에 턴버클을 설치하여 각부의 높이를 독립적으로 조절 함\r\n· 배종컵의 크기 조절이 가능하고 호퍼부에 씨감자의 공급량을 조절하는 조절판이 설치되어 배종컵에 의한 씨감자 손상을 최소화 함 ","2018.07.16~2021.07.15","밭농업기계"]
["6","2018.07.16","감자파종기","· 기종명: 감자파종기\r\n· 형식명: DRP-2000RN\r\n· 형식 및 규격: 트랙터 부착형 수공급식, 2조(2두둑) ","두루기계통상","· 둥근형 2두둑을 형성하고 두둑 성형부는 두둑의 형상, 높이와 폭을 조절할 수 있고 쇄토부와 파종부 사이에 턴버클을 설치하여 각부의 높이를 독립적으로 조절 함\r\n· 배종컵의 크기 조절이 가능하고 호퍼부에 씨감자의 공급량을 조절하는 조절판이 설치되어 배종컵에 의한 씨감자 손상을 최소화 함 ","2018.07.16~2021.07.15","밭농업기계"]
["7","2018.08.20","농산물선별기","· 기종명: 농산물선별기\r\n· 형식명: HAF-SW120H\r\n· 형식 및 규격: 투과식, 선별등급 8등급","한아에스에스(주)","· 기존 방식인 리젝터의 트레이 타격방식 대신 트레이 유도방식을 적용함으로써 과일을 고속으로 유도·안내하여 선별","2018.08.20~2021.08.19",""]
["8","2018.08.23","동력파종기\r\n(HG900A)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: HG900A\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 9조식","황금파종기","· 9조식 동력파종기로 종자 손상을 최소화하는 파종디스크판을 사용하고 종자 공급관 크기 조정으로 종자배출 용이\r\n· 45마력~60마력 트랙터에 부착하여 콩, 보리, 밀 파종에 사용 ","2018.08.23~2021.08.22","밭농업기계"]
["9","2018.08.23","동력파종기\r\n(HG1000A)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: HG1000A\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 10조식","황금파종기","· 10조식 동력파종기로 종자 손상을 최소화하는 파종디스크판을 하용하고, 종자 공급관 크기 조정으로 종자 배출용이\r\n· 65마력~80마력 트랙터에 부착하여 콩, 보리, 밀 외에 봄동 등의 파종에 사용 ","2018.08.23~2021.08.22","밭농업기계"]
["10","2018.08.23","동력파종기\r\n(HG1100A)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: HG1100A\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 10조식","황금파종기","· 11조식 동력파종기로 종자 손상을 최소화하는 파종 디스크판을 사용하고, 종자공급관 크기 조정으로 종자 배출 용이\r\n· 85마력~100마력 트랙터에 부착하여 콩, 보리, 밀 외에 무 등의 파종에 사용 ","2018.08.23~2021.08.22","밭농업기계"]
["11","2018.09.04","동력파종기\r\n(BG800BC)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: BG800BC\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 2조(2두둑)","㈜불스","· 2조 2두둑(둥근 두둑)을 만들고 로터리가 장착되어 있어 경운, 두둑 성형, 비닐 피복과 동시에 파종\r\n· 파종시 상하 요동으로 인한 미파종 및 뒤집히는 것을 방지하고 파종의 정확성과 효율성 향상 \r\n· 다양한 씨앗 파종 가능(콩, 무, 수수 등)","2018.09.04~2021.09.03","밭농업기계"]
["12","2018.09.04","동력파종기\r\n(BG900BC)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: BG900BC\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 2조(1두둑)","㈜불스","· 2조 1두둑(평두둑)을 만들고 로터리가 장착되어 있어 경운, 두둑 성형, 비닐 피복과 동시에 파종\r\n· 파종시 상하 요동으로 인한 미파종 및 뒤집히는 것을 방지하고 파종의 정확성과 효율성을 향상 \r\n· 다양한 씨앗 파종 가능(콩, 무, 수수 등)","2018.09.04~2021.09.03","밭농업기계"]
["13","2018.09.04","동력파종기\r\n(BG2400BC)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: BG2400BC\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 4조(2두둑)","㈜불스","· 4조 2두둑(평두둑)을 만들고 로터리가 장착되어 있어 경운, 두둑 성형, 비닐 피복과 동시에 파종\r\n· 파종시 상하 요동으로 인한 미파종 및 뒤집히는 것을 방지하고 파종의 정확성과 효율성을 향상 \r\n· 다양한 씨앗 파종 가능(콩, 무, 수수 등)","2018.09.04~2021.09.03","밭농업기계"]
["14","2018.10.02","동력파종기\r\n(JRSM-2)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: JRSM-2\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 조파점파겸용식, 2조(2두둑)","㈜장자동화","· 경운, 파종, 피복작업을 동시에 수행하는 다기능 복합 콩 파종기로 주행속도 감지를 이용한 실시간 파종롤 모터 제어로 정밀한 파종 간격 조절 ","2018.10.02~2021.10.01","밭농업기계"]
["15","2018.10.02","동력정식기\r\n(TVP-1K)","· 기종명: 동력정식기\r\n· 형식명: TVP-1K\r\n· 형식 및 규격: 보행형수공급식, 1조","㈜지엠티","· 저 진동 정식 시스템 채용으로 정식부 진동 및 소음을 저감하고 고추 정식에 알맞은 정식부의 궤적 높이(350㎜) 확보\r\n· 두둑 폭에 적응 가능한 차륜거리 조정 및 두둑 높이 감지용 롤러가 두둑을 감지 ","2018.10.02~2021.10.01","밭농업기계"]
["16","2018.10.02","동력정식기\r\n(TVP-2R)","· 기종명: 동력정식기\r\n· 형식명: TVP-2R\r\n· 형식 및 규격: 승용형자동식, 2조","㈜지엠티","· 승용형 2조식 전자동 배추 정식기로 트레이에서 묘를 취출하여 정식\r\n· 호퍼로 자동 공급하고, 작업 속도 향상을 위해 편심 기어를 이용하여 식부 궤적 개선 ","2018.10.02~2021.10.01","밭농업기계"]
["17","2018.10.02","동력정식기\r\n(TOP6A)","· 기종명: 동력정식기\r\n· 형식명: TOP6A\r\n· 형식 및 규격: 보행형자동식, 6조","㈜지엠티","· 양파 묘의 취출, 이송, 정식, 진압하는 일련의 작업을 연속·자동으로 진행하면서 식부호퍼나 식부침에 쌓이는 흙을 제거하는 스크래퍼 설치 ","2018.10.02~2021.10.01","밭농업기계"]
["18","2018.10.02","땅속작물수확기\r\n(BG-1400GN)","· 기종명: 땅속작물수확기\r\n· 형식명: BG-1400GN\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 굴취식, 굴취폭 130㎝","㈜불스","· 편심 캠을 이용한 전후 진동식과 무진동 굴취방식채택으로 작물 손상을 최소화하고 양파 이송 컨베이어 비닐가이드 부착으로 굴취된 양파 이송을 용이하게 함 ","2018.10.02~2021.10.01","밭농업기계"]
["19","2018.10.02","땅속작물수확기\r\n(BG-1500H)","· 기종명: 땅속작물수확기\r\n· 형식명: BG-1500H\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 굴취식, 굴취폭 130㎝","㈜불스","· 편심 캠을 이용한 전후 진동식과 무진동 굴취방식채택으로 작물 손상을 최소화하고 굴취 깊이 조절 가이드판 장착 및 비닐 제거 유도 장치를 채택하여 작업 효율 증대 \r\n· 적용대상작물: 마늘","2018.10.02~2021.10.01","밭농업기계"]
["20","2018.10.02","땅속작물수확기\r\n(SH-T1400)","· 기종명: 땅속작물수확기\r\n· 형식명: SH-T1400\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 수집식, 굴취폭 140㎝","신흥공업사","· 굴취한 양파를 상부로 이동시켜 흙을 털어낸 후 유압 작동에 의한 리프팅 장치와 톤백 걸이장치를 적용하여 작물을 수집\r\n· 굴취체인 컨베어와 러그의 조합으로 흙털림은 최대화, 작물손상은 최소화 ","2018.10.02~2021.10.01","밭농업기계"]
["21","2018.11.19","땅속작물수확기(HADA-MH1300D)","· 기종명: 땅속작물수확기\r\n· 형식명: HADA-MH1300D\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 굴취식, 130cm","(주)하다","· 굴취날에 의해 수확된 마늘과 흙을 진동봉이 1차적으로 분리 후 국내 최초로 개발된 10열로 배열된 연질PE 핑거롤러로 이송시켜 마늘 뿌리의 흙털림을 최대화 함","2018.11.19~2021.11.18","밭농업기계"]
["22","2018.11.19","동력파종기시스템(동력파종기 TJ-6000,종자부착기 KG-SA2000)","· 기종명: 동력파종기시스템(동력파종기, 종자부착기)\r\n· 형식명: TJ-6000, KG-SA2000\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 7조, 1두둑/ 반자동식,2조,마늘","(주)강농","· 마늘 동력파종기는 두둑을 만들면서 타래에 감아진 종자줄을 풀어 매립하고 멀칭 비닐을 피복 후 복토함\r\n· 마늘 종자부착기는 줄파종 방식을 위한 기계로 동일한 간격으로 종이에 마늘 종구가 올려 감싸지고, 면실로 2중으로 결속시켜 종자줄을 제작하여 빠른 파종을 돕고 결주가 최소화 되도록 함","2018.11.19.~2021.11.18.","밭농업기계"]
["23","2019.01.18","동력파종기(HADA-GPS9T)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: HADA-GPS9T\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 9조(1두둑)","(주)하다","· 천공형 점파식 마늘파종기로 6열 배열의 기어를 원판에 삽입하여 원판이 회전하면서 연속운전이 가능한 구조로 정확한 간격을 유지하고 파종함","2019.1.18.~2022.1.17.","밭농업기계"]
["24","2019.01.18","동력파종기(JDTF-3R)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: JDTF-3R\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 조파점파 겸용식, 3조(3두둑)","(주)장자동화","· 콩, 옥수수 등 대립종자를 파종하는 파종기로 2중 호퍼로 된 경사원판식 파종부에 들어온 종자를 막힘없이 순차적으로 배출하여 결파율을 낮추고 종자를 일정한 간격으로 파종함","2019.1.18.~2022.1.17.","밭농업기계"]
["25","2019.01.18","동력파종기(JDTF-4R)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: JDTF-4R\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 조파점파 겸용식, 4조(2두둑)","(주)장자동화","· 배수골을 형성할 수 있는 휴립기를 적용한 논콩 재배용 파종기로 2중 호퍼로 된 경사원판식 파종부에 들어온 종자를 막힘없이 순차적으로 배출하여 결파율을 낮추고 종자를 일정한 간격으로 파종함","2019.1.18.~2022.1.17.","밭농업기계"]
["26","2019.03.27","감자파종기(RDK-PJ1)","· 기종명: 감자파종기\r\n· 형식명: RDK-PJ1\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 수공급식, 2조(1두둑)","(주)로뎀코리아","· 2조 1두둑(80~100㎝)을 형성하면서 헛골수를 줄이고, 조기파종시 냉해피해를 적게함\r\n· 이송체인의 캠기어드 모터를 이용한 진동으로 1개의 씨감자를 자동 선별함","2019.3.27.~2022.3.26.","밭농업기계"]
["27","2019.03.27","감자파종기(RDK-PJ3)","· 기종명: 감자파종기\r\n· 형식명: RDK-PJ3\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 수공급식, 3조(3두둑)","(주)로뎀코리아","· 3조 3두둑(35~45㎝/1두둑)을 형성하며 다수확 생산 지역에서 사용하며, 종자 크기에 따라 배종컵을 원터치 방식으로 교환하고 배종컵 구동 체인 장력 자동조절장치로 종자 손상을 최소화함","2019.3.27.~2022.3.26.","밭농업기계"]
["28","2019.03.27","땅속작물수확기(DR-950AN)","· 기종명: 땅속작물수확기\r\n· 형식명: DR-950AN\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 굴취식, 굴취폭 95㎝","두루기계통상","· 굴취폭 95㎝의 땅속작물수확기로 1두둑 2줄 재배(평두둑)에 사용하며, V자 형태의 골파개 장치를 이용하여 작물 유실을 방지함\r\n· 트랙터 유압을 이용한 작물모음장치를 상하로 작동하여 일정한 방향으로 감자를 모아서 수확함","2019.3.27.~2022.3.26.","밭농업기계"]
["29","2019.03.27","땅속작물수확기(DR-1500AN)","· 기종명: 땅속작물수확기\r\n· 형식명: DR-1500AN\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 굴취식, 굴취폭 150㎝","두루기계통상","· 독립적으로 작물모음장치를 좌우 방향으로 움직이며 감자를 일정한 방향으로 모아서 수확함\r\n· 작물 유실 방지를 위한 V자 형태의 골파개 장치를 부착해 수확 작업시 감자가 고랑에 굴러 떨어지는 현상을 방지하고 1두둑 1줄 재배의 경우 2두둑(2줄)을 한꺼번에 수확함","2019.3.27.~2022.3.26.","밭농업기계"]
["30","2019.04.11","동력제초기(BYM-1200A)","· 기종명: 동력제초기\r\n· 형식명: BYM-1200A\r\n· 형식 및 규격: 무선조종형 수직축구동식, 제초폭 118㎝","보영엔지니어링","· 원격조종이 가능한 무선조종형 동력제초기로 기계높이를 낮추고 과수 그루터기 및 처진 나뭇가지 아래 미제초 구역을 최소화 함\r\n· 충전배터리 직류모터 주행으로 제초와 주행을 분리하여 자동제어하며 자가발전이 가능한 구조로 연속작업함","2019.04.11.~2022.04.10.",""]
["31","2019.04.11","관리기(AMC-600M)","· 기종명: 관리기\r\n· 형식명: AMC-600M\r\n· 형식 및 규격: 보행구동형, 가솔린 3.9KW","(주)아세아텍","· 모듈(module)화 방식의 퀵히치 시스템, 지지대 자동 안착 기술 적용으로 1인이 관리기에 다양한 작업기를 손쉽게 부착하여 사용함\r\n· 협폭형 조향클러치 시스템으로 좁은 고랑 진입을 가능하게 하고 관리기의 무게 중심점을 하향화한 최적의 균형 설계로 작업자의 운전을 용이하게 함","2019.04.11.~2022.04.10.",""]
["32","2019.05.01","동력파종기(T660K)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: T660K\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 4조(2두둑)","대호(주)","· 폭, 거리, 높이, 수평 조절이 가능하고 탈부착이 용이한 매칭 프레임으로 다양한 파종장치와의 호환성을 높이며 논에 콩을 파종함","2019.5.1.~2022.4.30.","밭농업기계"]
["33","2019.06.11","관리기(K1-HC)","· 기종명: 관리기\r\n· 형식명: K1-HC\r\n· 형식 및 규격: 승용자주식, 디젤 14KW","동양물산기업(주)","· 트랙터 작업기와의 장착이 가능 하도록 3점 링크방식을 적용하여 다양한 작업기 장착이 가능\r\n· 경량형 변속기 설계기술을 적용(기어트레인부를 3개에서 2개로 단순화하고 부품수를 최소화)한 농업기계 경량화로 여성 등 농작업자가 이용하기 편리함","2019.06.11~2022.06.10.",""]
["34","2019.06.14","동력파종기(HG40VP)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: HG40VP\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 4조(2두둑)","황금파종기","· 십자날 배출구에 비닐을 절개하는 절개날을 설치하여 두둑에 멀칭된 비닐을 십자형으로 절개하여 파종함    (무, 참깨 등)\r\n· 배출구의 커버가 좌우 연속적으로 개폐작동 하여 흙이나 이물질을 밀어내어 배출구가 막히지 않도록 함","2019.6.14.~2022.6.13.","밭농업기계"]
["35","2019.08.16","동력파종기(TGS-7R)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: TGS-7R\r\n· 형식 및 규격: 승용형점파식, 7조(1두둑)","㈜지엠티","· 본기와 파종부의 속도가 연동이 되는 시스템을 적용하여 주간거리를 일정하게 유지함  \r\n· 마늘 파종부의 전자식 유압 제어 시스템을 적용하여 상하, 좌우 수평제어를 통한 경사지 균일 깊이 파종이 가능함","2019.8.16.~2022.8.15.","밭농업기계"]
["36","2020.01.08","동력정식기(DRP-3003SRN)","· 기종명: 동력정식기\r\n· 형식명: DRP-3003SRN\r\n· 형식 및 규격: 트랙터 부착형 수공급식, 3조(3두둑)","두루기계통상","· 묘 손상없이 수평으로 정식되며 경작인이 원하는 간격과 깊이로 정식가능\r\n· 두둑성형 및 정식작업, 물공급을 동시에 수행 가능\r\n· 작업자가 정식기에 탑승하여 묘 공급 집게에 묘를 물려 정식하는 반자동구조\r\n· 적용대상작물: 고구마\r\n","2020.1.8.~2023.1.7.","밭농업기계"]
["37","2020.01.08","땅속작물수확기(SH-B1500)","· 기종명: 땅속작물수확기\r\n· 형식명: SH-B1500\r\n· 형식 및 규격: 트랙터 부착형(굴취폭 150cm)","신흥공업사","· 수확되는 땅속작물의 양과 토양의 상태에 따라 작업기의 진동 폭을 조절하여 작물의 손상률을 줄일 수 있는 기술\r\n· 적용대상작물: 감자","2020.1.8.~2023.1.7.","밭농업기계"]
["38","2020.01.08","땅속작물수확기(SH-1400WN)","· 기종명: 땅속작물수확기\r\n· 형식명: SH-1400WN\r\n· 형식 및 규격: 트랙터 부착형(굴취폭 140cm)","신흥공업사","· 수확되는 땅속작물의 양과 토양의 상태에 따라 작업기의 진동 폭을 조절하여 작물의 손상률을 줄일 수 있는 기술\r\n· 굴취삽 위치 조절에 의한 흙 밀림 방지 기능\r\n· 후방배토판 장착으로 수확작물의 고랑 낙하 방지 기능\r\n· 적용대상작물: 양파","2020.1.8.~2023.1.7.","밭농업기계"]
["39","2020.01.31","농업용 트랙터\r\n(RT135)","· 기종명: 농업용 트랙터\r\n· 형식명: RT135\r\n· 형식 및 규격: 4륜구동형, 디젤 82kW(PTO 최대출력)","(주)로보드림","· 노면 충격흡수로 작업자 보호 및 차축, 미션 등의 기계적 파손을 방지하기 위하여 완충기능을 갖춘 독자적 일체형 프레임 구조\r\n· 조향각 100도 이상으로 조작하여 제자리 선회가 가능토록 한 기술","2020.1.31.~2023.1.30.",""]
["40","2020.03.10","비료살포기(ILS-6000A)","· 기종명: 비료살포기\r\n· 형식명: ILS-6000A\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 붐식, 탱크용량 1500L","익산농기계","· 유압동력으로 일괄작동하며 이동 시 붐대를 접어 이동이 편리\r\n· 살포폭이 6m이고 살포 시 고르게 살포\r\n· 살포배출구의 크기를 조절하고 원하는 양을 더욱 세밀하게 조절 가능\r\n· 톤백마대에 담겨진 토양개량제(석회분말)를 한 번에 처리","2020.3.10.~2023.3.9.",""]
["41","2020.03.10","콤바인(DSF85)","· 기종명: 콤바인\r\n· 형식명: DSF85\r\n· 형식 및 규격: 보통형, 예취폭 210cm","대동공업(주)","· 콩, 보리, 밀, 메밀 등 수확가능\r\n· 국산(대동)엔진 적용 및 차체 수평 기능\r\n· 탈곡통 내부를 판으로 감싸 탈곡, 선별 효율 증대\r\n· 버켓이송 구조 적용으로 곡물 손상 개선\r\n· 예취 역회전 시 엔진 RPM 자동제어와 역회전 동력 라인 개발\r\n· 예취/클러치 통합 레버 적용\r\n· 엔진 진동 저감 방진고무 개발과 오거모터 손상 방지 제어 기술 적용","2020.3.10.~2023.3.9.","밭농업기계"]
["42","2020.05.06","이앙기(RGO-650)","· 기종명: 이앙기\r\n· 형식명: RGO-650\r\n· 형식 및 규격: 승용형산파식, 6조","국제종합기계(주)","· 37주(주간 30cm × 조간 30cm)에 적용되는 편심기어 시스템 개발로 모 도복 방지\r\n· 일반 이앙기의 식부침을 드문모심기용에도 적용\r\n· 포기당 3개 전후의 묘취량을 위해 횡 이송 조절범위를 30회까지 되도록 식부 미션의 횡 이송기어 추가\r\n· 식부자세 불량 및 이앙 시 식부부 진동 방지를 위해 기계식 속도 제어 시스템 설계","2020.5.6.~2023.5.5.",""]
["43","2020.05.06","이앙기(RGO-700)","· 기종명: 이앙기\r\n· 형식명: RGO-700\r\n· 형식 및 규격: 승용형산파식, 6조","국제종합기계(주)","· 37주(주간 30cm × 조간 30cm)에 적용되는 편심기어 시스템 개발로 모 도복 방지\r\n· 일반 이앙기의 식부침을 드문모심기용에도 적용\r\n· 포기당 3개 전후의 묘취량을 위해 횡 이송 조절범위를 30회까지 되도록 식부 미션의 횡 이송기어 추가\r\n· 식부자세 불량 및 이앙 시 식부부 진동 방지를 위해 기계식 속도 제어 시스템 설계","2020.5.6.~2020.5.5.",""]
["44","2020.06.22","동력파종기(DPM-1400BJ1)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: DPM-1400BJ1\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 조파․점파 겸용식, 2조(1두둑)","대풍기계(주)","· 두둑성형, 약제살포, 시비, 비닐피복, 파종 등의 일관형 작업 가능\r\n· 두둑의 폭․높이와 주간․조간의 폭 조절 기능, 유압실린더 작동구조로 작업기 좌․우 이동 기능, 파종장치 및 피복장치 접이식 기능\r\n· 약제 살포 밸브가 트랙터 PTO 회전 시 열리고, 정지 시 닫히는 구조","2020.6.22.~2023.6.21.","밭농업기계"]
["45","2020.06.22","동력파종기(DPM-1700BJ2)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: DPM-1700BJ2\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 조파․점파 겸용식, 2조(2두둑)","대풍기계(주)","· 두둑성형, 약제살포, 시비, 비닐피복, 파종 등의 일관형 작업 가능\r\n· 두둑의 폭․높이와 주간․조간의 폭 조절 기능, 유압실린더 작동구조로 작업기 좌․우 이동 기능, 파종장치 및 피복장치 접이식 기능\r\n· 약제 살포 밸브가 트랙터 PTO 회전 시 열리고, 정지 시 닫히는 구조\r\n","2020.6.22.~2023.6.21.","밭농업기계"]
["46","2020.06.22","동력파종기(DPM-1400BH1)\r\n","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: DPM-1400BH1\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 2조(1두둑)","대풍기계(주)","· 두둑성형, 약제살포, 시비, 비닐피복, 파종 등의 일관형 작업 가능\r\n· 두둑의 폭․높이와 주간․조간의 폭 조절 기능, 유압실린더 작동구조로 작업기 좌․우 이동 기능, 파종장치 및 피복장치 접이식 기능\r\n· 약제 살포 밸브가 트랙터 PTO 회전 시 열리고, 정지 시 닫히는 구조","2020.6.22.~2023.6.21.","밭농업기계"]
["47","2020.06.22","동력파종기(DPM-1700BH2)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: DPM-1700BH2\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 2조(2두둑)","대풍기계(주)","· 두둑성형, 약제살포, 시비, 비닐피복, 파종 등의 일관형 작업 가능\r\n· 두둑의 폭․높이와 주간․조간의 폭 조절 기능, 유압실린더 작동구조로 작업기 좌․우 이동 기능, 파종장치 및 피복장치 접이식 기능\r\n· 약제 살포 밸브가 트랙터 PTO 회전 시 열리고, 정지 시 닫히는 구조\r\n","2020.6.22.~2023.6.21.","밭농업기계"]
["48","2020.06.22","동력파종기(ISM-1850-22)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: ISM-1850-22\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형, 2조(2두둑)","익산농기계","· 비료살포-경운-두둑성형-비닐피복-파종의 일괄 작업형\r\n· 비료량 조절과 두둑별 비료살포가 가능한 컨트롤러 부착으로 과다시비 방지\r\n· 작물 뿌리 발육 상태에 따른 확산 살포관과 비확산 살포관 선택 장착\r\n· 3중의 텐션기능이 부착된 비닐피복장치","2020.6.22.~2023.6.21.","밭농업기계"]
["49","2020.06.22","동력파종기(ISM-2100-22)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: ISM-2100-22\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형, 2조(2두둑)","익산농기계","· 비료살포-경운-두둑성형-비닐피복-파종의 일괄 작업형\r\n· 비료량 조절과 두둑별 비료살포가 가능한 컨트롤러 부착으로 과다시비 방지\r\n· 작물 뿌리 발육 상태에 따른 확산 살포관과 비확산 살포관 선택 장착\r\n· 3중의 텐션기능이 부착된 비닐피복장치","2020.6.22.~2023.6.21.","밭농업기계"]
["50","2020.06.22","동력파종기(ISM-2400-24)\r\n","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: ISM-2400-24\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형, 4조(2두둑)","익산농기계","· 비료살포-경운-두둑성형-비닐피복-파종의 일괄 작업형\r\n· 비료량 조절과 두둑별 비료살포가 가능한 컨트롤러 부착으로 과다시비 방지\r\n· 작물 뿌리 발육 상태에 따른 확산 살포관과 비확산 살포관 선택 장착\r\n· 3중의 텐션기능이 부착된 비닐피복장치","2020.6.22.~2023.6.21.","밭농업기계"]
["51","2020.09.10","동력파종기(AS25)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: AS25\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 2조(2두둑)","오페주식회사","· 두둑성형-1차 진압-파종-복토-2차 진압의 일괄작업형\r\n· 광폭 2중 진압롤러 장착으로 두둑 평탄화 및 일정 파종 깊이 유지\r\n· 배종판 구동 파종 방식으로 습한 토질에서도 막히지 않고 결주 없이 안정적으로 파종 가능\r\n· 포장상태 및 작업환경에 따라 레버로 6cm까지 파종 깊이 조절 가능","2020.9.10.~2023.9.9.","밭농업기계"]
["52","2020.09.10","동력파종기(AS35)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: AS35\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 3조(3두둑)","오페주식회사","· 두둑성형-1차 진압-파종-복토-2차 진압의 일괄작업형\r\n· 광폭 2중 진압롤러 장착으로 두둑 평탄화 및 일정 파종 깊이 유지\r\n· 배종판 구동 파종 방식으로 습한 토질에서도 막히지 않고 결주 없이 안정적으로 파종 가능\r\n· 포장상태 및 작업환경에 따라 레버로 6cm까지 파종 깊이 조절 가능","2020.9.10.~2023.9.9.","밭농업기계"]
["53","2020.09.10","동력파종기(AS45)","· 기종명: 동력파종기\r\n· 형식명: AS45\r\n· 형식 및 규격: 트랙터부착형 점파식, 4조(4두둑)","오페주식회사","· 두둑성형-1차 진압-파종-복토-2차 진압의 일괄작업형\r\n· 광폭 2중 진압롤러 장착으로 두둑 평탄화 및 일정 파종 깊이 유지\r\n· 배종판 구동 파종 방식으로 습한 토질에서도 막히지 않고 결주 없이 안정적으로 파종 가능\r\n· 포장상태 및 작업환경에 따라 레버로 6cm까지 파종 깊이 조절 가능","2020.9.10.~2023.9.9.","밭농업기계"]