수해(호우,태풍)대비 농작물 관리대책

1. 벼

《사전대책》

◦ 논․밭두렁, 제방 등이 붕괴되지 않도록 사전점검·정비

◦ 배수로 잡초제거 및 배수시설 정비로 원활한 배수 유도

◦ 집중호우 예보가 있을 때는 미리 논두렁에 물꼬를 만들되 비닐 등으로 피복하여 붕괴 방지

◦ 침수 상습지 질소질 20～30% 감량, 칼리질 20～30% 증시

◦ 흰잎마름병, 도열병 및 벼멸구 방제약제 사전확보

《사후대책》

◦ 침관수 논은 서둘러 잎 끝만이라도 물위에 나올 수 있도록 물빼기

◦ 물이 빠질 때는 벼의 줄기나 잎에 묻은 흙 앙금과 오물 제거

◦ 물이 빠진 후에는 새물로 걸러대기로 뿌리의 활력 증진

◦ 침관수 논은 도열병, 흰잎마름병 및 벼멸구 등 병해충 예방

◦ 무너진 논두렁은 갈개를 설치 논물이 마르지 않도록 유의

◦ 황숙기 이전에 쓰러진 벼 일으켜 세우기, 황숙기 이후 조기수확

2. 밭작물

《사전대책》

◦ 배수로를 깊게 설치하여 습해 예방

◦ 참깨는 3～4포기씩 묶어주거나 줄 지주를 설치하여 쓰러짐 방지

《사후대책》

◦ 조기배수, 쓰러진 농작물 세우기, 겉흙이 씻겨 내려간 포기 북주기

◦ 생육 불량한 포장은 요소비료 엽면시비

◦ 참깨 돌림병, 시들음병, 땅콩 갈색무늬병 등 병해충 방제

3. 원예작물

□ 채 소

《사전대책》

◦ 배수로를 깊게 설치하여 습해예방

◦ 고추는 줄 지주, 개별지주를 보강하여 쓰러짐 방지

◦ 피복한 비닐이 날리거나 벗겨지지 않도록 고정

◦ 잦은 강우로 비료 유실시 질소+칼리혼용 살포 및 엽면시비

◦ 붉은 고추, 수박 등 수확기가 된 과채류는 비 오기 전에 수확

◦ 장마기 전에 예방위주로 병해충 방제 약제 살포

《사후대책》

◦ 쓰러진 농작물 세우기, 겉흙이 씻겨 내려간 포기 북주기

◦ 생육 불량한 포장은 요소비료 엽면시비

◦ 고추, 수박 등은 무름병, 돌림병, 탄저병 등 병해충 방제

◦ 병․상처 입은 열매는 빨리 제거하여 다음 열매 자람 촉진

◦ 수박 등 덩굴이 꼬인 포기는 펴주고 덩굴간격을 알맞게 관리

□ 과 수

《사전대책》

◦ 배수로를 깊게 파서 습해 방지, 초생재배 과수원은 풀베기

◦ 경사지 또는 새로 조성한 과수원은 짚 또는 산야초, 비닐 등을 덮어 폭우로 겉흙이 씻겨 내려가지 않도록 조치

◦ 바람에 의하여 찢어질 우려가 있는 가지는 유인하여 묶어주고  늘어진 가지는 받침대를 받쳐줌

◦ 밀식재배에서는 철선지주를 점검하여 선의 당김 상태를 점검하고, 가지를 지주시설에 고정

◦ 수확기에 가까운 과실은 태풍이 올 경우 대비 미리 수확

◦ 바람이 불어오는 방향으로 방풍림이나 방풍망 설치

《사후대책》

◦ 찢어진 가지는 잘라낸 후 적용약제 발라주기

◦ 쓰러진 나무는 토양이 젖어있는 상태에서 뿌리가 손상되지 않도록 세우고 보조지주를 설치, 나무를 세운 후 잎이 시들 경우에는 주지 등 가지와 과실수를 줄여줌

◦ 침․관수된 과원은 잎, 줄기 등에 묻은 오물을 씻어주고, 낙과된 과실과 유입된 흙을 제거하여 과원 내 청결 유지

◦ 사과 겹무늬썩음병, 점무늬낙엽병 등 병해충 방제 철저

◦ 수세가 약해진 나무는 요소비료나 복합비료를 엽면시비

◦ 염분피해 우려 시 태풍경과 1시간 이내에 지하수로 염분 세척

◦ 낙과된 과실은 생식용과 가공용으로 구분하여 조기 판매

4. 농업시설물

《사전대책》

◦ 비닐하우스, 축사 등 풍수해 위험지구 시설물 관리 및 보수

◦ 수방자재 장비확보 및 비축관리

◦ 강풍이 불 때는 비닐하우스를 밀폐하고 고정끈을 튼튼히 고정하여 골재와 비닐을 밀착시켜 피해예방

◦ 비닐 교체예정 하우스 비닐 조기제거로 태풍 피해 사전예방

《사후대책》

◦ 복구인력 및 장비동원 피해 시설물 응급복구 실시

◦ 표준설계에 의한 시설물 설치 등 피해 재발방지 대책 기술지원

5. 농기계

《사전대책》

◦ 농업기계에 묻은 흙이나 먼지 등 오물과 습기를 제거한 후 기름칠하여 통풍이 잘 되고 비가 맞지 않도록 덮개를 씌워 보관

◦ 공기 청정기, 연료․오일여과기 등을 깨끗이 청소하고, 각종 클러치나 벨트는 풀림상태로 조작

◦ 엔진은 실린더 내면의 녹 방지를 위해 5～6방울의 윤활유를 넣고 6～7회 공회전 시켜 압축상태로 조작

《사후대책》- 침수된 농업기계

◦ 시동을 걸지 말고 물로 깨끗이 닦은 후 습기를 완전 제거한 후 기름칠하고 수리전문가의 사전점검 후 사용

◦ 윤활유와 연료는 모두 빼고 새것으로 교환한 후 각 주유구에 윤활유 및 그리스 등을 주입

◦ 기화기, 공기청정기, 연료여과기 및 연료통 등은 습기가 없도록 깨끗이 청소하거나 새 것으로 교환