겨울철 재해대비 시설하우스 점검

【점검 방법】

□ 아래 주요 점검사항에 따라 시설 골조‧찢어진 비닐 보강‧보수, 시설 내부 보강 조치, 제설장비 사전 구비 등 이행

□ 작물 재배 중인 시설하우스는 대설·강풍 대비 및 시설보온관리 철저

ㅇ 난방기기 정상 작동 점검 및 기기 고장을 대비한 임시 조치수단 구비

ㅇ 대설 예보시 적극적 가온으로 눈 녹임 촉진

□ 작물 재배 여부와 관계없이, 대설·강풍 조치 이행 철저

ㅇ 특히, 작물을 재배하지 않는 시설하우스 외피에 차광막, 보온덮개 등을 방치하여 대설피해가 빈발하므로, 점검 및 조치 철저

* 필요시 (사전)비닐찢기 등으로 골조 피해 예방 병행 / 작물을 재배하더라도 폭설 시 차광막 등 제거

ㅇ 호우 및 눈 녹은 물 유입에 대비하기 위해 배수로 점검 및 청소 확행

【주요 점검 사항】

피해양상		필요 조치 및 점검 사항
시설 파손 대비	□ (대설‧강풍) 온실 피복재·골조 등 시설 파손 방지를 위한 사전 조치	• 제설장비 구비 : 넉가래 등 눈을 치울 수 있는 장비 사전 구비 • 강설 시 차광막 제거 : 차광막 불필요한 경우 제거 / 즉시 제거가 어려운 경우 눈이 올 경우 제거하도록 안내(혹은 차광막 위에 비닐을 씌우도록 조치) • 보조기둥 설치 : 비규격 시설 및 노후 시설은 보조기둥 설치 • 하우스밴드 당기기 : 찢어진 비닐은 교체 및 수리하고 하우스 밴드 당겨서 결착 강화 • 배수로 정비 : 눈 녹은 물 등의 유입 방지를 위해 배수로 정비 • 유휴시설 천창개방 / 비닐제거 : 작물을 재배하지 않는 시설은 천창을 개방해 놓고 가능한 경우 비닐을 사전에 제거하며, 시설 외피에 차광막 등은 반드시 제거
대비 요령 안내	□ (대설‧강풍) 대설 등 겨울철 재해 대비 주요 행동 요령 반복 안내	• 눈 쓸어내리기 : 넉가래 등으로 하우스 위에 쌓인 눈을 쓸어내리도록 안내 • 보온덮개 및 이중비닐 개방 후 적극 가온 : 눈이 내리기 시작하면 보온 덮개 및 이중하우스를 개방하고 온도를 높여 가온하도록 안내 • 붕괴우려시 비닐 찢기 : 내재해기준 이상 강설 / 붕괴가 우려되는 경우에 미리 비닐을 찢어 붕괴를 예방하도록 안내 * 비닐 찢기 시 안전사고에 유의하도록 강조 • 생육관리 철저 : 강설에 따른 일조시간 감소 및 한파 등에 따른 기온 하락에 대비하여 시설 내 온도관리·저일조 대책 이행 등 안내 • 내재해시설 규격 준수 안내 : 내재해시설규격에 대한 안내 및 향후 개보수·신규 설치 시 내재해시설규격을 준수하도록 안내
저온 피해	□ (한파) 동사, 순멎이 발생 등 생리장해 예방 조치	• 온풍기 등 난방장비 정상작동 여부 점검 • 보온덮개 작동 및 피복자재 구비 여부 등 점검 • 정전 등 비상시 대비 보조 연소장비(숯, 알코올 등) 구비여부 점검 * 유류 온풍기 그을음 청소 등 난방 효율 향상 방안 안내(필요시)

※ 작물을 재배하지 않는 시설은 천창 완전 개방, 피복재 사전 제거, 보온덮개 정리 등 대설 피해를 예방할 수 있는 조치를 폭설 예보 시(필요시 사전에) 수행할 수 있도록 안내

※ 도 친환경농업과-14445(2023.8.22.시행)호를 통해 배포한 내재해형 시설 규격 검사 매뉴얼 등을 참고하여 사전점검 / 피해 발생 시 현장 조사

※ 사전조치·점검·피해조사 등 재해예방·대응과정에서 안전사고가 발생하지 않도록 각별히 주의