水 利 施 設 物 現 況

水 利 畓(2013년 末)

총답면적 : 139,845ha

수 리 답 : 120,670ha(시군관리 54,228, 농촌공사 66,442)

※ 수리답율 86.3%(전국 80.6%)

계	평년	3년	5년	7년	10년 이상
120,670.2	22,645.2	11,520.2	2,905.1	1,967.4	81,632.3
	(18.8%)	(9.5%)	(2.4%)	(1.6%)	(67.7%)

한발빈도별 관개면적(ha)

水利施設別

(단위 : 개소, ha)

구 분	계		시 군 관 리		농촌공사관리
	개소수	면 적	개소수	면 적	개소수	면 적
계	15,851	120,671	13,491	54,229	2,360	66,442
저 수 지	5,544	69,744	4,903 (88.4)	26,311 (37.7)	641 (11.6)	43,433 (62.3)
양배수장	1,813	26,989	1,123 (61.9)	7,097 (26.3)	690 (38.1)	19,892 (73.7)
보	3,124	16,510	2,491 (79.7)	13,484 (81.7)	633 (20.3)	3,026 (18.3)
집수암거	502	2,139	399 (79.5)	2,048 (95.7)	103 (20.5)	91 (4.3)
관 정	4,868	4,975	4,575 (94.0)	4,975 (100.0)	293 ((6.0)	-
기 타	-	314	-	314	-	-

水利畓 現況(2013년 통계연보)
				(단위 : ha)
시군별	계	시군관리	농촌공사관리	비 고 (답면적)
계	120,670.2	54,228.1	66,442.1	139,845.0
포항시	8,503.5	3,807.6	4,695.9	9,256.0
경주시	15,194.6	7,121.6	8,073.0	15,398.0
김천시	6,234.8	5,031.4	1,203.4	6,592.0
안동시	6,782.8	3,138.3	3,644.5	7,305.0
구미시	7,341.7	2,572.9	4,768.8	9,023.0
영주시	3,797.2	1,595.1	2,202.1	5,839.0
영천시	4,639.1	1,903.3	2,735.8	4,720.0
상주시	11,297.7	5,093.8	6,203.9	15,273.0
문경시	3,546.1	1,104.8	2,441.3	5,424.0
경산시	1,832.4	554.2	1,278.2	1,858.0
군위군	3,135.9	2,582.1	553.8	3,166.0
의성군	11,613.2	4,801.8	6,811.4	12,160.0
청송군	1,707.1	692.9	1,014.2	1,772.0
영양군	1,495.9	940.6	555.3	1,633.0
영덕군	3,107.4	996.1	2,111.3	3,195.0
청도군	3,680.5	2,294.8	1,385.7	3,733.0
고령군	4,324.7	1,093.1	3,231.6	4,796.0
성주군	7,919.0	3,161.1	4,757.9	8,145.0
칠곡군	3,144.3	802.3	2,342.0	3,172.0
예천군	7,958.7	2,586.6	5,372.1	10,576.0
봉화군	1,730.6	1,500.1	230.5	3,534.0
울진군	1,683.0	853.6	829.4	3,275.0
울릉군	-	-	-

水理施設物 竣工年度別 現況

시설별	계	1945 이전	50년 이상 경과 (46∼62)	30년 이상경과 (63∼82)	30년 이내 (‘83년 이후)	비 고
계	15,851 (100%)	4,475 (28.2%)	1,155 (7.3%)	5,534 (34.9%)	4,687 (29.6)
저수지	5,544 (100%)	3,474 (62.7%)	837 (15.1%)	1,066 (19.2%)	167 (3%)
양배수장	1,813 (100%)	29 (1.6%)	51 (2.8%)	791 (43.6%)	942 (52.0%)
취입보	3,124 (100%)	917 (29.3%)	258 (8.3%)	1,687 (54.0%)	262 (8.4%)
집수암거	502 (100%)	46 (9.2%)	8 (1.6%)	391 (77.9%)	57 (11.3%)
관 정	4,868 (100%)	9 (0.2%)	1 (0.0%)	1,599 (32.8%)	3,259 (67.0%)

◦ 수원공수 15,851개소

∙ 주 수 원 공 : 7,850개소 (50%)

∙ 보조 수원공 : 7,596 ″  (48%)

∙ 부 속 시 설 :     14 ″   (  2%)

※ ․ 주 수원공 : 수원공의 주가되는 시설

· 보조수원공 : 주 수원공의 수혜구역내에서 주수원공의 용수량이 부족할 때,

부족량을 보충하기 위하여 설치된 시설.

· 부속시설 : 주 수원공이나 보조수원공에 부속되어 설치된 시설.

有效 저수량 규모별 현황

(개소)

구 분	계	시 군	공 사	비 고
계	5,544	4,903	641
1만㎥미만	3,168	3,028	140
1~3만㎥	1,393	1,250	143
3~5만㎥	330	283	47
5~10만㎥	283	229	54
10~20만㎥	116	73	43
20~30만㎥	53	26	27
30~50만㎥	53	11	42
50~100만㎥	69	3	66
100~150만㎥	26	0	26
150~200만㎥	24	0	24
200~300만㎥	12	0	12
300~500만㎥	8	0	8
500~1,000만㎥	6	0	6
1,000~2,500만㎥	1	0	1
2,500~3,000만㎥	2	0	2

제당 높이별 현황

(개소)

구 분	계	시 군	공 사	비고
계	5,544	4,903	641
10m 미만	4,862	4,488	374
10~15m 미만	426	329	97
15~20m 미만	129	53	76
20~30m 미만	81	26	55
30~40m 미만	33	6	27
40m 이상	13	1	12

管井 및 揚水裝備 保有現況 (官需)

管    井

( 단위 : 공 )

유형별 구분	계	대형관정			소형 관정	생활용 (암반)
		소계	답작용 (논용수)	전작용 (밭용수)
계	37,230	5,035	3,748	1,287	31,083	1,112
시 군	36,828	4,745	3,458	1,287	30,971	1,112
농촌공사	402	290	290	0	112	0

揚水裝備

( 단위 : 대, km )

종류별 구분	양 수 기				송 수 호 스	비 고
	소 계	엔 진	펌 프	전기모터
계	5,850	2,461	1,697	1,692	973.5
시 군	5,586	2,225	1,693	1,668	910.7
농촌공사	264	236	4	24	62.8

저수지 준공년도별 현황

◦ 전국 저수지 : 17,477개소

시설별	계	1945 이전	50년 이상 경과 (46∼61)	30년 이상경과 (62∼81)	30년 이내 (‘82년 이후)	비 고
계	17,477 (100%)	9,051 (51.8%)	2,879 (16.5%)	4,655 (26.6%)	892 (5.1)
시·군	14,105 (100%)	7,567 (53.6%)	2,080 (14.8%)	4,004 (28.4%)	454 (3.2%)
농어촌공사	3,372 (100%)	1,484 (44.0%)	799 (23.7%)	651 (19.3%)	438 (13.0%)

◦ 경북 저수지 : 5,544개소

시설별	계	1945 이전	50년 이상 경과 (46∼61)	30년 이상경과 (62∼81)	30년 이내 (‘82년 이후)	비 고
계	5,544 (100%)	3,474 (62.7%)	837 (15.1%)	1,066 (19.2%)	167 (3.0%)
시·군	4,903 (100%)	3,196 (65.2%)	687 (14.0%)	933 (19.0%)	87 (1.8%)
농어촌공사	641 (100%)	278 (43.4%)	150 (23.4%)	133 (20.7%)	80 (12.5%)

◦ 경북 저수지는 전국 31.7%로 1위