구매 예정량 및 납품특수조건

1. 건    명 : 분석용 고순도가스 구입

2. 품    목 : 고순도 액체 아르곤 외 5종

3. 구매 예정량 : 총 134통(예상)

품 목	구매예정량 (예상)
합 계	134통
액체질소 (175ℓ, 99.999%)	24통
액체아르곤 (175ℓ, 99.999%)	14통
고순도 질소 (47ℓ, 99.999%)	32통
고순도 헬륨 (47ℓ, 99.999%)	20통
고순도 수소 (47ℓ, 99.999%)	12통
ZERO 에어 (47ℓ, 99.999%)	32통

※ 주의사항 : 구매 예정량은 검사 수요량에 따라 달라질 수 있으므로

실제납품 지시량이 변동되더라도 이의를 제기할 수 없음.

4. 납품기간 : 최초 납품요구일로부터 2016년 12월 31일까지

5. 납품조건

가. 납품업체는 고압가스안전관리법에 의한 고압가스판매업허가를 득한 자로서 계약 전에 허가증 사본 및 공급계약서 사본을 제출한다.

나. 납품업체는 공급요청시간 3일내에 봉화군농업기술센터(농산물안전성분석센터) 가스보관실까지 공급을 하여야 하며 만약 공급지연으로 인해 수반되는 제반사고에 대한 책임은 납품업체가 진다.

다. 납품업체는 운반 과정 및 납품 중 안전사고에 유의해야 하며 부주의 및 과실로 인한 안전사고, 기물 파손 시 담당직원에게 통보하고 이에 대한 책임 및 배상은 납품업체 부담으로 처리해야 한다.

라. 납품업체는 분석가스 납품을 성실히 수행해야 하며 타인에게 재위탁할 수 없다.

마. 납품업체는 회사의 파업 및 조업 중단으로 인해 가스 미수급시 즉시 그 사유를 서면으로 보고해야 하며 그 결과 발생되는 모든 피해는 납품업체에서 보상해야 한다.

바. 납품업체는 가스 성분에 대한 성적서를 납품시 구비하여 납품하여야 한다.

사. 조작된 성적서로 납품한 경우, 또한 가스성분분석에 대한 허위내용이 적발된 경우 그로 인해 발생되는 모든 피해에 대해 보상하여야 하며 아울러 용기의 내면 부식 등에 의한 이물질의 혼입으로 분석장비에 손상이 발생하지 않도록 유의하여야 한다. 가스 순도의 불량으로 인하여 발생되는 기기고장 등 제반사항에 대한 모든 책임은 납품업체에게 있다.

아. 납품업체가 납품하는 모든 가스의 용기는 검사기관의 합격품이어야 하고 사양에 의한 도장 및 표시가 되어 있어야 하고 납품 제품의 중량 및 압력은 규격의 ±5%이내여야 한다.

자. 납품용기의 밸브 및 연결부는 마모 등의 이상이 있을 시는 즉시 새것으로 교체 하여야 한다.

차. 납품업체는 공급 장소까지 성실히 납품하여야 하고 담당자의 검수를 필하여야 한다.

카. 중량 계근 등이 필요한 경우에는 공인 계근표를 납품업체 부담으로 필하여야 한다.

타. 납품업체는 고압가스안전관리법 시행규칙 제23조 별표 18에서 규정한 “용기의 안전점검 및 유지관리기준”에 적합한 용기를 무상으로 대여하여야 하며 정기적인 각종 검사비용은 납품업체가 부담한다.

파. 기타 의문사항은 봉화군농업기술센터 관계직원과 상의해야 하며 그 결과는 봉화군농업기술센터 관계직원의 의견에 따라 처리해야 한다.

6. 납품장소 : 봉화군농산물안전성분석센터 가스보관실