봉화군 농업인교육관 신축공사 설계공모 질의답변

구 분	질 의 내 용	회 신 내 용	비고
기타	▢ 층별 용도 및 면적(안)에서 세부시설의 층 변경이 가능한지?	- 1층의 대교육관을 제외한 기타 세부시설들은 건축가의 보다 합리적인 계획안이 있을 경우 변경 가능
기타	▢ 대상지의 고저차를 확인 할 수 있는 도시계획 또는 공사계획 평면도(토목), 실측현황도가 CAD파일로 제공이 가능한지?	- 현 사업부지 현황측량도는 제공불가, 지구단위계획구역 지 형도면 파일은 요청 시 제공가능
기타	▢ 기존 농업기술센터 도면(배치도, 평면도, 단면도, 입면도) 제공이 가능한지?	- 열람가능함 단, CAD파일이 소실되어, 농업기술센터에 보 관된 설계도면(배치도, 평면도 등)을 방문 열람하여야함 ※ 추후에 수요기관에서 관련 자료를 발견 시 질의한 이메 일로 송부하겠음
지침서 면적표	▢ 층별 면적 및 연면적에 대한 허용오차 범위(±n%)가 얼마인지?	- 공모 지침서에 명시된 면적표는 건축 기획단계의 구상 자료로서 세부시설에 관한 층별 면적은 자유룝게 설계 하되, 총 연면적 1,560.12㎡에 관한 허용오차는 ±3% 내외로 설계

구 분	질 의 내 용	회 신 내 용	비고
설계공모지침서 8p	▢ 제2장 설계지침의 [3.설계공모 세부지침 가. 일반사항] 중 “건물배치는. 마뜰다목적 광장 및 추후 증설계획인 주차장 공간을 확보하여야”에서 마뜰다목적 광장의 용도와 추후 주차장 증설계획이 있는지?	- 사업부지 주변 농기계임대사업소가 현재 이전 예정 중 에 있으며, 사업소가 이전될 시 주차 공간 증설 계획에 있음 또한 이전 부지에 공원, 광장, 테마파크 등 다목적 광장을 추후 조성할 계획임
설계공모지침서 10p	▢ 제2장 설계지침의 [3. 설계공모 세부지침 가. 일반사항] 중 “- 주민자치센터의 프로그램 및 용도/ 세부요건을...”와 “사업부지 뒷면 산진로 이루어지 경사지로 절토한 경우...”내용은 오타인지?	- 기획단계에서 구상 및 검토한 내용이나, 재검토 결과 불 필요한 사항이라고 판단하였으므로, 질의한 두 내용 모두 설계공모 내용에 반영하지 않아도 무방
설계공모지침서 11p	▢ 제2장 설계지침의 [3. 설계공모 세부지침 나. 세부사항] 중 “7) 휴게공간”은 p.13 층별 용도 및 면적(안)의 ‘카페’ 용도를 말하는 것인지?	- 층별 용도의 ‘카페’ 시설은 직원 및 방문객들의 휴게공 간의 용도로 구상하였으며, 공모지침서 7p에서 말하는 휴게공간과 동일함.
설계공모지침서 12p	▢ 사업위치 및 부지현황에서 농업인 교육관 대상지 주변(농업기술센터 전체시설에 대한 자료(배치도, 평면도 등) 제공이 가능한지?	- 열람가능함 단, CAD파일이 소실되어, 농업기술센터에 보 관된 설계도면(배치도, 평면도 등)을 방문 열람하여야함 ※ 추후에 수요기관에서 관련 자료를 발견 시 질의한 이메 일로 송부하겠음
설계공모지침서 13p	▢ 층별 용도 몇 면적(안)에서 세부시설 층별 이동이 가능한지?	- 1층의 대교육관을 제외한 기타 세부시설들은 건축가의 보다 합리적인 계획안이 있을 경우 변경 가능
설계공모지침서 13p	▢ 층별 용도 및 면적(안)에서 기초가 되는 기획설계안(보고서 등) 제공이 가능한지?	- 담당자의 메일로(jkm1301@korea.kr) 요청 시 자료 제공 가능

구 분	질 의 내 용	회 신 내 용	비고
설계공모지침서 8p	▢ 추후 증설 주차공간 계획에 대하여 알 수 있는지?	- 사업부지 주변 농기계임대사업소가 현재 이전 예정 중 에 있으며, 사업소가 이전될 시 주차 공간 증설 계획에 있음
설계공모지침서 8p	▢ 제2장 설계지침의 [2. 설계공모 주요지침 바. 하역 및 장비 반출 등을 위한 별도의 계획 포함] - 하역물품의 크기 및 무게와 장비의 제원 제공	- 설계공모에 명시한 하역물품이란, 교육관에 들어갈 기 자재(컴퓨터, 에어컨, 의자, 방송장비 등)을 뜻하며 크 기 및 무게와 장비의 제원은 현재단계에선 제공 불가
설계공모지침서 10p	▢ 대교육관은 다양한 행사장소로 사용될 수 있도로 계획 – 실내 체육행사 등 다목적 용도로 사용하는 것인지?	- 대교육관은 고정의자를 계단식으로 배치하여 영화관 극장형식의 교육시설로 구상하고 있으며, 질의한 실내 체육행사의 용도는 아니함
설계공모지침서 10p	▢ 제2장 설계지침의 [3. 설계공모 세부지침 가. 일반사항] 중 “- 주민자치센터의 프로그램 및 용도/ 세부요건을...” - 주민자치센터의 구체적인 내용 및 면적 등에 대하여 질의	- 기획단계에서 구상 및 검토한 내용이나, 재검토 결과 불 필요한 사항이라고 판단하였으므로, 질의한 내용은 설계 공모 내용에 반영하지 않아도 무방
과업지시서 10p	▢ 제3장 설계지침의 [3. 공종별 설계지침 중 놀이시설 및 체험시설 설치 위치 등 - 이에 대한 구체적인 종류 및 면적 등에 대하여 질의	- 관련 내용의 예시들은 공종별 일반적인 설계의 방향이 나 기준을 제시한 것 뿐이며, 질의한 [놀이시설 및...]의 관한 사항은 고려하지 않아도 무방

구 분	질 의 내 용	회 신 내 용	비고
설계공모지침서 3p	▢ 제1장/2. 사업개요 라. 건물규모 : 지상2층(1,560.12㎡) 연면적의 오차 허용범위는? 층수 조정 가능 여부?	- 총 연면적 1,560.12㎡에 관한 허용오차는 ±3% 내외로 설계 - 예정공사비가 크게 늘지 않는 선에서 층수 조정가능
설계공모지침서 3p	▢ 제1장/2. 사업개요 바. 건폐율/용적률 : 법정 건폐/용적율 이하 농산물유통단지 지구단위계획구역 D3용지 건폐율, 용적률 기준적용 가능여부? 건폐율 기준 이하라면 건축면적에 대한 지침은 없는지?	건폐율 60%, 용적률 150%로 기준 적용한다. 기준 건폐율 이하에 맞춰 설계하되, 별도 정해진 건축면적 지침은 없음(다만 연면적의 오차는 준수할 것)
설계공모지침서 8p	▢ 제2장/3. 설계공모 세부지침 가. 일반사항 중 주말 혹은 공휴일에도 활용이 가능하도록 주중 이용 공간과 조닝을 하며 시건장치 및 출일 통제할 수 있는 계획을 한다. 프로그램별 주말 혹은 공휴일 활용 여부에 대하여 질의	각종 농업인단체의 회의공간으로 활용
설계공모지침서 8p	▢ 제2장 설계지침의 [3.설계공모 세부지침 가. 일반사항] 중 “건물배치는....마뜰다목적 광장 및 추후 증설계획인 주차장 공간을 확보하여야 마뜰 다목적 광장이 무엇인지? ”추후 증설계획인 주차장 공간을 확보” 의 의미에 대하여 질의	- 사업부지 주변 농기계임대사업소가 현재 이전 예정 중에 있으며, 사업소가 이전될 시 주차 공간 증설 계획에 있음 또한 이전 부지에 공원, 광장, 테마파크 등 다목적 광장을 추후 조성할 계획임
설계공모지침서 8p	▢ 실질적인 주차수요가 몇 대를 의미하는지?, 법정 주차대수만 만족하여도 괜찮은 것인지?	법정 주차대수만 만족하여도 무방함
설계공모지침서 8p	▢ 제2장 설계지침의 [2. 설계공모 주요지침 바. 하역 및 장비 반출 등을 위한 별도의 계획 포함] 어떤 장비가 반출입 되는지? 어느 정도의 하역 공간이 필요한지?	- 설계공모에 명시한 하역물품이란, 교육관에 들어갈 기 자재(컴퓨터, 에어컨, 의자, 방송장비 등)을 뜻함 위의 하역물품들을 고려하여 건축사의 판단에 맡김

구 분	질 의 내 용	회 신 내 용	비고
설계공모지침서 9p	▢ 제2장 설계지침의 [3. 설계공모 세부지침 가. 어린이 및 노약자의 안전한 통행환경 확보 및 주민 커뮤니티 거점공간을 고려한 외부공간 계획] 사업부지의 위치 및 현황을 고려할 때 위 내용이 유효한지 여부	농업인교육의 수요자들은 대체로 노약자로 이루어져있음 이에 ‘안전한 통행환경 확보’가 필요하며, 농업인교육관은 교육뿐만 아니라 방문객 휴게공간, 회의장소, 연구모임 장소 등 다양한 커뮤니티 공간으로도 활용계획임
설계공모지침서 10p	▢ 제2장 설계지침의 [3. 설계공모 세부지침 가. 일반사항 물품 및 장비 반⋅출입.....], [친화적인 커뮤니티 공간 조성....] 반출입하는 장비의 종류는? 친화적인 커뮤니티 공간 조성을 위한 정비계획 수립은 오타인가?	- 설계공모에 명시한 하역물품이란, 교육관에 들어갈 기 자재(컴퓨터, 에어컨, 의자, 방송장비 등)을 뜻함 현재 신축 예정인 농업인교육관은 농업인교육 뿐만 아니라 방문객들의 휴게간, 농업인단체 회의, 품목별연구회의 연구모임 등 다양한 장소로 활용 구상중이며, 이에 관한 공간 조성을 뜻하는 바임
설계공모지침서 10p	▢ 제2장 설계지침의 [3. 설계공모 세부지침 가. 일반사항] 중 “- 주민자치센터의 프로그램 및 용도] 위의 내용에 대한 의미에 대하여 질의	- 기획단계에서 구상 및 검토한 내용이나, 재검토 결과 불필요한 사항이라고 판단하였으므로, 질의한 내용은 설계공모 내용에 반영하지 않아도 무방
설계공모지침서 10p	▢ 제2장 설계지침의 [3. 설계공모 세부지침 가. 일반사항] 중 “사업부지 뒷면 산진로 이루어지 경사지로 절토한 경우...”내용은 오타인지?	- 기획단계에서 구상 및 검토한 내용이나, 재검토 결과 불필요한 사항이라고 판단하였으므로, 질의한 내용은 설계공모 내용에 반영하지 않아도 무방
설계공모지침서 10p	▢ 제2장 설계지침의 [3. 설계공모 세부지침] 중 세미나실에 관하여 13p 층별 용도 및 면적표를 보면 세미나실이 2개인데 각 실 당 최소 50명 정도 수용 가능해야 하는지 아니면 두 실을 가변형 공간으로 계획하여 한 공간으로 사용했을 때 50명 수용인지?	2개 세미나실을 가변형(파티션 등) 공간으로 활용하고, 각 공간별로 50명 정도 수용, 한 공간으로 사용했을 때 100명 정도 수용.(단, 이는 기획단계에서 구상한 내용이며, 더 합리적인 공간 활용이 있다면 변경가능)
설계공모지침서 11p	▢ 제2장 설계지침의 [3. 설계공모 세부지침] 중 전산교육장에 관하여 전산교육장 중 기계, 전기실은 무엇인지?	전산교육장은 컴퓨터를 활용한 교육장으로 구상중이며, 기계 및 전기실이란 이에 필요한 서버 등을 배치 및 관리하는 시설을 의미함

구 분	질 의 내 용	회 신 내 용	비고
설계공모지침서 11p	▢ 제2장 설계지침의 [3. 설계공모 세부지침] 중 사무실에 관하여 강습자 휴게 및 사무공간을 관리 사무실 내에 설치하는 것을 의미?	수요기관의 목적은 그러함, 다만 강습자 휴게공간은 보다 합리적인 계획안이 있으면 지침서를 준수하지 않아도 무방
설계공모지침서 11p	▢ 제2장 설계지침의 [3. 설계공모 세부지침] 중 휴게공간에 관하여 사업부지 위치 상 지역주민의 이용이 용이하지 않은 것으로 판단하는데, 언제 지역 주민이 이용한다는 것인지? 층별 용도 및 면적 안에 휴게공간에 대한 내용이 없는데 1층 공용공간에 설치하는 것을 의도하는지?	각종 농업인교육이나 각종 사업 및 행사나 모임 등으로 지역 농업인의 방문이 잦은 편인데 이를 뜻한 것 층별 용도 및 면적표 안의 카페 시설을 휴게공간으로 활용
설계공모지침서 13p	▢ 제2장/ 5, 층별 용도 및 면적(안) 층별 용도 및 면적(안) 에는 기계실, 전기실에 대한 내용이 없는데 필요시 자유롭게 설치하는지? 각 실에 대한 표기는 변경할 것인지? 지하층 계획은 가능한지? 용도별 면적의 허용범위는? 층별 용도는 건축가 판단에 따라 변경 가능한지?	전산교육장과 연계하여 자유롭게 설계, 현재 지하층 계획은 없음 - 공모 지침서에 명시된 면적표는 건축 기획단계의 구상 자료로서 세부시설에 관한 층별 면적은 자유룝게 설계 기획단계의 구상내용이며 효율적인 공간 활용을 위해 변경 가능
설계공모지침서 13p	▢ 제2장/ 5, 층별 용도 및 면적(안) 각 층(1층, 2층) 사무실이 별도로 꼭 필요한지? 2층 소회의실에 대한 세부사항은 없는지? 2층 카페가 음료 판매공간인지, 직원 복지공간의 개념인지?	- 사무실을 1층이나 2층 한 층에만 두어도 무방하다. 약 50~60명 정도의 인원이 수용가능 하도록 설계할 것 휴게공간으로 활용
기타	사업부지 현황측량도 자료 요청 사업부지 서측, 남측 도로가 보행자 전용도로로 표기되어 있는데 교육관 신축 시 이를 이용한 대지로의 차량출입을 봉화군에서 허가 할 것인지? 농업기술센터 도면 자료 요청 농기계 임대사업소와 교육관 또는 농업기술센터의 확장과 연계를 고려해야 하는지? 재료 계획에 있어 사용하는 외장 재료의 건축사례 이미지 사용은 가능한지? 아니면 재료 자체의 이미지만 가능한지? 공모안 작성 시 현장 현황사진 및 조경사례 이미지의 사용은 가능한지? 작성 지침 3D 허용 예시 외에는 3D 사용을 금하고 있는데, 구조 검토용 3D 모델링도 불가한지? 기획설계안의 자료 요청이 가능한지?	사업부지 현황측량도는 없음 2. 현 시점에서는 불허함. 단, 추후 지구단위계획 변경 절차를 진행할 경우, 변경 후 담당부서와 재협의 예정이나 현 시점에서는 불허하므로 불허 전제 하에 설계) 3. 열람가능함 단, CAD파일이 소실되어, 농업기술센터에 보 관된 설계도면(배치도, 평면도 등)을 방문 열람하여야함 ※ 추후에 수요기관에서 관련 자료를 발견 시 질의한 이메 일로 송부하겠음 4. 현 사업부지 주변 농기계 임대사업소는 이전 예정중이 며, 농업기술센터 또한 확장 계획이 없으므로 질의한 두 사항 모두 고려하지 않아도 됨 5. 설계공모지침서 및 과업지시서를 제외한 공고서, 일반공모 심사 및 설계공모안 지침사항은 조달청으로 문의(070-4056-7029) 6. 5와 동일 7. 5와 동일 8. 담당자의 메일로(jkm1301@korea.kr) 요청 시 자료 제공 가능