세부사업명 : 1. 관수관비시설

❍ 내역사업명 : 1-1. 수동스프링클러

❍ 사업단가 : 5,700천원/0.5ha

❍ 세부내역

(단위 : 원/0.5ha)

구 분	품 명	규 격	단위	수량	단가(원)	금 액
합 계						5,700,000
모 터 부 (기본시설)	유니온밸브	∅50	개	6	8,500	51,000
	모터펌프	2HP	대	1	350,000	350,000
	여과기	50mm/2인치	개	1	120,000	120,000
	체크밸브	∅50	개	1	7,000	7,000
	엘 보	∅50	개	18	5,500	99,000
	엘 보	∅20	개	2	2,500	5,000
	밸브소켓	∅50	개	4	4,200	16,800
	물탱크	10ton	개	1	1,200,000	1,200,000
	수위조절기	전기식	식	1	250,000	250,000
	기타자재		식	1	100,000	100,000
	인건비	특수인부	명	2	123,000	246,000
	소 계					2,440,000
살수부 (추가)	HD파이프	∅50 × 100m	개	1	260,000	260,000
	LD연질관	∅20 × 100m	개	10	60,000	600,000
	스프링클러 (수압보장형)	40L/h	개	375	3,000	1,125,000
	유니온밸브	∅20	개	8	4,100	32,800
	밸브소켓	∅20	개	8	1,400	11,200
	티	∅50	개	1	6,500	6,500
	새들	∅50 × ∅20	개	8	2,300	18,400
	기타자재	와이어 및 호스걸이 외	식	1	200,000	200,000
	인건비	보통인부	명	6	100,000	600,000
	장비대	0.2㎥	대	1	536,000	536,000
	소 계					3,300,000
관비부 (선태)	액비탱크	1M/T	개	1	135,000	135,000
	액비흡입기	후드흡입방식	개	1	27,000	27,000
	소 계					-
부가가치세						영세율
* 기준사양 : 사과기준 식재거리 4m × 2m [0.5ha(70m × 70m) 경우] * 설치조건 : 원수 공급(관정, 모터펌프, 여과기 등) 확보 및 과원조성(지주설치) * 물탱크 : 지역의 원수 공급 여건에 따라 물탱크 규격은 협의 조성할 수 있음 (10톤 1개, 5톤 2개 선택) * 농업용 스프링클러는 영세율 적용(스프링클러를 돌리기 위한 일체의 장비도 영세율) * 하자담보 책임기간 : 시설부분 3년, 소모성 자재 1년 * 내재해기준 : 해당없음

세부사업명 : 1. 관수관비시설

❍ 내역사업명 : 1-2. 수동점적

❍ 사업단가 : 5,000천원/0.5ha

❍ 세부내역

(단위 : 원/0.5ha)

구 분	품 명	규 격	단위	수량	단가(원)	금 액
합 계						5,000,000
모 터 부 (기본시설)	유니온밸브	∅40	개	4	8,000	32,000
	모터펌프	2HP	대	1	350,000	350,000
	여과기	50mm/2인치	개	1	120,000	120,000
	엘 보	∅40	개	14	4,500	63,000
	엘 보	∅20	개	2	2,500	5,000
	밸브소켓	∅40	개	4	3,000	12,000
	물탱크	10ton	개	1	1,200,000	1,200,000
	수위조절기	전기식	식	1	250,000	250,000
	기타자재		식	1	100,000	100,000
	인건비	특수인부	명	2	123,000	246,000
	부가가치세	10%			216,200	237,800
	소 계					2,610,000
살수부 (추가)	HD파이프	∅50 × 100m	개	1	165,000	165,000
	LD연질관	∅20 × 100m	개	1	35,000	35,000
	미들새들	∅40 × ∅13	개	18	1,200	21,600
	라인밸브	∅13	개	18	800	14,400
	체크밸브	∅40	개	1	8,000	8,000
	점적호스(수압보상형)	0.5m × 400m	롤	4	250,000	875,000
	8자고리		개	18	80	1,440
	티	∅40	개	1	5,000	5,000
	기타자재	와이어 및 호스걸이 외	식	1	200,000	200,000
	인건비	보통인부	명	4	100,000	400,000
	장비대	0.2㎥	대	1	450,000	450,000
	부가가치세	10%				217,544
	소 계					2,390,000
관비부 (선태)	액비탱크	1M/T	개	1	135,000	135,000
	액비흡입기	후드흡입방식	개	1	27,000	27,000
	부가가치세	10%			16,200	16,200
	소 계					-
* 기준사양 : 사과기준 식재거리 4m × 2m [0.5ha(70m × 70m) 경우] * 설치조건 : 원수 공급(관정, 모터펌프, 여과기 등) 확보 및 과원조성(지주설치) * 기본시설 모터펌프 1HP 기준으로 1ha까지 점적관수 가능, 그 이상은 2HP 적용 * 물탱크 : 지역의 원수 공급 여건에 따라 물탱크 규격은 협의 조성할 수 있음(10톤 1개, 5톤 2개 선택) * 농업용 모터는 부가세 환급대상임 * 하자담보 책임기간 : 시설부분 3년, 소모성 자재 1년 * 내재해기준 : 해당없음

세부사업명 : 1. 관수관비시설

❍ 내역사업명 : 1-5. 집수정

❍ 사업단가 : 3,700천원/개소

❍ 세부내역

(단위 : 원/개소)

구 분	품 명	규 격	단위	수량	단가(원)	금 액
합 계						3,700,000
기본시설	물탱크	10ton(5ton)	개	1(2)	1,200,000	1,200,000
	자동수위조절	1조	개	1	250,000	250,000
	피팅		식	1	100,000	100,000
	모터	2HP	대	1	350,000	350,000
	기타잡자재		식	1	160,000	160,000
	인건비	특수인부	명	4	123,000	492,000
	부가가치세	10%				255,200
	소 계					2,800,000
선택시설 (물탱크 하우스)	콘크리트 타설	25-210-8	㎥	2.5	70,000	175,000
	조립식 판넬	∅50mm × 폭1m	㎡	46	12,000	552,000
	인건비	특수인부	명	1	123,000	123,000
	부가가치세	10%				85,000
	소 계					930,000
* 사업 신청 시 선택시설(물탱크 하우스) 시공 결정 * 물탱크 하우스는 선택시공 * 물탱크 선택가능(10톤 1개 또는 5톤 2개) * 하자담보 책임기간 : 시설부분 3년, 소모성 자재 1년 * 내재해기준 : 해당없음

세부사업명 : 2. 관정개발

❍ 내역사업명 : 2-3. 6인치(일반형)

❍ 사업단가 : 8,000천원/공

❍ 세부내역

(단위 : 원/공)

구 분	품 명	규 격	단위	수량	단가(원)	금 액
합 계						8,000,000
지하수개발	케이싱 설치	∲6“ 케이싱 자재	m	10	30,000	300,000
		케이싱 설치비	m	10	100,000	1,000,000
	그라우팅	시멘트 grouting	m	10	40,000	400,000
	착정개발	∲10“ 공사비	m	10	60,000	600,000
		∲6“ 공사비	m	40	50,000	2,000,000
		양수시험	식	1	600,000	600,000
		수질검사	식	1	90,000	90,000
		에어써징	m	50	10,000	500,000
	부가가치세	10%				549,000
	소 계					6,039,000
이용시설	상부보호공	1.0×1.0×1.0m	식	1	240,000	240,000
	양수시설	수중모타 2HP	대	1	650,000	650,000
		압상파이프, 출수장치, 유량계, 수위측정관, 수중케이블 등 (설치비 포함)	식	1	650,000	650,000
	전기인입 및 내선공사	기본거리(200m)	식	1	250,000	250,000
	부가가치세	10%			237,000	179,000
	소 계					1,969,000
* 착정구경 : 직경 100mm * 우물자재 : 미설치 * 심도 : 50m * 기준채수량 : 100톤/일 * 상부보호공 : 1.0×1.0×1.0m ※ 지하수법시행규칙 별표2의 표준도(다형) 주) 1. 지하수법 제8조에 의한 지하수개발 · 이용신고 2. 지하수법시행령 제29조 제2항의 규정에 의한 3년 주기 농업용수 수질검사

세부사업명 : 6. 배수시설

❍ 내역사업명 : 6-2. 유공관

❍ 사업단가 : 5,300천원/0.5ha

❍ 세부내역

(단위 : 원/0.5ha)

구 분	품 명	규 격	단위	수량	단가(원)	금 액
합 계						5,300,000
기본시설	유공관	∅100×10mm×4m	개	200	7,500	1,500,000
	부직포	600mm×100m	롤	20	20,000	400,000
	장비대	0.2㎥	일	4	536,000	2,144,000
	인건비	보통인부	명	8	100,000	800,000
	부가가치세	10%				484,000
* 과원의 형태 및 품목에 따라 총 설치 거리는 증감 가능 * 하자담보 책임기간 : 시설부분 3년, 소모성 자재 1년 * 내재해기준 : 해당없음

세부사업명 : 9. 서리우박피해방지시설

❍ 내역사업명 : 9-1. 미세살수장치

❍ 사업단가 : 6,100천원/0.5ha

❍ 세부내역

(단위 : 천원/0.5ha)

구 분	품 명	규 격	단위	수량	단가(원)	금 액
합 계						6,100
콘트롤 부분	콘트롤러	2마력	대	1	800,000	800
	원수탱크	10톤	개	1	1,200,000	1,200
	모터펌프	2마력	대	1	350,000	350
	여과기	50mm	개	1	120,000	120
	자동수위조절기	1조	개	1	45,000	45
	볼밸브	40mm	개	3	14,000	42
	발소	40mm	개	5	2,700	14
	엘보	40mm	개	5	4,500	23
	경질호스직관	40mm	본	5	10,000	50
	전선	3.5SQ	m	50	1,000	50
	인건비	특수인부	인	3	123,000	369
	부가가치세	10%				294
	소계					3,200
스프링쿨러 부분	경질호스	40mm	롤	2	110,000	220
	연질호스	20mm	롤	12	59,000	708
	스프링클러	40L/m(초미립노즐)	개	250	2,700	675
	새들	40/20mm	개	12	1,800	22
	발소	20mm	개	12	1,300	16
	발소	40mm	개	3	2,700	8
	엘보	40mm	개	5	4,500	23
	정티	40mm	개	2	5,400	11
	연결소켓	40mm	개	2	3,600	7
	엔드프러그	40mm	개	2	2,600	5
	엔드프러그	20mm	개	12	1,400	17
	FRP지주대	1.5m	개	150	1,100	165
	튜브	4*7	롤	4	18,000	72
	장비대	0.2㎡	대	1	536,000	536
	바인더선		롤	1	27,000	27
	인건비	특수인부	인	2	100,000	200
	부가가치세	10%				271
	소계					2,900
＊ 과원규모가 1ha 이상일 때 원수탱크, 모터펌프, 여과기 추가설치 가능 ＊ 하자담보책임기간 : 시설부분 3년, 소모성 자재 1년

세부사업명 : 13. 지주시설

❍ 내역사업명 : 13-5. 울타리식

❍ 사업단가 : 9,600천원/0.5ha

❍ 세부내역

(단위 : 원/0.5ha)

구 분	품 명	규 격	단위	수량	단가(원)	금 액
합 계						9,600,000
기 자 재 (기본시설)	외곽지주파이프	KS∅60×2.3T×4M	개	26	20,000	520,000
	사이지주파이프	KS∅48×2.1T×4M	개	225	15,000	3,375,000
	사이지주갈매기	고정스프링	개	700	180	126,000
	철선강선(와이어)	12번선	m	3,800	150	570,000
	버팀대 고리		개	26	3,500	91,000
	버팀대 스텐선		개	26	3,000	78,000
	버팀대 고정핀		개	26	1,000	26,000
	받침대		개	52	3,000	156,000
	철선 조정기	∅60.5용	개	150	3,800	570,000
	와이어 크립		개	60	300	18,000
	장비대	굴삭기 0.2㎥	일	2	536,000	1,072,000
	인건비	특별인부	명	4	123,000	492,000
	부가가치세	10%				709,400
	소 계					7,800,000
추가시설 (선택)	개별지주	길이 3.3m	개	700	1,200	840,000
	개별지주갈매기	고정스프링	개	2,070	50	103,500
	장비대	굴삭기 0.2㎥	일	1	536,000	536,000
	인건비	특별인부	명	2	123,000	246,000
	부가가치세	10%				172,550
	소 계					1,800,000
* 기본사양 : 본 시설은 0.5ha에 적용함(밀식사과원 울타리식 백관파이프 지주설치거리 6m이내) * 추가시설 : 나무마다 설치하는 개별지주 자재는 농가 선택에 의한 사업 추진 * 하자담보 책임기간 : 시설부분 3년, 소모성 자재 1년 * 내재해기준 : 경상북도 봉화군 기준

세부사업명 : 15. 품종갱신

❍ 내역사업명 : 15-6. 사과(밀식)

❍ 사업단가 : 30,400천원/0.5ha

❍ 세부내역                                     (단위 : 원/0.5ha)

구 분	품 명	규 격	단위	수량	단가(원)	금 액
합 계						30,400,000
노목제거	뿌리제거	굴삭기 0.8㎥	일	2	760,000	1,520,000
	부가가치세	10%				152,000
	소 계					1,600,000
토양개량 및 안 정	유기질비료	20kg	포	70	20,000	1,400,000
	용성인비	20kg	포	20	7,000	140,000
	복합비료	20kg	포	20	20,000	400,000
	목초재배	수단글라스 등	kg	15	4,000	60,000
	부가가치세	영세율				-
	소 계					2,000,000
배수시설 (선택사항)	유공관	∅100 × 4m	개	328	7,500	2,460,000
	무공관	∅200 × 4m	개	12	5,000	60,000
	PVC파이프		개	9	5,000	45,000
	부직포(유공관덮개)	L100m×W60cm	롤	12	20,000	240,000
	기타 부속자재	맨홀 등	식	1	100,000	100,000
	장비대	굴삭기 0.2㎥	일	2	536,000	1,072,000
	인건비	보통인부	인	3	100,000	300,000
	부가가치세	10%				427,700
	소 계					4,700,000
지주대설치	외각지주	∅60×2.3T×4M	개	26	20,000	520,000
	중간지주	∅48×2.1T×4M	개	225	15,000	3,375,000
	개별지주	∅13×1.3T×3.3M	개	700	1,200	840,000
	철선	3mm	m	3,800	150	570,000
	강선조정기	60mm	개	150	3,800	570,000
	갈매기		개	2,070	50	103,500
	기타부속자재			200	5,000	1,000,000
	인건비	특별인부	명	4	123,000	492,000
	부가가치세	10%				695,050
	소 계					8,100,000
관수시설	수동점적	기본시설	식	1	2,378,000	2,378,000
		추가시설	식	1	2,175,000	2,175,000
		관비부(선택)	식	1
	부가가치세	10%				455,300
	소 계					5,000,000
재 식	묘목대	M9자근대묘	주	750	12,000	9,000,000
	영세율					-
	소 계					9,000,000
* 기본사항 : 식재간격은 3.5 ×1.5m, 750주 기준 * 하자담보책임기간 : 시설부분 3년, 소모성 자재 1년 * 암거배수시설은 농가 선택 시공 * 내재해형기준 : 경상북도 봉화군 기준 * 토양개량비는 용성인비, 복합비료, 유기질 비료 등 세금계산서 첨부 가능한 품목에 한하여 선택 가능 * 묘목은 종자산업법에 의한 규격묘, 자근대묘이어야하고, 반드시 종묘업 등록을 필한자가 생산한 묘목을 구입 식재하여야함