2024년 신재생에너지확대기반조성(구. 지역지원) 계획서 제출 양식

2024 신재생에너지확대기반조성(구. 지역지원) 사업계획서
시․도 명			시․군․구 명
작 성 자	소 속
	성 명			전 화
	Fax			E-mail

1. 사 업 명
	①일반건물·시설( ), ②사회복지시설( )
2. 사 업 목 적
3. 시설용량․규격	에너지원					BIPV 여부 ( O , X )			다중이용시설 해당여부 ( O , X )		용량
4. 기대효과	연간 에너지생산량(kcal, kW) 연간 toe *기대효과 : 연간 신재생에너지생산량, 에너지생산효과(toe), 고용창출, 지역산업 연관성 등 성과지표 자율 설정
5. 추 진 일 정	ㅇ 공 사 입 찰				년 월
	ㅇ 공 사 계 약				년 월
	ㅇ 착 공 시 기				년 월
	ㅇ 완 공 시 기				년 월
6. 실 제 사 업 수 행 기 관	ㅇ 사업기관 :
7. 설 치 장 소	설치장소			소재지			에너지원			용량		개소수
				(도로명 주소)
	⦙			⦙			⦙			⦙		⦙
	설치의무화 대상여부 (대상인 경우 이행의무 완료여부)								대상( ), 비대상(○) (* 설치의무화 대상인 경우 설치확인서 발급일 기재)
	도서지역 여부								대상( ), 비대상(○)
8. 전년도 사업 집 행 현황 (단위 : 백만원)	구 분	보조금						자부담			합 계
	1년차	(계속사업만						작성)
	2년차
	합 계

※설치의무화 대상인 경우에는 의무이행완료 증빙(설치확인서) 필히 첨부

9. 사업비 신청내역 및 자부담 조달계획

가. 재원조달 계획

(단위 : 천원)

연도별	총사업비	보조금	지방비	민간부담금	비 고
					- 계속사업은 연도별 소요자금을 구분하여 기재

나. 사업비 산출 내역서 : 첨부

10. 사업내용

가. 사업추진방법

※ 사업추진절차, 단계별 사업기간, 실시계획수립, 구매/입찰방법 등 포함

※ 사업추진 조직 및 구성(전문인력 참여 현황 및 유사사업 추진경험)

(참고, 사업계획서 제출시 삭제)

사업추진절차 : ① 실시설계, 시공 및 운전, 설치확인 등 사업단계별 일정이 포함된 실시계획 수립 내용 포함, ②입찰예정방법(직접 또는 다수공급자 계약방식 등)을 기입

나. 시설규모(용량 도출 근거) 및 설치(사업시행) 예정지역

※ 각 용도별 부하(열 또는 전기) 및 비용을 세분하고, 그 중 신재생에너지설비설치시 차지하는 비율 및 비용을 기재

※ 설치가능 면적(태양광, 태양열등) 및 실제 설치면적을 기재(예 : 유휴면적 300㎡/설치면적 200㎡)

다. 기술이나 사업의 특징

라. 제품의 품질수준(신․재생에너지설비 인증제품 사용유무 및 주요설비의 설치사양 등)

마. 설치의무화 대상 여부 등

건물명	건축연도	건축물 용도	건물연면적(㎡)	비고 (1,000㎡ 이상 증·개축여부 등)
		(예:업무시설, 교육연구시설)

바. 인근지역에 미치는 환경영향 및 환경관련법 등 저촉여부

사. 향후 점검계획, 점검방법 및 주기, 유지보수 예산확보 및 A/S발생시 처리방법

아. 발생된 신․재생에너지의 활용방법

자. 설계 실시 여부 등

※ 소수력, 풍력 등 대형사업 및 지열사업의 실시설계여부 및 세부내용 기재

(평가시 우선지원 참고자료)

11. 사업 기대효과 (시설 완료후 예상 효과)

가. 신․재생에너지 예상 생산량

(참고, 사업계획서 제출시 삭제)

① 태양광 발전전력량(kWh) = 설치용량(kW)×시간(h)×이용률(14.34%)

② 태양열 단위면적당 연간 집영량(kcal/㎡·yr) = 일평균 일사량(kcal/㎡·day) × 연간 시스템 가동률(%) × 태양열 시스템 효율(%) × 365(day)

* 연간시스템 가동율 90%, 태양열시스템 효율 44%

③ 지열 냉방시 단위용량당 연간 생산량(kcal/RT)=3,024(kcal/h·RT)×8(h/일)×120(일/년)×60(%, 냉방부하율)

난방시 단위용량당 연간 생산량(kcal/RT)=3,024(kcal/h·RT)×14(h/일)×150(일/년)×70(%, 난방부하율)

④ 풍력발전전략량(kWh)=운전시간(h) × 설치용량(kW) × 이용률(%)

* 자가용 풍력 설비 이용률 21.61%

⑤ 연료전지발전전력량(kWh)=운전시간(h) × 설치용량(kW) × 이용률(%)

* 연료전지 설비 이용률 74.27%

나. 에너지이용 편익 및 환경개선 효과 등

12. 사업결과의 활용계획

ㅇ 시설가동, 활용계획, 관리자 지정, 운전교육계획 등

별첨서류 : 1. 설치예정 장소사진(계속사업은 공사진척사진) 2~3매

※ 태양광, 태양열의 경우 남향 표기

(참고, 사업계획서 제출시 삭제)

① 설치 예정장소의 항공사진 1매, 설치예정장소의 사진 첨부(1∼2매)

※ 태양광, 태양열의 경우 사진부분에 정남향 표기(설치위치 적합성 판단 참고자료)

2. 사업비 산출내역서(계속사업은 사업비집행 상세내역서 포함) 1부.

3. 태양광설비의 경우 지원대상 건물에 대한 전력량 사용정보 1부.

4. 타당성조사실시사업의 경우 해당 보고서 요약(2쪽이내) 1부.

(참고, 사업계획서 제출시 삭제)

① 타당성 조사가 필요한 사업(소수력, 풍력, 폐기물, 바이오 등)에 대한 조사보고서(요약 2쪽이내) 및 조사서(완본) 제출

[별첨 1]

위     치     도

N

사업명 : 0000

태양광발전시설 설치공사

S

현   장   사   진

(▼정남향)

현   장   사   진

(▼정남향)

[별첨 2]

사업비 산출내역서

(단위 : 천원)

구분	세부항목	수량	금 액	비고 (산출근거)
설계비	실시설계
시공비	모 듈
	인버터
	구조물
	전기공사
감리비	공사감리
신재생에너지 통합모니터링 시스템(REMS)	RTU, 통신비 등
합 계

[별첨 3]

태양광 설치용량 산출 근거

태양광신청용량 (kW)	한전계약전력주1) (kW)	연간 전기사용량 중 최저치(월 전기사용량) (kWh)	비 고

구 분	월 전기사용량 (kWh)	월 예상발전량 (kWh)	전기사용량 대비 절감률주3) (%)
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
합계

* 해당 건축물의 일년 기준 월별 전력요금 고지서” 사본 첨부

주1) 한전 전력요금고지서 상의 계약전력 및 사용량 정보 기입

* 최근 3개년(‘20년 1월~‘23년 6월) 중 해당기간(1년)을 선택하여 사용량 정보 기입

주2) 월간 발전량(kWh)=설치용량(kW)×시간(30일×24hr)×14.34%(태양광 이용률, 신재생통계기준)

주3) 전기사용량 대비 절감률=월 예상발전량(kWh)/월 전기사용량(kWh)×100

참고1		에너지원별 별도 제출 서류

구 분	점 검 내 용
BIPV	o BIPV 견적서(5년 제품보증 포함) o BIPV 설비 설치계획서 o BIPV 설비 설치도면 o 소요자재 일람표 o 시험성적서( 대체 서류 등)
연료전지	o 운전 경제성을 확보할 수 있도록 부하 시간대(경부하, 중간부하, 최대부하)별 가동계획 수립
풍력	o 기존 발전단지가 아닌 경우 타당성 조사보고서 첨부
소수력	o 타당성조사보고서 첨부 o 사업비 단가 및 설치효과를 명확하게 제시(경제성 검토 자료) o 사전 환경영향 평가 여부
폐기물/ 바이오	o 타당성조사보고서 첨부(설치효과 및 경제성을 계량화된 수치로 제시) o 대기환경보전법 등 환경기준 만족여부, 민원, 소관부서 협의내용 등 제시 o RPF : RPF 공급처 및 해당업체가 한국환경공단 품질검사 승인업체인지 확인 o 기존의 소각시설을 이용하는 폐열사업의 경우: 소각시설과 이용처간 거리 및 급수온도, 필요열량 등 자료제시 - 기 소각로의 열/에너지현황과 이를 이용한 폐열활용 공정을 명확하게 제시하여 열/에너지 수지와 열회수율 파악이 가능토록 조치 o 바이오가스생산시설: 투입폐기물의 수급현황 제시(연간 생산가능한 에너지량 및 효율 제시) - 외국플랜트 도입시에는 당해 지자체 현황에 맞는지 사전 검토 필요하고, 처리시 발생되는 폐액 등에 대한 전처리 시설 및 방안 제시