붙임		축종별 심사 기준

기본원칙

가. 현장평가 결과 총 만점 중 80% 이상 획득한 경우 환경친화축산농장으로 지정하며, 지정서를 받더라도 현장평가 또는 심의의결 과정에서 제기하는 보완사항에 대하여는 이행하도록 조건을 부여할 수 있다. 다만, 만점 중 80% 이상을 득하였더라도 분야별 점수가 60% 미만이 있을 경우 또는 결격 항목(법령 위반)이 있을 경우에는 지정할 수 없으며, 그 사유를 명확히 하여 신청자에게 알려 주어야 한다.

나. 신청자 농장 내에 「건축법」에 따른 무허가 축사가 있는 경우 지정 신청을 할 수 없으며, 현장평가에서 발견될 경우 평가를 중단하여야 한다.

다. 현장평가는 심사위원이 각각 채점하여 평균으로 산출하고, 현장평가위원 전원이 현장에서 판단하기 어려운 항목이 있거나 분야별 점수 60% 미만으로 평가한 위원이 있을 경우 현장 정황을 판단할 수 있는 자료를 확보하여 심의 시 보고하여야 한다.

라. 농림축산식품부장관은 환경친화축산농장을 지정하기 위하여 축산환경관리원에 축산‧가축분뇨, 환경, 소비자 등 분야 전문가 등으로 지정심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 구성할 수 있다. 위원회는 현장평가 결과 등을 검토하여 환경친화축산농장 지정 여부를 심의‧의결한다.

2. 축종별 지정 심사 기준

가. 한육우·젖소

분야	심사항목	배점	기준
가축 관리 (70점)	1. 가축의 사육밀도	5	ⅰ) 단위면적당 적정 사육기준(사육밀도) 준수
			ⅱ) 단위면적당 적정 사육기준(사육밀도) 미준수
	2. 축사 동간의 거리	3	ⅰ) 동간 5m 이상 이격
			ⅱ) 동간 3～5m 미만 이격
			ⅲ) 동간 1～3m 미만 이격
			ⅳ) 동간 1m 미만 이격
	3. 소화설비 등 비치	3	ⅰ) 축사 400㎡ 기준 소화설비 등 2개 이상 비치, 주기적 점검* 실시 * 자체점검 또는 소방설비기관 점검 ※ 소화기, 간이소화용구 등 ※ 정상 작동 여부 확인 방법 ① 소화기: 압력, 유효기간 등 확인 ② 소화기 이외 소화설비 작동기능 검사 여부(연 1회)
			ⅱ) 축사 400㎡ 기준 소화설비 등 1개 이상 비치, 주기적 점검 실시
			ⅲ) 소화설비 등 미비치
	4. 소독시설 설치	3	ⅰ) ｢가축전염병예방법 시행규칙｣ 제20조제1항 [별표 1의10] 소독설비 및 방역시설의 설치기준 준수 및 정상가동
			ⅱ) 소독시설 미설치 또는 ｢가축전염병 예방법 시행규칙｣ 제20조제1항 [별표 1의10] 소독설비 및 방역시설의 설치기준 미준수 및 가동불량
	5. 농장입구 출입통제 안내판 및 출입 차단시설 설치	3	ⅰ) 농장입구에 방역상 출입통제구역임을 알리는 출입통제 안내판 및 출입 차단 시설 설치
			ⅱ) 출입통제 안내판 및 출입 차단시설 미설치
	6. 가축 급수용 수질 검사	3	ⅰ) 최소 3년에 1회 이상 검사결과(생활용수) 적합 * 다만, ｢먹는물 관리법｣에 따른 수돗물, 먹는샘물, 먹는염지하수(鹽地下水), 먹는해양심층수(海洋深層水) 등을 이용하는 경우 적합으로 판단
			ⅱ) 3년에 1회 이상 검사결과(생활용수) 부적합 또는 검사 미실시
	7. 축사내부 청결 및 정리정돈 상태	12	ⅰ) (한우) 축사내부 청결·정리 상태 양호(5개 이상) (젖소) 축사내부 및 착유실 청결·정리 상태 양호(5개 이상)
			ⅱ) (한우) 축사내부 청결·정리 상태 보통(3～4개 양호) (젖소) 축사내부 및 착유실 청결·정리 상태 보통(3～4개 양호)
			ⅲ) (한우) 축사내부 청결·정리 상태 불량(3개 미만 양호) (젖소) 축사내부 및 착유실 청결·정리 상태 불량(3개 미만 양호)
			ⅳ) (한우) 전체 불량 (젖소) 전체 불량 또는 착유실 불량
	8. 축사 악취저감 시설 설치 및 환경 개선제 사용	10	ⅰ) 축사 악취저감 장비·시설 설치, 정상가동, 기록관리 양호
			ⅱ) 축사 악취저감 장비·시설 설치, 정상가동, 기록관리 미흡
			ⅲ) 축사내 환경개선제 분무, 급이, 살포 등 2개 이상 사용 및 기록관리 양호(기록 미흡 시 2점 감점)
			ⅳ) 축사내 환경개선제 분무, 급이, 살포 등 1개 사용 및 기록관리 양호(기록 미흡 시 2점 감점)
			ⅴ) 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 악취저감시설을 설치했음에도 가동이 불량한 경우 ② 악취저감시설을 설치하지 않은 경우로서 환경개선제 미사용
	9-1. 깔짚 우사 바닥· 가축청결 상태	10	ⅰ) 우수(깔짚 상태가 뽀송뽀송하며, 축체 무릎 부위까지 이물이 묻어있는 상태)
			ⅱ) 양호(깔짚 상태가 질퍽거림 없이 뭉치기 시작하며, 축체 배 부위까지 이물이 묻어있는 상태)
			ⅳ) 보통(깔짚 상태가 약간 질퍽거리며, 넓적다리 부위까지 이물이 묻어있는 상태)
			ⅴ) 미흡[깔짚 상태가 질퍽거리며 발이 빠져있고, 엉덩이(미근 주위)까지 이물이 묻어있는 상태]
	9-2. 프리스톨 우사 바닥·가축청결 상태 * 깔짚 사용 프리스톨 우사는 9-1 가축 청결도 기준으로 심사	10	ⅰ) 우수[바닥에 분뇨가 없음(수거상태 우수), 축체 발목 부위까지 이물이 묻어 있는 상태]
			ⅱ) 양호[바닥에 분뇨가 소량 남아 있는 상태(수거상태 양호), 축체 배 부위까지 이물이 묻어 있는 상태]
			ⅳ) 보통[바닥에 분뇨가 남아 있고 흘러내리는 상태(수거상태 보통), 유방 부위까지 이물이 묻어 있는 상태]
			ⅴ) 미흡[바닥에 분뇨가 다량 남아있는 상태(수거상태 불량), 엉덩이(미근 주위)까지 이물이 다량 묻어 있는 상태]
	10. 조사료포 면적확보	10	ⅰ) 조사료포 면적 기준 이상 확보
			ⅱ) 기준의 50～100% 미만 확보
			ⅲ) 기준의 30%～50% 미만 확보
			ⅳ) 기준의 30% 미만 확보
	11. 축사지붕 개폐식 또는 투광지붕	8	ⅰ) 지붕 개폐식(축사면적 대비 50% 이상)
			ⅱ) 투광지붕(축사면적 대비 50% 이상)
			ⅲ) 지붕 개폐식이나 투광지붕(축사면적 대비 50% 미만) 또는 측면 개방(윈치 등) 축사
			ⅳ) 그 외 천장, 측면 등에서 햇빛이 차단되어 빛이 들어오지 않는 형태
환경 보전 및 자원 순환 (80점)	1. 가축분뇨 처리시설 설치 및 정상가동 여부	20	ⅰ) 가축분뇨처리시설 비가림시설 및 유출 방지턱 설치
			ⅱ) 가축분뇨처리시설 비가림시설 및 유출 방지턱 설치하였으나 관리 부정적 * 「가축분뇨법 시행규칙」별표 6의 관리 기준에 부합하지 않은 경우
			ⅲ) 가축분뇨처리시설 비가림시설 및 유출 방지턱 미설치
			ⅰ) 분뇨처리시설 정상가동 * ｢가축분뇨법 시행령｣ 제9조에 따라 가축분뇨 처리시설 설치 의무를 면제받아 해당시설을 설치하지 않은 경우: 분뇨 보관상태, 위탁계약 등 관련 사항 확인을 통해 점수 부여(정상 5점, 위반사항 발견 시 지정제외)
			ⅱ) 분뇨처리시설 가동 불량 ※ 2년 내 법령 위반이 있거나 미가동
	2. 운동장 보유 및 가축분뇨 유출 방지턱 설치여부	5	ⅰ) (젖소) 운동장을 보유(축사면적의 50% 이상)하고, 유출방지턱 설치 (한육우) 축사외부 정리정돈 및 청결상태 양호
			ⅱ) (젖소) 운동장을 보유(축사면적의 30～50% 미만)하고, 유출방지턱 설치 (한육우) 축사외부 정리정돈 및 청결상태 중간
			ⅲ) (젖소) 운동장 미보유 또는 유출방지턱 미설치 (한육우) 축사외부 정리정돈 및 청결상태 불량
	3. 분뇨처리시설 악취저감시설 설치 및 환경개선제 사용	12	ⅰ) 분뇨처리시설 악취저감시설 설치, 정상가동, 기록관리 양호
			ⅱ) 분뇨처리시설 악취저감시설 설치, 정상가동, 기록관리 미흡
			ⅲ) 분뇨처리시설 환경개선제 분무, 살포 등 2개 이상 사용 및 기록관리 양호 (기록 미흡 시 2점 감점)
			ⅳ) 분뇨처리시설 환경개선제 분무, 살포 등 1개 사용 및 기록관리 양호 (기록 미흡 시 2점 감점) * ｢가축분뇨법 시행령｣ 제9조에 따라 가축분뇨 처리시설 설치의무를 면제받아 해당시설을 설치하지 않은 경우 포함
			ⅴ) 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 악취저감시설을 설치했음에도 가동이 불량한 경우 ② 악취저감시설을 설치하지 않은 경우로서 환경개선제 미사용
	4. 축사 및 분뇨처리 시설 악취측정 결과	10	[부지 경계] ⅰ) 배출허용기준(희석배수) 15이하 * 기타지역 부지경계선 기준
			ⅱ) 배출허용기준(희석배수) 15초과 * 기타지역 부지경계선 기준
			[축사 내부] ⅰ) 축사 내 암모니아 농도 25피피엠(ppm) 이하
			ⅱ) 축사 내 암모니아 농도 25피피엠(ppm) 초과
	5. 가축분뇨 처리시설 적정 처리 및 자체 처리 능력	10	ⅰ) 전량 자체 처리
			ⅱ) 50∼100% 미만 자체 처리
			ⅲ) 30∼50% 미만 자체 처리
			ⅳ) 30% 미만 자체 처리
			ⅴ) 자체 처리 비율과 관계없이 ｢가축분뇨법 시행규칙｣ 제10조 및 [별표 2], 동 규칙 제15조 및 [별표 6]에 따른 가축분뇨처리시설의 설치기준, 배출시설 및 처리시설 등의 관리기준 미준수
	6. 퇴비 또는 액비 생산 ·공급 계획수립 및 수요처 확보	10	ⅰ) 퇴·액비 수요처 100% 이상 확보(액비 시비처방서 발급 후 살포)
			ⅱ) 퇴·액비 수요처 50% 이상 100% 미만 확보(액비 시비처방서 발급 후 살포) ※ 전량 위탁 처리하는 경우 해당 점수 부여
			ⅲ) 퇴·액비 수요처 50% 미만 확보(액비 시비처방서 발급 후 살포)
			ⅳ) 퇴·액비 수요처 미확보
	7. 경종·축산협의체 및 시군 퇴·액비 유통협의체 참여	5	ⅰ) 시군 퇴·액비 유통협의체 참여하고, 별도의 농․축산 조직체에 참여 * 퇴‧액비를 100% 자체 처리하는 경우 5점 부여
			ⅱ) 시·군 퇴·액비 유통협의체에만 참여(위탁처리 업체에서 유통협의체에 참여하는 경우 3점 인정)
			ⅲ) 조직체 미참여
	8. 가축분뇨 처리기준 준수	8	ⅰ) 성분 분석결과 퇴비의 함수율 함량 50% 이하 * 퇴비화 외 분뇨처리의 경우 해당 처리기준 준수 시 점수 부여 예) (정화방류) ｢가축분뇨법 시행규칙｣ 제11조 [별ㄹ 4] 정화시설의 방류수수질기준 (고체연료) ｢가축분뇨법 시행규칙｣ 제11조의2 [별표 4의2] 가축분뇨 고체연료의 성분 등에 관한 기준
			ⅱ) 성분 분석결과 퇴비의 함수율 함량 50% 초과 70% 이하(자체처리가 아닌 전량 위탁처리의 경우 위탁 계약서, 내역 등을 확인하여 이상이 없는 경우 해당 점수 부여)
			ⅲ) 성분 분석결과 퇴비의 함수율 함량 70% 초과
경관 조화 (30점)	1. 농장 외부 경관조화(진입로, 경계 등)	10	ⅰ) 진입로, 농장 입구 등의 수목식재, 조형물(금속, 석재 등) 등 경관 조성 - 축산농장이 임야·과수원 등에 위치하여 주변 환경과 잘 조화되는 경우 4점 배점
			ⅱ) 농장 경계(울타리 또는 담장) 수목식재 및 벽화 등 경관 조성 - 방역 등을 목적으로 금속성 소재의 철망 또는 철판 울타리 및 콘크리트, 벽돌 등으로 담장을 설치한 경우 3점(보통) 배점
	2. 농장 내부 경관조화(축사주변, 유휴공간 등)	10	ⅰ) 축사 주변 화단 등 화초, 수목식재 및 벽화 등 경관 조성
			ⅱ) 유휴공간 지표의 지피식물(잔디, 맥문동 등) 및 화초류(연산홍 등 개화수종 포함) 등 식재상태
			ⅲ) 옹벽, 농장 내부도로 등의 조화 - 가급적 조경석, 자갈 등 자연적 요소 반영 - 방역 및 청결 등을 목적으로 콘크리트 등으로 조성한 경우 2점(보통) 배점
	3. 부대시설 등의 조화(관리사, 창고 등)	5	ⅰ) 관리사 및 창고 주변 화단 등 화초, 수목식재 및 벽화 등 경관 조성
			ⅱ) 농장 관리인 또는 방문객이 쉴 수 있는 휴식공간
	4. 농장안내 표시판	5	ⅰ) 농장 진입로 등에서부터 입구까지 외부인이 찾기 쉽도록 농장안내 표시판(입간판 등) 설치
			ⅱ) 농장입구에만 표시판 설치
			ⅲ) 농장안내 표시판 미설치
기록 보존 (10점)	분뇨처리실태 등 기록·보존	10	ⅰ) ①～⑤ 기록·보관 ① 가축분뇨 및 퇴비·액비 관리대장(3년간 보관) ② 소독실시 및 출입기록부(1년간 보관) ③ 수질검사 결과 통보서(심사일로부터 3년 내 받은 검사 결과 보관) ④ 경영기록장부(1년간 보관) ⑤ (정화처리시설 설치 농가) 가축분뇨정화처리시설 관리일지(3년간 보관)
			ⅱ) ①～⑤ 기록·보관 미흡
교육 (5점)	친환경축산 교육 이수	5	ⅰ) 법정교육 및 축산환경 관련 교육 이수
			ⅱ) 법정교육은 이수하였으나 축산환경 관련 교육을 미이수한 경우
			ⅱ) 법정 교육 미이수
민원 발생 등 (5점)	최근 1년간 법령 위반 사례 발생 여부	5	ⅰ) 신청일 기준 1년 이내 행정처분 등* 부적정 사례 없음 * 축산 및 환경 관계법령 위반으로 시정명령, 과태료 등 조치된 경우
			ⅱ) 신청일 기준 1년 이내 행정처분 등 1～2건 발생
			ⅲ) 신청일 기준 1년 이내 행정처분 등 부적정 3건 이상 발생

□ 가점 항목(최대 5점)

분야	심사항목	배점	기준
일반	깨끗한 축산농장	2	깨끗한 축산농장 지정
	농식품부 인증	2	유기농축산물, 무항생제축산물, 동물복지축산농장, 저탄소축산물, 방목생태축산농장 인증받은 경우
탄소 중립	3. 저밀도 사육	3	ⅰ) 적정 사육밀도보다 20% 이상 저밀도 유지
			ⅱ) 적정 사육밀도보다 10% 이상 20% 미만 저밀도 사육
	4. 저단백, 저메탄 등 저탄소 관련 인증 사료 급이	2	ⅰ) 사료 급이량의 50% 이상 저단백, 저메탄 등 저탄소 관련 인증 사료 급이
			ⅱ) 사료 급이량의 50% 미만 저단백, 저메탄 등 저탄소 관련 인증 사료 급이
	5. 바이오차 제조시설 가축분뇨 공급(위탁) 또는 설치·운영	2	ⅰ) 바이오차 제조시설 가축분뇨 공급(위탁처리) 또는 설치·운영
	6. 신재생에너지(태양광 등) 전력 생산 시설 설치·운영	2	ⅰ) 축사지붕 등 대규모(200kW 초과) 신재생에너지(태양광 등) 전력 생산 시설 설치·운영
			ⅱ) 축사지붕 등 중소규모(200kW 이하) 신재생에너지(태양광, 지열 등) 전력 생산 시설 설치·운영
	7. 에너지 절약형 시설·장비 사용 및 관련 활동	2	ⅰ) 에너지 절약 시설·장비 사용 및 관련 활동 3개 이상 해당 * ① LED 전구 ② 태양광 소형 전구 ③ 빗물 재이용 시설 설치·운영 ④ 깔짚 퇴비 재사용 ⑤ 주요시설 ICT 또는 절전형 시설·장비 설치·운영
			ⅱ) 에너지 절약 시설·장비 사용 및 관련 활동 2개 해당
	8. (젖소) 가축분뇨 정화방류 시설 설치·운영 및 재이용수 사용	2	ⅰ) 정화방류 시설 설치·운영 및 50% 이상 재이용수 활용
			ⅱ) 정화방류 시설 설치·운영 및 50% 미만 재이용수 활용
	9. 바이오 에너지화 시설 가축분뇨 공급(위탁) 또는 설치·운영	2	바이오 에너지화 시설 가축분뇨 공급(위탁처리) 또는 설치·운영
	10. 가축분뇨 고체연료 제조시설 가축분뇨 공급(위탁) 또는 설치·운영	2	가축분뇨 고체연료 제조시설 가축분뇨 공급(위탁처리) 또는 설치·운영

□ 관련 서류

분야	심사항목	확인 서류
가축관리	1. 가축의 사육밀도	축산업허가증, 사육두수 확인 자료(축산업통합정보시스템 등)
	2. 축사 동간의 거리	-
	3. 소화설비 등 비치	소방시설 점검계획, 점검표 등
	4. 소독시설 설치	소독일지, 소독실시 기록 장부 등
	5. 농장입구 출입통제 안내판 및 출입 차단시설 설치	-
	6. 가축 급수용 수질 검사	생활용수 기준 검사결과(최근 3년 내)
	7. 축사내부 청결 및 정리정돈 상태	-
	8. 축사 악취저감 시설 설치 및 환경개선제 사용	악취저감시설, 환경개선제 사용 구매 자료
	9-1. 깔짚 우사 바닥·가축청결 상태	-
	9-2. 프리스톨 우사 바닥·가축청결상태 * 깔짚 사용 프리스톨 우사는 9-1 가축 청결도 기준으로 심사	-
	10. 조사료포 면적확보	조사료표 면적 관련 증빙 서류
	11. 축사지붕 개폐식 또는 투광지붕	-
환경보전 및 자원순환	1. 가축분뇨 처리시설 설치 및 정상가동 여부	-
	2. 운동장 보유 및 가축분뇨 유출 방지턱 설치 여부	-
	3. 분뇨처리 시설 악취저감 시설 설치 및 환경개선제 사용	악취저감시설, 환경개선제 사용 구매 자료
	4. 축사 및 분뇨처리 시설 악취측정 결과	-
	5. 가축분뇨 처리시설 적정 처리 및 자체 처리 능력	퇴·액비 수요처, 기록장부 등
	6. 퇴비 또는 액비 생산·공급 계획수립 및 수요처 확보	액비시비처방서, 자가농지 및 임대 농경지 관련 자료
	7. 경종·축산협의체 및 시군 퇴·액비 유통협의체 참여	협의체 참여 관련 자료
	8. 가축분뇨 처리기준 준수	퇴비 부숙도 결과
경관조화	1. 농장 외부 경관조화(진입로, 경계 등)	-
	2. 농장 내부 경관조화(축사주변, 유휴공간 등)	-
	3. 부대시설 등의 조화(관리사, 창고 등)	-
	4. 농장안내 표시판	-
기록보존	분뇨처리실태 등 기록·보존	경영기록장부, 가축분뇨 및 퇴·액비 관리대장, 소독실시 및 출입기록부, 수질검사 결과 통보서, 가축분뇨정화처리시설 관리일지(정화처리시)
교육	친환경축산 교육 이수	축산업 종사자 교육 수료증, 축산환경 관련 교육 수료증 등
민원 발생 등	최근 1년간 법령 위반 사례 발생 여부	-
가점		각종 인증·지정서 등

나. 돼지

분야	심사항목	배점	기준
가축 관리 (70점)	1. 가축의 사육밀도	5	ⅰ) 단위면적당 적정 사육기준(사육밀도) 준수
			ⅱ) 단위면적당 적정 사육기준(사육밀도) 미준수
	2. 축사 동간의 거리	3	ⅰ) 동간 5m 이상 이격
			ⅱ) 동간 3～5m 미만 이격
			ⅲ) 동간 1～3m 미만 이격
			ⅳ) 동간 1m 미만 이격
	3. 소화설비 등 비치	3	ⅰ) 축사 400㎡ 기준 소화설비 등 2개 이상 비치, 주기적 점검* 실시 * 자체점검 또는 소방설비기관 점검 ※ 소화기, 간이소화용구 등 ※ 정상 작동 여부 확인 방법 ① 소화기: 압력, 유효기간 등 확인 ② 소화기 이외 소화설비 작동기능 검사 여부(연 1회)
			ⅱ) 축사 400㎡ 기준 소화설비 등 1개 이상 비치, 주기적 점검 실시
			ⅲ) 소화설비 등 미비치
	4. 소독시설 설치	3	ⅰ) ｢가축전염병예방법 시행규칙｣ 제20조제1항 [별표 1의10] 소독설비 및 방역시설의 설치기준 준수 및 정상가동
			ⅱ) 소독시설 미설치 또는 ｢가축전염병 예방법 시행규칙｣ 제20조제1항 [별표 1의10] 소독설비 및 방역시설의 설치기준 미준수 및 가동불량
	5. 농장입구 출입통제 안내판 및 출입 차단시설 설치	3	ⅰ) 농장입구에 방역상 출입통제구역임을 알리는 출입통제 안내판 및 출입 차단 시설 설치
			ⅱ) 출입통제 안내판 및 출입 차단시설 미설치
	6. 가축 급수용 수질 검사	3	ⅰ) 최소 3년에 1회 이상 검사결과(생활용수) 적합 * 다만, ｢먹는물 관리법｣에 따른 수돗물, 먹는샘물, 먹는염지하수(鹽地下水), 먹는해양심층수(海洋深層水) 등을 이용하는 경우 적합으로 판단
			ⅱ) 3년에 1회 이상 검사결과(생활용수) 부적합 또는 검사 미실시
	7. 축사내부 청결 및 정리정돈 상태	13	ⅰ) 청결․정리 상태 양호(5개 이상)
			ⅱ) 청결․정리 상태 보통(3～4개양호)
			ⅲ) 청결․정리 상태 불량 (2개 미만 양호)
			ⅳ) 전체 불량
	8. 축사 바닥 및 가축 청결 상태	12	ⅰ) 바닥 및 가축 청결상태 우수
			ⅱ) 바닥 및 가축 청결상태 양호
			ⅲ) 바닥 및 가축 청결상태 보통
			ⅳ) 바닥 및 가축 청결상태 미흡
			ⅴ) 슬러리피트의 적체 분뇨 높이 80cm 초과 또는 슬러리피트의 높이가 1미터 이상 농장에서 80% 초과 적체한 경우
			ⅵ) MDF 톱밥 사용하는 경우
	9. 축사 악취저감 시설 설치 및 환경개선제 사용	15	ⅰ) 축사 악취저감 장비·시설 설치, 정상가동, 축사내 환경개선제 분무, 급이, 살포 등 2개 이상 사용, 기록관리 양호
			ⅱ) 축사 악취저감 장비·시설 설치, 정상가동, 기록관리 양호
			ⅲ) 축사 악취저감 장비·시설 설치, 정상가동, 기록관리 미흡
			ⅳ) 축사내 환경개선제 분무, 급이, 살포 등 2개 이상 사용 및 기록관리 양호(기록 미흡 시 2점 감점)
			ⅴ) 축사내 환경개선제 분무, 급이, 살포 등 1개 사용 및 기록관리 양호(기록 미흡 시 2점 감점)
			ⅵ) 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 악취저감시설을 설치했음에도 가동이 불량한 경우 ② 악취저감시설을 설치하지 않은 경우로서 환경개선제 미사용
	10. 무창돈사의 설치 여부	5	ⅰ) 전체 무창돈사 설치
			ⅱ) 개방식 돈사, 4계절 강제 환기(개방식 돈사 축사면적 대비 50% 이상)
			ⅲ) 개방식 돈사, 자연 또는 강제 환기 병행(개방식돈사 축사면적 대비 50% 이상)
	11. 폐사축 적정처리	5	ⅰ) 폐사축 적정처리(시설 또는 장비 설치, 매립, 위탁처리 등), 기록관리 양호
			ⅱ) 폐사축 부적정처리(시설 또는 장비 설치, 매립, 위탁처리 등), 기록관리 미흡
환경 보전 및 자원 순환 (80점)	1. 가축분뇨 처리시설 설치 및 정상가동 여부	20	ⅰ) 가축분뇨처리시설 비가림시설 및 유출 방지턱 설치
			ⅱ) 가축분뇨처리시설 비가림시설 및 유출 방지턱 설치하였으나 관리 부적절 * 「가축분뇨법 시행규칙」별표 6의 관리 기준에 부합하지 않은 경우
			ⅲ) 가축분뇨처리시설 비가림시설 및 유출 방지턱 미설치
			ⅰ) 분뇨처리시설 정상가동 * ｢가축분뇨법 시행령｣ 제9조에 따라 가축분뇨 처리시설 설치 의무를 면제받아 해당시설을 설치하지 않은 경우: 분뇨 보관상태, 위탁계약 등 관련 사항 확인을 통해 점수 부여(정상 5점, 위반사항 발견 시 지정제외)
			ⅱ) 분뇨처리시설 가동 불량 ※ 2년 내 법령 위반이 있거나 미가동
	2. 분뇨처리시설 악취저감시설 설치 및 환경개선제 사용	15	ⅰ) 분뇨처리시설 악취저감 장비·시설 설치, 정상가동, 축사내 환경개선제 분무, 급이, 살포 등 2개 이상 사용, 기록관리 양호
			ⅱ) 분뇨처리시설 악취저감시설 설치, 정상가동, 기록관리 양호
			ⅲ) 분뇨처리시설 악취저감시설 설치, 정상가동, 기록관리 미흡
			ⅳ) 분뇨처리시설 환경개선제 분무, 살포 등 2개 이상 사용 및 기록관리 양호(기록 미흡 시 2점 감점)
			ⅴ) 분뇨처리시설 환경개선제 분무, 살포 등 1개 사용 및 기록관리 양호(기록 미흡 시 2점 감점) * ｢가축분뇨법 시행령｣ 제9조에 따라 가축분뇨 처리시설 설치의무를 면제받아 해당시설을 설치하지 않은 경우 포함
			ⅵ) 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 악취저감시설을 설치했음에도 가동이 불량한 경우 ② 악취저감시설을 설치하지 않은 경우로서 환경개선제 미사용
	3. 축사 및 분뇨처리 시설 악취측정 결과	10	[부지 경계] ⅰ) 배출허용기준(희석배수) 15이하 * 기타지역 부지경계선 기준
			ⅱ) 배출허용기준(희석배수) 15초과 * 기타지역 부지경계선 기준
			[축사 내부] ⅰ) 축사 내 암모니아 농도 25피피엠(ppm) 이하
			ⅱ) 축사 내 암모니아 농도 25피피엠(ppm) 초과
	4. 가축분뇨 처리시설 적정 처리 및 자체 처리 능력	10	ⅰ) 전량 자체 처리
			ⅱ) 일부 자체 처리 또는 전량위탁
			ⅴ) 자체 처리 비율과 관계없이 ｢가축분뇨법 시행규칙｣ 제10조 및 [별표 2], 동 규칙 제15조 및 [별표 6]에 따른 가축분뇨처리시설의 설치기준, 배출시설 및 처리시설 등의 관리기준 미준수
	5. 퇴·액비 이용계획 수립 등	12	ⅰ) 퇴·액비 수요처 100% 이상 확보(액비 시비처방서 발급 후 살포)
			ⅱ) 퇴·액비 수요처 50% 이상 100% 미만 확보(액비 시비처방서 발급 후 살포) ※ 전량 위탁 처리하는 경우 해당 점수 부여
			ⅲ) 퇴·액비 수요처 50% 미만 확보(액비 시비처방서 발급 후 살포)
			ⅳ) 퇴·액비 수요처 미확보
	6. 경종·축산협의체 및 시군 퇴·액비 유통협의체 참여	5	ⅰ) 시군 퇴·액비 유통협의체 참여하고, 별도의 농·축산 조직체에 참여 * 퇴·액비를 전량 자체 처리하는 경우 5점 부여
			ⅱ) 시군 퇴·액비 유통협의체에만 참여(위탁처리 업체에서 유통협의체에 참여하는 경우 3점 인정)
			ⅲ) 조직체 미참여
	7. 가축분뇨 처리기준 준수	8	ⅰ) 성분 분석결과 퇴비의 함수율 함량 50% 이하, 액비의 함수율 95% 이상 * 퇴·액비화 외 분뇨처리의 경우 해당 처리기준 준수 시 점수 부여 예) (정화방류) ｢가축분뇨법 시행규칙｣ 제11조 [별표 4] 정화시설의 방류수수질기준 (고체연료) ｢가축분뇨법 시행규칙｣ 제11조의2 [별표 4의2] 가축분뇨 고체연료의 성분 등에 관한 기준 * 전량위탁 처리하는 경우 6점 부여
			ⅱ) 성분 분석결과 퇴비의 함수율 함량 50% 초과 70% 이하, 액비의 함수율 95% 이상
			ⅲ) 성분 분석결과 퇴비의 함수율 함량 70% 초과, 액비의 함수율 95% 미만
경관 조화 (30점)	1. 농장 외부 경관조화(진입로, 경계 등)	10	ⅰ) 진입로, 농장 입구 등의 수목식재, 조형물(금속, 석재 등) 등 경관 조성 - 축산농장이 임야·과수원 등에 위치하여 주변 환경과 잘 조화되는 경우 4점 배점
			ⅱ) 농장 경계(울타리 또는 담장) 수목식재 및 벽화 등 경관 조성 - 방역 등을 목적으로 금속성 소재의 철망 또는 철판 울타리 및 콘크리트, 벽돌 등으로 담장을 설치한 경우 3점(보통) 배점
	2. 농장 내부 경관조화(축사주변, 유휴공간 등)	10	ⅰ) 축사 주변 화단 등 화초, 수목식재 및 벽화 등 경관 조성
			ⅱ) 유휴공간 지표의 지피식물(잔디, 맥문동 등) 및 화초류(연산홍 등 개화수종 포함) 등 식재상태
			ⅲ) 옹벽, 농장 내부도로 등의 조화 - 가급적 조경석, 자갈 등 자연적 요소 반영 - 방역 및 청결 등을 목적으로 콘크리트 등으로 조성한 경우 2점(보통) 배점
	3. 부대시설 등의 조화(관리사, 창고 등)	5	ⅰ) 관리사 및 창고 주변 화단 등 화초, 수목식재 및 벽화 등 경관 조성
			ⅱ) 농장 관리인 또는 방문객이 쉴수 있는 휴식공간
	4. 농장안내 표시판	5	ⅰ) 농장 진입로 등에서부터 입구까지 외부인이 찾기 쉽도록 농장안내 표시판(입간판 등) 설치
			ⅱ) 농장입구에만 표시판 설치
			ⅲ) 농장안내 표시판 미설치
기록 보존 (10점)	분뇨처리실태 등 기록·보존	10	ⅰ) ①～⑤ 기록·보관 ① 가축분뇨 및 퇴비·액비 관리대장(3년간 보관) ② 소독실시 및 출입기록부(1년간 보관) ③ 지하수수질검사 결과 통보서(심사일로부터 3년 내 받은 검사 결과 보관) ④ 경영기록장부(1년간 보관) ⑤ (정화처리시설 설치 농가) 가축분뇨정화처리시설 관리일지(3년간 보관)
			ⅱ) ①～⑤ 기록·보관 미흡
교육 (3점)	친환경축산 교육 이수	3	ⅰ) 법정교육 및 축산환경 관련 교육 이수
			ⅱ) 법정교육은 이수하였으나 축산환경 관련 교육을 미이수한 경우
			ⅱ) 법정 교육 미이수
민원 발생 등 (7점)	최근 1년간 법령 위반 사례 발생 여부	7	ⅰ) 신청일 기준 1년 이내 행정처분 등* 부적정 사례 없음 * 축산 및 환경 관계법령 위반으로 시정명령, 과태료 등 조치된 경우
			ⅱ) 신청일 기준 1년 이내 행정처분 등 1～2건 발생
			ⅲ) 신청일 기준 1년 이내 행정처분 등 부적정 3건 이상 발생

□ 가점 항목(최대 5점)

분야	심사항목	배점	기준
일반	1. 깨끗한 축산농장	2	깨끗한 축산농장 지정
	2. 농식품부 인증	2	유기농축산물, 무항생제축산물, 동물복지축산농장, 저탄소축산물, 방목생태축산농장 인증받은 경우
가축 관리	3. 번식돈 자유 활동 공간 확보	3	ⅰ) 번식돈의 자유활동 공간을 축사 내외부에 확보
탄소 중립	4. 저밀도 사육	3	ⅰ) 적정 사육밀도보다 20% 이상 저밀도 유지
			ⅱ) 적정 사육밀도보다 10% 이상 20% 미만 저밀도 사육
	5. 저단백, 저메탄 등 저탄소 관련 인증 사료 급이	2	ⅰ) 사료 급이량의 50% 이상 저단백, 저메탄 등 저탄소 관련 인증 사료 급이
			ⅱ) 사료 급이량의 50% 미만 저단백, 저메탄 등 저탄소 관련 인증 사료 급이
	6. 바이오차 제조시설 가축분뇨 공급(위탁) 또는 설치·운영	2	ⅰ) 바이오차 제조시설 가축분뇨 공급(위탁처리) 또는 설치·운영
	7. 신재생에너지(태양광 등) 전력 생산 시설 설치·운영	2	ⅰ) 축사지붕 등 대규모(200kW 초과) 신재생에너지(태양광 등) 전력 생산 시설 설치·운영
			ⅱ) 축사지붕 등 중소규모(200kW 이하) 신재생에너지(태양광, 지열 등) 전력 생산 시설 설치·운영
	8. 에너지 절약형 시설·장비 사용 및 관련 활동	2	ⅰ) 에너지 절약 시설·장비 사용 및 관련 활동 3개 이상 해당 * ① LED 전구 ② 태양광 소형 전구 ③ 빗물 재이용 시설 설치·운영 ④ 깔짚 퇴비 재사용 ⑤ 주요시설 ICT 또는 절전형 시설·장비 설치·운영
			ⅱ) 에너지 절약 시설·장비 사용 및 관련 활동 2개 해당
	9. 가축분뇨 정화방류 시설 설치·운영 및 재이용수 사용	2	ⅰ) 정화방류 시설 설치·운영 및 50% 이상 재이용수 활용
			ⅱ) 정화방류 시설 설치·운영 및 50% 미만 재이용수 활용
	10. 바이오 에너지화 시설 가축분뇨 공급(위탁) 또는 설치·운영	2	바이오 에너지화 시설 가축분뇨 공급(위탁처리) 또는 설치·운영
	11. 가축분뇨 고체연료 제조시설 가축분뇨 공급(위탁) 또는 설치·운영	2	가축분뇨 고체연료 제조시설 가축분뇨 공급(위탁처리) 또는 설치·운영

□ 관련 서류

분야	심사항목	확인 서류
가축관리	1. 가축의 사육밀도	축산업허가증, 사육두수 확인 자료(축산업통합정보시스템 등)
	2. 축사 동간의 거리	-
	3. 소화설비 등 비치	소방시설 점검계획, 점검표 등
	4. 소독시설 설치	소독일지, 소독실시 기록 장부 등
	5. 농장입구 출입통제 안내판 및 출입 차단시설 설치	-
	6. 가축 급수용 수질 검사	생활용수 기준 검사결과(최근 3년 내)
	7. 축사내부 청결 및 정리정돈 상태	-
	8~9. 축사 악취저감 시설 설치 및 환경개선제 사용	악취저감시설, 환경개선제 사용 구매 자료 악취저감시설 운영 기록장부 등
	10. 무창돈사의 설치 여부	-
	11. 폐사축 적정처리	폐사축 처리 기록 장부 등
환경보전 및 자원순환	1. 가축분뇨 처리시설 설치 및 정상가동 여부	-
	2. 분뇨처리 시설 악취저감 시설 설치 및 환경개선제 사용	악취저감시설, 환경개선제 사용 구매 자료
	3. 축사 및 분뇨처리 시설 악취측정 결과	-
	4. 가축분뇨 처리시설 적정 처리 및 자체 처리 능력	퇴·액비 수요처, 기록장부 등
	5. 퇴·액비 이용 계획수립 등	액비시비처방서, 퇴·액비 수요처 등
	6. 경종·축산협의체 및 시군 퇴·액비 유통협의체 참여	협의체 참여 관련 자료
	7. 가축분뇨 처리기준 준수	퇴비 부숙도 결과
경관조화	1. 농장 외부 경관조화(진입로, 경계 등)	-
	2. 농장 내부 경관조화(축사주변, 유휴공간 등)	-
	3. 부대시설 등의 조화(관리사, 창고 등)	-
	4. 농장안내 표시판	-
기록보존	분뇨처리실태 등 기록·보존	경영기록장부, 가축분뇨 및 퇴·액비 관리대장, 소독실시 및 출입기록부, 수질검사 결과 통보서, 가축분뇨정화처리시설 관리일지(정화처리시)
교육	친환경축산 교육 이수	축산업 종사자 교육 수료증, 축산환경 관련 교육 수료증 등
민원 발생 등	최근 1년간 법령 위반 사례 발생 여부	-
가점		각종 인증·지정서 등

다. 닭

분야	심사항목	배점	기준
가축 관리 (70점)	1. 가축의 사육밀도	5	ⅰ) 단위면적당 적정 사육기준(사육밀도) 준수
			ⅱ) 단위면적당 적정 사육기준(사육밀도) 미준수
	2. 축사 동간의 거리	3	ⅰ) 동간 5m 이상 이격
			ⅱ) 동간 3～5m 미만 이격
			ⅲ) 동간 1～3m 미만 이격
			ⅳ) 동간 1m 미만 이격
	3. 소화설비 등 비치	3	ⅰ) 축사 400㎡ 기준 소화설비 등 2개 이상 비치, 주기적 점검* 실시 * 자체점검 또는 소방설비기관 점검 ※ 소화기, 간이소화용구 등 ※ 정상 작동 여부 확인 방법 ① 소화기: 압력, 유효기간 등 확인 ② 소화기 이외 소화설비 작동기능 검사 여부(연 1회)
			ⅱ) 축사 400㎡ 기준 소화설비 등 1개 이상 비치, 주기적 점검 실시
			ⅲ) 소화설비 등 미비치
	4. 소독시설 설치	3	ⅰ) ｢가축전염병예방법 시행규칙｣ 제20조제1항 [별표 1의10] 소독설비 및 방역시설의 설치기준 준수 및 정상가동
			ⅱ) 소독시설 미설치 또는 ｢가축전염병 예방법 시행규칙｣ 제20조제1항 [별표 1의10] 소독설비 및 방역시설의 설치기준 미준수 및 가동불량
	5. 농장입구 출입통제 안내판 및 출입 차단시설 설치	3	ⅰ) 농장입구에 방역상 출입통제구역임을 알리는 출입통제 안내판 및 출입 차단 시설 설치
			ⅱ) 출입통제 안내판 및 출입 차단시설 미설치
	6. 가축 급수용 수질 검사	3	ⅰ) 최소 3년에 1회 이상 검사결과(생활용수) 적합 * 다만, ｢먹는물 관리법｣에 따른 수돗물, 먹는샘물, 먹는염지하수(鹽地下水), 먹는해양심층수(海洋深層水) 등을 이용하는 경우 적합으로 판단
			ⅱ) 3년에 1회 이상 검사결과(생활용수) 부적합 또는 검사 미실시
	7. 축사내부 청결 및 정리정돈 상태	12	ⅰ) 청결·정리 상태 양호(5개 이상)
			ⅱ) 청결·정리 상태 보통(3～4개양호)
			ⅲ) 청결·정리 상태 불량(2개 미만 양호)
			ⅳ) 전체 불량
	8. 축사바닥 깔짚 사용 및 가축 청결 상태	15	ⅰ) (평사) 깔짚 사용, 바닥 및 가축청결 상태 우수 (케이지) 스크레파 또는 계분벨트 등 관리 우수
			ⅱ) (평사) 깔짚 사용, 바닥 및 가축청결 상태 양호 (케이지) 스크레파 또는 계분벨트 등 관리 양호
			ⅲ) (평사) 깔짚 사용, 바닥 및 가축청결 상태 보통 (케이지) 스크레파 또는 계분벨트 등 관리 보통
			ⅳ) (평사) 깔짚 미사용, 청결 미흡 (케이지) 스크레파 또는 계분벨트 등 관리 미흡
			ⅴ) MDF 톱밥을 깔짚으로 사용하는 경우
	9. 축사 악취저감 시설 설치 및 환경 개선제 사용	13	ⅰ) 축사 악취저감 장비·시설 설치, 정상가동, 축사내 환경개선제 분무, 급이, 살포 등 2개 이상 사용, 기록관리 양호
			ⅱ) 축사 악취저감 장비·시설 설치, 정상가동, 기록관리 양호
			ⅲ) 축사 악취저감 장비·시설 설치, 정상가동, 기록관리 미흡
			ⅳ) 축사내 환경개선제 분무, 급이, 살포 등 2개 이상 사용 및 기록관리 양호(기록 미흡 시 2점 감점)
			ⅴ) 축사내 환경개선제 분무, 급이, 살포 등 1개 사용 및 기록관리 양호(기록 미흡 시 2점 감점)
			ⅵ) 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 악취방지시설을 설치했음에도 가동이 불량한 경우 ② 악취방지시설을 설치하지 않은 경우로서 환경개선제 미사용
			※ 깃털 및 먼지 등 방진시설 설치
	10. 무창계사 축사 형태	5	ⅰ) 축사 모두 무창계사
			ⅱ) 개방식, 4계절 강제 환기(개방식 축사면적 대비 50% 이상)
			ⅲ) 개방식, 강제 또는 자연환기(개방식 축사면적 대비 50% 이상)
	11. 폐사축 적정처리	5	ⅰ) 폐사축 적정처리(시설 또는 장비 설치, 매립, 위탁처리 등), 기록관리 양호
			ⅱ) 폐사축 부적정처리(시설 또는 장비 설치, 매립, 위탁처리 등), 기록관리 미흡
환경 보전 및 자원 순환 (80점)	1. 가축분뇨 처리시설 및 정상가동 여부	20	ⅰ) 가축분뇨처리시설 비가림시설 및 유출 방지턱 설치
			ⅱ) 가축분뇨처리시설 비가림시설 및 유출 방지턱 설치하였으나 관리 부적절 * 「가축분뇨법 시행규칙」별표 6의 관리 기준에 부합하지 않은 경우
			ⅲ) 가축분뇨처리시설 비가림시설 및 유출 방지턱 미설치
			ⅰ) 분뇨처리시설 정상가동 * ｢가축분뇨법 시행령｣ 제9조에 따라 가축분뇨 처리시설 설치 의무를 면제받아 해당시설을 설치하지 않은 경우: 분뇨 보관상태, 위탁계약 등 관련 사항 확인을 통해 점수 부여(정상 5점, 위반사항 발견 시 지정제외)
			ⅱ) 분뇨처리시설 가동 불량 ※ 2년 내 법령 위반이 있거나 미가동
	2. 분뇨처리시설 악취저감시설 설치 및 환경개선제 사용	15	ⅰ) 분뇨처리시설 악취저감 장비·시설 설치, 정상가동, 축사내 환경개선제 분무, 급이, 살포 등 2개 이상 사용, 기록관리 양호
			ⅱ) 분뇨처리시설 악취저감시설 설치, 정상가동, 기록관리 양호
			ⅲ) 분뇨처리시설 악취저감시설 설치, 정상가동, 기록관리 미흡
			ⅳ) 분뇨처리시설 환경개선제 분무, 살포 등 2개 이상 사용 및 기록관리 양호(기록 미흡 시 2점 감점)
			ⅴ) 분뇨처리시설 환경개선제 분무, 살포 등 1개 사용 및 기록관리 양호(기록 미흡 시 2점 감점) * ｢가축분뇨법 시행령｣ 제9조에 따라 가축분뇨 처리시설 설치의무를 면제받아 해당시설을 설치하지 않은 경우 포함
			ⅵ) 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 악취저감시설을 설치했음에도 가동이 불량한 경우 ② 악취저감시설을 설치하지 않은 경우로서 환경개선제 미사용
	3. 축사 및 분뇨처리 시설 악취측정 결과	10	[부지 경계] ⅰ) 배출허용기준(희석배수) 15이하 * 기타지역 부지경계선 기준
			ⅱ) 배출허용기준(희석배수) 15초과 * 기타지역 부지경계선 기준
			[축사 내부] ⅰ) 축사 내 암모니아 농도 25피피엠(ppm) 이하
			ⅱ) 축사 내 암모니아 농도 25피피엠(ppm) 초과
	4. 가축분뇨 처리시설 적정 처리 및 자체 처리 능력	10	ⅰ) 전량 자체 처리
			ⅱ) 일부 자체 처리 또는 전량위탁
			ⅲ) 자체 처리 비율과 관계없이 ｢가축분뇨법 시행규칙｣ 제10조 및 [별표 2], 동 규칙 제15조 및 [별표 6]에 따른 가축분뇨처리시설의 설치기준, 배출시설 및 처리시설 등의 관리기준 미준수
	5. 퇴·액비 이용 계획 수립 등	12	ⅰ) 퇴·액비 수요처 100% 이상 확보(액비 시비처방서 발급 후 살포)
			ⅱ) 퇴·액비 수요처 50% 이상 100% 미만 확보(액비 시비처방서 발급 후 살포) ※ 전량 위탁 처리하는 경우 해당 점수 부여
			ⅲ) 퇴·액비 수요처 50% 미만 확보(액비 시비처방서 발급 후 살포)
			ⅳ) 퇴·액비 수요처 미확보
	6. 경종·축산협의체 및 시군 퇴·액비 유통협의체 참여	5	ⅰ) 시군 퇴·액비 유통협의체 참여하고, 별도의 농․축산 조직체에 참여 * 퇴‧액비를 100% 자체 처리하는 경우 5점 부여
			ⅱ) 시군 퇴·액비 유통협의체에만 참여(위탁처리 업체에서 유통협의체에 참여하는 경우 3점 인정)
			ⅲ) 조직체 미참여
	7. 가축분뇨 처리기준 준수	8	ⅰ) 성분 분석결과 퇴비의 함수율 함량 50% 이하 * 퇴비화 외 분뇨처리의 경우 해당 처리기준 준수 시 점수 부여 예) (정화방류) ｢가축분뇨법 시행규칙｣ 제11조 [별ㄹ 4] 정화시설의 방류수수질기준 (고체연료) ｢가축분뇨법 시행규칙｣ 제11조의2 [별표 4의2] 가축분뇨 고체연료의 성분 등에 관한 기준 * 전량위탁 처리하는 경우 6점 부여
			ⅱ) 성분 분석결과 퇴비의 함수율 함량 50% 초과 70% 이하(자체처리가 아닌 전량 위탁처리의 경우 위탁 계약서, 내역 등을 확인하여 이상이 없는 경우 해당 점수 부여)
			ⅲ) 성분 분석결과 퇴비의 함수율 함량 70% 초과
경관 조화 (30점)	1. 농장 외부 경관조화(진입로, 경계 등)	10	ⅰ) 진입로, 농장 입구 등의 수목식재, 조형물(금속, 석재 등) 등 경관 조성 - 축산농장이 임야·과수원 등에 위치하여 주변 환경과 잘 조화되는 경우 4점 배점
			ⅱ) 농장 경계(울타리 또는 담장) 수목식재 및 벽화 등 경관 조성 - 방역 등을 목적으로 금속성 소재의 철망 또는 철판 울타리 및 콘크리트, 벽돌 등으로 담장을 설치한 경우 3점(보통) 배점
	2. 농장 내부 경관조화(축사주변, 유휴공간 등)	10	ⅰ) 축사 주변 화단 등 화초, 수목식재 및 벽화 등 경관 조성
			ⅱ) 유휴공간 지표의 지피식물(잔디, 맥문동 등) 및 화초류(연산홍 등 개화수종 포함) 등 식재상태
			ⅲ) 옹벽, 농장 내부도로 등의 조화 - 가급적 조경석, 자갈 등 자연적 요소 반영 - 방역 및 청결 등을 목적으로 콘크리트 등으로 조성한 경우 2점(보통) 배점
	3. 부대시설 등의 조화(관리사, 창고 등)	5	ⅰ) 관리사 및 창고 주변 화단 등 화초, 수목식재 및 벽화 등 경관 조성
			ⅱ) 농장 관리인 또는 방문객이 쉴 수 있는 휴식공간
	4. 농장안내 표시판	5	ⅰ) 농장 진입로 등에서부터 입구까지 외부인이 찾기 쉽도록 농장안내 표시판(입간판 등) 설치
			ⅱ) 농장입구에만 표시판 설치
			ⅲ) 농장안내 표시판 미설치
기록 보존 (10점)	분뇨처리실태 등 기록·보존	10	ⅰ) ①～⑤ 기록·보관 ① 가축분뇨 및 퇴비ㆍ액비 관리대장(3년간 보관) ② 소독실시 및 출입기록부(1년간 보관) ③ 지하수수질검사 결과 통보서(심사일로부터 3년 내 받은 검사 결과 보관) ④ 경영기록장부(1년간 보관) ⑤ (정화처리시설 설치 농가) 가축분뇨정화처리시설 관리일지(3년간 보관)
			ⅱ) ①～⑤ 기록·보관 미흡
교육 (5점)	친환경축산 교육 이수	5	ⅰ) 법정교육 및 축산환경 관련 교육 이수
			ⅱ) 법정교육은 이수하였으나 축산환경 관련 교육을 미이수한 경우
			ⅲ) 법정 교육 미이수
민원 발생 등 (5점)	최근 1년간 법령 위반 사례 발생 여부	5	ⅰ) 신청일 기준 1년 이내 행정처분 등* 부적정 사례 없음 * 축산 및 환경 관계법령 위반으로 시정명령, 과태료 등 조치된 경우
			ⅱ) 신청일 기준 1년 이내 행정처분 등 1～2건 발생
			ⅲ) 신청일 기준 1년 이내 행정처분 등 부적정 3건 이상 발생

□ 가점 항목 (최대 5점)

분야	심사항목	배점	기준
일반	1. 깨끗한 축산농장	2	깨끗한 축산농장 지정
	2. 농식품부 인증	2	유기농축산물, 무항생제축산물, 동물복지축산농장, 저탄소축산물, 방목생태축산농장 인증받은 경우
탄소 중립	3. 저밀도 사육	3	ⅰ) 적정 사육밀도보다 20% 이상 저밀도 유지
			ⅱ) 적정 사육밀도보다 10% 이상 20% 미만 저밀도 사육
	4. 저단백, 저메탄 등 저탄소 관련 인증 사료 급이	2	ⅰ) 사료 급이량의 50% 이상 저단백, 저메탄 등 저탄소 관련 인증 사료 급이
			ⅱ) 사료 급이량의 50% 미만 저단백, 저메탄 등 저탄소 관련 인증 사료 급이
	5. 바이오차 제조시설 가축분뇨 공급(위탁) 또는 설치·운영	2	ⅰ) 바이오차 제조시설 가축분뇨 공급(위탁처리) 또는 설치·운영
	6. 신재생에너지(태양광 등) 전력 생산 시설 설치·운영	2	ⅰ) 축사지붕 등 대규모(200kW 초과) 신재생에너지(태양광 등) 전력 생산 시설 설치·운영
			ⅱ) 축사지붕 등 중소규모(200kW 이하) 신재생에너지(태양광, 지열 등) 전력 생산 시설 설치·운영
	7. 에너지 절약형 시설·장비 사용 및 관련 활동	2	ⅰ) 에너지 절약 시설·장비 사용 및 관련 활동 3개 이상 해당 * ① LED 전구 ② 태양광 소형 전구 ③ 빗물 재이용 시설 설치·운영 ④ 깔짚 퇴비 재사용 ⑤ 주요시설 ICT 또는 절전형 시설·장비 설치·운영
			ⅱ) 에너지 절약 시설·장비 사용 및 관련 활동 2개 해당
	8. 바이오 에너지화 시설 가축분뇨 공급(위탁) 또는 설치·운영	2	바이오 에너지화 시설 가축분뇨 공급(위탁처리) 또는 설치·운영
	9. 가축분뇨 고체연료 제조시설 가축분뇨 공급(위탁) 또는 설치·운영	2	가축분뇨 고체연료 제조시설 가축분뇨 공급(위탁처리) 또는 설치·운영

□ 관련 서류

분야	심사항목	확인 서류
가축관리	1. 가축의 사육밀도	축산업허가증, 사육두수 확인 자료(축산업통합정보시스템 등)
	2. 축사 동간의 거리	-
	3. 소화설비 등 비치	소방시설 점검계획, 점검표 등
	4. 소독시설 설치	소독일지, 소독실시 기록 장부 등
	5. 농장입구 출입통제 안내판 및 출입 차단시설 설치	-
	6. 가축 급수용 수질 검사	생활용수 기준 검사결과(최근 3년 내)
	7. 축사내부 청결 및 정리정돈 상태	-
	8. 축사바닥 깔짚 사용 및 가축 청결 상태	-
	9. 축사 악취저감 시설 설치 및 환경 개선제 사용	악취저감시설, 환경개선제 사용 구매 자료
	10. 무창계사 축사 형태	-
	11. 폐사축 적정처리	폐사축 처리 기록 장부 등
환경보전 및 자원순환	1. 가축분뇨 처리시설 설치 및 정상가동 여부	-
	2. 분뇨처리 시설 악취저감 시설 설치 및 환경개선제 사용	악취저감시설, 환경개선제 사용 구매 자료
	3. 축사 및 분뇨처리 시설 악취측정 결과	-
	4. 가축분뇨 처리시설 적정 처리 및 자체 처리 능력	퇴·액비 수요처, 기록장부 등
	5. 퇴·액비 이용 계획수립 등	액비시비처방서, 퇴·액비 수요처 등
	6. 경종·축산협의체 및 시군 퇴·액비 유통협의체 참여	협의체 참여 관련 자료
	7. 가축분뇨 처리기준 준수	퇴비 부숙도 결과
경관조화	1. 농장 외부 경관조화(진입로, 경계 등)	-
	2. 농장 내부 경관조화(축사주변, 유휴공간 등)	-
	3. 부대시설 등의 조화(관리사, 창고 등)	-
	4. 농장안내 표시판	-
기록보존	분뇨처리실태 등 기록·보존	경영기록장부, 가축분뇨 및 퇴·액비 관리대장, 소독실시 및 출입기록부, 수질검사 결과 통보서, 가축분뇨정화처리시설 관리일지(정화처리시)
교육	친환경축산 교육 이수	축산업 종사자 교육 수료증, 축산환경 관련 교육 수료증 등
민원 발생 등	최근 1년간 법령 위반 사례 발생 여부	-
가점		각종 인증·지정서 등