플라즈마 발생장치에 의한 저장장해 및 주의사항

개  요

❍ 플라즈마 발생기는 주생성(보조생성) 물질인 오존에 의하여 미생물 및 병원균 살균효과가 있는 것으로 알려져 있음(2017. 국립원예특작과학원)

❍ 누적 오존농도 : 3ppm 이상에서 장해 발생

과종	사과	배
장해증상	과피에서 갈색반점과 동시에 함몰증상이 관찰됨	과피에서 흑색반점 발생

장해증상 사진

< 사과. 처리 14일 후(14℃) >

< 배. 처리 7일 후(0℃) >

그림. 플라즈마(오존에 의한) 장해 과실

주의사항

❍ 플라즈마 발생장치(신선도유지기) 기종별 오존발생 여부 반드시 확인

❍ 오존이 발생되는 장치(신선도유지기) 사용 및 지원 불가