2023년 농업기계 등화장치 부착지원(방향지시등) 사업 추진계획

1. 목   적

❍ 농기계 보급 증가에 따라 도로주행 농기계의 안전사고를 사전 방지함으로써 농업인의 귀중한 생명과 재산을 보호

❍ 도로주행 농기계의 안전장치 부착으로 농업인 피해 사전 예방

2. 지원근거

❍ 농업기계화 촉진법 제4조(자금지원)

3. 사업개요

❍ 신청기간 : 2023. 3월 10일 ~ 3월 23일(14일간)

❍ 사 업 비 : 1,500천원 (국비 600, 도비 270, 군비 630)

- 국비 40%, 도비 18%, 군비 42%

❍ 사 업 량 : 5대

❍ 지원단가 : 300천원/세트

❍ 지원대상 : 농업경영체를 등록한 경운기 보유농가

- 등화장치부착지원사업(저속차량표시등) 기 부착지원농가 신청제외

❍ 지원내용 : 경운기방향지시등

4. 세부사업 추진계획

❍ 사업내용 : 농기계 등화장치(경운기방향지시등) 부착지원

❍ 공급시기 : 등화장치 지원대상자 확정 후 농가별 부착지원

❍ 공급방법 : 농업기술센터에서 일괄 구매계약 후 공급업체가 공급 및 부착

❍ 지원대상자 선정 기준

- 우선순위 : 만65세 이상 고령자 > 부녀자

5. 행정사항

❍ 100% 무상 지원(국, 도, 군비)에 따라 지원요건을 충족하는 농기계(경운기) 보유 농가에 적극 신청 홍보

❍ 신청서 제출

- 제출기한 : 2023. 3. 24(월)

- 제출서류 : 사업신청서, 사업신청 내역(엑셀) 각 1부.

[별표 2]

방향지시등 부착위치 및 설치방법

□ 방향지시등 부착위치 등

◌ 개수 : 트레일러 후방 및 전방에 각 2개씩 설치

◌ 부착위치

- 전방 : 트레일러 적재함 전방 최 외측 최상단에 발광면이 전면부를 향하도록 설치하되 발광면의 중심이 지면에서 2,300 mm를 넘지 않을 것

- 후방 : 적재함 후방 최 외측에 발광면이 후방을 향하도록 설치하되 발광면의 중심이 지면에서 350 mm이상 1,500 mm이내 일 것.(단, 개방문에는 부착할 수 없다.)

<전후방 방향지시등 설치 예시>

□ 배선의 재질 및 설치방법

◌ 등화장치 전선의 단락, 까짐, 파손 예방을 위하여 배선보호용 절연 주름관을 이용하여 설치한다.

◌ 배선설치는 길이 1 m당 1개 이상의 고정장치를 이용하여 설치하고, 배선이 90˚이상 절곡되는 부분에는 2개 이상의 고정장치를 이용하여야 한다.

<배선설치 및 고정 예시>